## Interpoler les points

##

L'outil Interpoler les points vous permet de prévoir des valeurs dans de nouveaux sites en fonction de mesures à partir d'une collection de points. L'outil sélectionne des données ponctuelles avec des valeurs à chaque point et renvoie des zones classées par valeurs prévues. Par exemple

- Un réseau de gestion de la qualité de l'air possède des capteurs qui mesurent les niveaux de pollution. L'outil Interpoler les points peut servir à prévoir les niveaux de pollution aux endroits non pourvus de capteurs, tels que les sites où vivent les populations à risque (écoles ou hôpitaux, par exemple).
- Prévoyez les concentrations de métaux lourds dans les récoltes en fonction d'échantillons prélevés sur des plants individuels.
- Prévoyez les niveaux nutritifs du sol (azote, phosphore, potassium, etc.) et d'autres indicateurs (comme la conductivité électrique) afin d'étudier leur impact sur le rendement des récoltes et prescrivez des quantités précises de fertilisants pour chaque endroit du champ.
- Les applications météorologiques sont notamment la prévision des températures, des précipitations et des variables associées (par exemple, les pluies acides).

## Choisissez la couche ponctuelle contenant des emplacements dotés de valeurs connues

La couche ponctuelle à utiliser comme base de l'interpolation.

En plus de choisir une couche de votre carte, vous pouvez sélectionner Choisir une couche d'analyse d'atlas dynamique ou Choisir une couche d'analyse au bas de la liste déroulante. Cette opération ouvre une bibliothèque de couches utiles pour de nombreuses analyses.

## Choisissez le champ à interpoler

Sélectionnez le champ contenant les valeurs que vous souhaitez interpoler.

## Optimiser pour

Choisissez entre la vitesse et la précision. Plus les prévisions sont précises et plus leur calcul est long.

## Erreurs de prévision en sortie

Si cette option est cochée, une couche d'erreurs standard pour les prévisions d'interpolation est créée. Le nom de la couche en sortie est le nom de la couche de résultat, auquel le terme 'Errors' est ajouté.

Les erreurs standard sont utiles, car elles offrent des informations sur la fiabilité des valeurs prévues. Un principe simple est que la valeur réelle est comprise entre deux erreurs standard de la valeur prévue dans 95 pour cent des cas. Par exemple, supposons qu'un nouvel emplacement obtienne une valeur prévue de 50 avec une erreur standard de 5. Cela signifie que la meilleure estimation de l'outil est que la valeur réelle à cet emplacement est de 50, mais qu'elle peut raisonnablement descendre à 40 ou monter à 60. Pour calculer cette plage de valeurs raisonnables, multipliez l'erreur standard par 2, ajoutez cette valeur à la valeur prévue pour obtenir la limite supérieure de la plage et soustrayez-la de la valeur prévue pour obtenir la limite inférieure de la plage.

## Classer par

Choisissez le mode de classement des valeurs prévues dans les zones.

- Intervalle géométrique : les zones reposent sur des intervalles de classe ayant une série géométrique. Cette méthode garantit que chaque plage de classes a approximativement le même nombre de valeurs au sein de chaque classe et que le changement entre intervalles est cohérent.
- Intervalle égal : les zones sont créées de façon que la plage des valeurs prévues est égale pour chaque surface.
- Projection équivalente : les zones sont créées de façon que le nombre de valeurs de données dans chaque zone est égal. Par exemple, si les données possèdent plus de valeurs élevées que de valeurs faibles, un plus grand nombre de zones sera créé pour les fortes valeurs.
- Manuel : cette option vous permet de définir votre propre plage de valeurs pour les zones. Ces valeurs sont saisies dans le paramètre Valeurs de borne de classe ci-dessous.

## Nombre de classes

Spécifie le nombre de classes (place de valeurs prévues) dans la couche de résultat. Chaque classe définit la limite des zones. Les valeurs de ces classes sont déterminées par le paramètre Classer par ci-dessus.

## Valeurs de borne de classe

Séparez les valeurs d'interruption de classe souhaitées par des espaces. Par exemple, si vous souhaitez des interruptions de classe aux valeurs 1,5, 3 et 7, entrez `1,5 3 7`. Ces valeurs définiront la limite supérieure de chaque classe, de sorte que le nombre de classes sera égal au nombre de valeurs saisies. Aucune zone ne sera créée pour les emplacements dont les valeurs prévues dépassent la valeur d'interruption la plus élevée saisie. Vous devez saisir au moins deux valeurs et pas plus de 32.

## Découper la sortie sur

Tracez ou fournissez une couche spécifiant la zone où vous souhaitez afficher le résultat. Par exemple, si vous interpolez les mesures de pollution d'un lac, vous pouvez utiliser la limite du lac dans ce paramètre. La sortie ne représentera alors que l'intérieur de la limite du lac.

## Prévoir à ces emplacements

Tracez ou fournissez une couche spécifiant les emplacements des points pour calculer les valeurs de prévision. Cela vous permet d'émettre des prévisions à des emplacements d'intérêt spécifiques. Par exemple, si la couche en entrée représente des mesures de niveaux de pollution, vous pouvez utiliser ce paramètre pour prévoir les niveaux de pollution de sites où vivent les populations à risque (écoles ou hôpitaux, par exemple). Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour émettre des recommandations auprès des organismes de santé dans ces lieux.

S'il est fourni, cet outil génère une couche ponctuelle de prévisions aux endroits spécifiés. Le nom de la couche en sortie est le nom de la couche de résultat, auquel le terme 'Points' est ajouté.

## Nom de la couche résultat

Il s'agit du nom de la couche qui sera créée dans la page Mon contenu et ajoutée à la carte. Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si la couche existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.

La zone de liste déroulante Enregistrer le résultat dans vous permet de spécifier le nom d'un dossier dans Mon contenu où le résultat sera enregistré.