## Vytvořit obalové zóny (Create Buffers)

##

Obalová zóna je oblast, která pokrývá určenou vzdálenost od daného bodu, linie nebo polygonu.

Obalové zóny se obvykle používají pro vytváření oblastí, které poté vstupují do dalších analýz, například s využitím nástroje Překryv vrstev. Pokud se například ptáme „Jaké budovy se nacházejí v okruhu jednoho kilometru od školy?“, lze odpověď zjistit tak, že se kolem školy vytvoří obalová zóna o rozloze jednoho kilometru a pomocí nástroje Překryv vrstev se překryje vrstvou obsahující obrysy budov. Výsledkem je vrstva budov, které se nacházejí v okruhu jednoho kilometru od školy.

Pokud je zaškrtnuto pole Použít rozsah aktuální mapy, budou zónou obaleny pouze prvky viditelné v rozsahu aktuální mapy. Pokud pole zaškrtnuto není, budou obaleny všechny prvky ve vstupní vrstvě, včetně těch, které se nacházejí mimo rozsah aktuální mapy.

## Vyberte vrstvu obsahující prvky, pro které se mají vytvořit obalové zóny.

Bodové, liniové nebo polygonové prvky, pro které mají být vytvořeny obalové zóny.

Kromě výběru vrstvy z mapy můžete také zvolit položky Vybrat vrstvu analýzy živého atlasu nebo Vybrat vrstvu analýzy, které se nacházejí v dolní části rozbalovacího seznamu. Otevře se galerie obsahující sbírku vrstev určených pro mnoho různých analýz.

## Zadat velikost obalové zóny

Můžete zadat jednu nebo více hodnot vzdálenosti. Jednotlivé hodnoty od sebe oddělujte mezerou. Ve vstupní vrstvě také můžete určit atribut obsahující hodnotu vzdálenosti kliknutím na tlačítko Pole.

## Možnosti

Umožňuje vybrat, jakým způsobem mají být zpracovány překrývající se obalové zóny. Pokud se nad obalovou zónou nachází jiná obalová zóna, mohou být společné oblasti ponechány (Překrýt) nebo spojeny (Sloučit). Při použití nástroje Sloučit se všechny obalové zóny sloučí do jediného vícebodového prvku, čímž se odstraní případný přesah.

Používáte-li více vzdáleností, můžete zvolit, jakým způsobem má být označena vzdálenost od poslední vzdálenosti obalové zóny. Pokud jste například zvolili vzdálenosti 10 a 14:

- Možnost Kružnice povede k obalovým zónám se vzdálenostmi od 0 do 10 a od 10 do 14.
- Možnost Kruhy povede k obalovým zónám se vzdálenostmi od 0 do 10 a od 0 do 14.

## Možnosti

Umožňuje vybrat, jakým způsobem mají být zpracovány překrývající se obalové zóny. Pokud se nad obalovou zónou nachází jiná obalová zóna, mohou být společné oblasti ponechány (Překrýt) nebo spojeny (Sloučit). Při použití nástroje Sloučit se všechny obalové zóny sloučí do jediného vícebodového prvku, čímž se odstraní případný přesah.

Vytváříte-li jednu obalovou zónu kolem prvků oblasti (je zadána jedna vzdálenost), můžete zvolit, zda má být ve výsledné obalové zóně zahrnut i obalovaný prvek.

Používáte-li více vzdáleností, můžete zvolit, jakým způsobem má být označena vzdálenost od poslední vzdálenosti obalové zóny. Pokud jste například zvolili vzdálenosti 10 a 14:

- Možnost Kružnice povede k obalovým zónám se vzdálenostmi od 0 do 10 a od 10 do 14.
- Možnost Kruhy povede k obalovým zónám se vzdálenostmi od 0 do 10 a od 0 do 14.

## Možnosti

Umožňuje vybrat, jakým způsobem mají být zpracovány překrývající se obalové zóny. Pokud se nad obalovou zónou nachází jiná obalová zóna, mohou být společné oblasti ponechány (Překrýt) nebo spojeny (Sloučit). Při použití nástroje Sloučit se všechny obalové zóny sloučí do jediného vícebodového prvku, čímž se odstraní případný přesah.

Vytváříte-li jednu obalovou zónu kolem linií (je zadána jedna vzdálenost), můžete zvolit, která strana linie má být součástí obalové zóny. Obvykle je nejvhodnější vybrat obě strany. Levá a pravá strana je určena stejným způsobem, jako byste šli po linii z její první souřadnice ve formátu x, y (počáteční souřadnice) do její poslední souřadnice ve formátu x, y (koncová souřadnice). Volba levé nebo pravé strany je vhodná především v případě, že byly liniové prvky vytvořeny a uloženy v určitém směru (například po proudu nebo proti proudu říční sítě). Obalovou vrstvu lze na obou koncích linie zaoblit (Zaoblené) nebo vést přímo (Ploché).

Vytváříte-li více obalových zón (více než jedna vzdálenost), můžete zvolit, jakým způsobem má být označena vzdálenost od poslední vzdálenosti obalové zóny. Pokud jste například zvolili vzdálenosti 10 a 14:

- Možnost Kružnice povede k obalovým zónám se vzdálenostmi od 0 do 10 a od 10 do 14.
- Možnost Kruhy povede k obalovým zónám se vzdálenostmi od 0 do 10 a od 0 do 14.

## Možnosti

Po výběru vrstvy, která má být součástí obalové zóny, můžete určit, jakým způsobem mají být zpracovány překrývající se obalové zóny. Pokud se nad obalovou zónou nachází jiná obalová zóna, mohou být společné oblasti ponechány (Překrýt) nebo spojeny (Sloučit). Při použití nástroje Sloučit se všechny obalové zóny sloučí do jediného vícebodového prvku, čímž se odstraní případný přesah. Kromě toho lze určit, jak má být znázorněno více vzdáleností. U vrstev obsahujících liniové prvky můžete zvolit, která strana linie má být součástí obalové zóny. U vrstev obsahujících prvky oblasti můžete zvolit, zda má být ve výsledné obalové zóně zahrnut i obalovaný prvek.

## Název výsledné vrstvy

Toto je název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud výsledná vrstva již existuje, budete požádáni o zadání jiného názvu.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.