## Pura rasteri

##

Tämä työkalu voi leikata rasterin rajaan joko suorakaiteen muotoiseksi alueeksi tai muotoon, jonka määrität interaktiivisesti näytössä. Voit leikata parhaillaan kartassa näkyvään alueen laajuuteen tai alueen määrittämän tutkimusalueen mukaan.

## Valitse purettava lähtöaineisto

Valitse leikattava lähtöaineiston karttataso.

## Määritä leikkaava geometria

Valitse laajuuden tyyppi, jota haluat käyttää karttatason geometriaa leikattaessa.

- Käytä nykyistä laajuutta: Tuloksena olevan karttatason leikkaamiseen käytetään nykyistä kartan laajuutta. Tämä on oletusarvo.
- Valitse tutkimusalue: Voit valita, näytetäänkö alue tuloksessa geometrian laajuuden sisäpuolella vai ulkopuolella. Jos valitset Aineisto geometrian sisällä -vaihtoehdon, laajuuksien ulkopuolella olevat kuvat poistetaan. Jos valitset Aineisto geometrian ulkopuolella -vaihtoehdon, laajuuksien sisäpuolella olevat kuvat poistetaan. Voit määrittää leikkaavan geometrian myös piirtotyökalun avulla.

## Tulostason nimi

Sen karttatason nimi, joka luodaan Oma sisältö -kohtaan ja lisätään karttaan. Oletusnimi perustuu työkalun nimeen ja lähtökarttatason nimeen. Jos taso on jo luotu, sinua pyydetään antamaan toinen nimi.

Avattavan Tallenna tulos kohteeseen -valikon avulla voit määrittää sen Oma sisältö -kansion nimen, johon tulos tallennetaan.