## สร้างพื้นที่การมองเห็น

##

เครื่องมือสร้างพื้นที่การมองเห็น สร้างพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้จากจุดสังเกตุไปสู่วัตถุบนพื้น การนำเข้าตำแหน่งจุดสังเกตุการณ์ สามารถแทนที่ตำแหน่งผู้สังเกตุการณ์ได้ (เช่น คนที่อยู่บนพื้น หรือระวังไฟไหม้อยู่บนหอคอย) หรือวัตถุสังเกตุการณ์ต่างๆ (เช่น กังหันลม , พาหนะทางน้ำ , ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นๆ ) พื้นที่ผลลัพธ์ที่ได้ คือ พื้นที่ที่ได้จากบริเวณที่ผู้สังเกตุมองเห็นวัตถุที่ถูกสังเกตุ และในทางกลับกัน หมายถึง จากวัตถุที่ถูกสังเกตุก็สามารถมองเห็นผู้สังเกตุได้เช่นเดียวกัน

ทั้งผู้สังเกตการณ์และวัตถุที่ถูกสังเกตอาจมีความสูงเหนือระดับพื้น และความสูงเหล่านี้จะนำมาใช้เพื่อกำหนดความสามารถในการมองเห็น ตัวอย่างเช่น การคำนวณหาพื้นที่การมองเห็นจากกังหันลมสูง 400 ฟุต และคนสูง 6 ฟุตซึ่งยืนอยู่บนพื้นดิน จะได้พื้นที่ขนาดใหญ่กว่าการคำนวณหาพื้นที่การมองเห็นจากกังหันที่สูง 200 ฟุต และคนสูง 6 ฟุตซึ่งยืนอยู่บนพื้นดิน

โปรดทราบว่า การคำนวณส่วนที่สายตามองเห็นจะไม่พิจารณาถึงสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้าง คุณสามารถพิจารณาเรื่องการคำนวณบนพื้นที่โล่งที่ไม่มีอะไรเลย ยกเว้นผู้สังเกตการณ์และวัตถุที่ถูกสังเกต

ชั้นข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้ประกอบด้วยพื้นที่ที่แทนส่วนที่มองเห็นได้ ค่าความถี่ตารางบันทึกตัวเลขจุดสังเกตุการณ์ ซึ่งสามารถแสดงแต่ละพื้นที่ได้ ยกตัวอย่าง หากคุณนำเข้าจุด 5 จุด ซึ่งแต่ละจุดแสดงตำแหน่งหอระวังไฟไหม้ ความถี่ ค่าในตารางจะมีค่าระหว่าง 1 ถึง 5 ; พื้นที่ที่มีค่าเป็น 1 จะมองเห็นได้จากหอเดียวเท่านั้น , และพื้นที่ใดที่มีค่าเป็น 5 จะสามารถมองเห็นได้จากทุกหอคอย ผลลัพท์ของชั้นข้อมูลประกอบไปด้วย DEMResolution field, ในแต่ละค่าความละเอียดของภาพถ่าย DEM ใช้เพื่อสร้างพื้นที่การมองเห็น

ถ้า ใช้ขอบเขตแผนที่ปัจจุบัน ถูกเลือกไว้ การวิเคราะห์ จะวิเคราะห์เพียงจุดสังเกตุการณ์ที่เปิดการแสดงผล ในแผนที่ปัจจุบันเท่านั้น หากไม่เลือก จุดสังเกตุการณ์ทั้งหมดในชั้นข้อมูลการนำเข้า จะถูกนำมาวิเคราะห์ ถึงแม้ว่าจุดเหล่านั้น จะอยู่นอกเหนือขอบเขตแผนที่ปัจจุบัน

## ชิ้นข้อมูลจุด เพื่อแสดงผลตำแหน่งผู้สังเกตุการณ์

ชิ้นข้อมูลจุด เพื่อใช้เป็นตำแหน่งผู้สังเกตุการณ์

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชั้นข้อมูลจากแผนที่ของคุณ โดยคุณสามารถใช้ เลือกชั้นข้อมูลการวิเคราะห์ลิฟวิ่งแอตลาส หรือ เลือกชั้นข้อมูลการวิเคราะห์ ที่พบได้จากด้านล่างของรายการ การเปิดแกลเลอรี่ที่มีคอลเลกชันของชั้นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์หลายหลายอย่าง

## ความสูงตำแหน่งผู้สังเกตุการณ์

นี่คือความสูงเหนือพื้นดิน ของตำแหน่งผู้สังเกตุการณ์ โดยปกติแล้วจะใช้ค่าความสูงเฉลี่ยของมนุษย์

## ความสูงของวัตถุอื่นบนพื้น

นี่คือความสูงของโครงสร้างหรือคนที่อยู่บนพื้นที่นำมาใช้กำหนดความสามารถในการมองเห็น ผลลัพท์ของพื้นที่การมองเห็น คือตำแหน่งผู้สังเกตุการณ์ซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุนั้นๆ ในทางกลับกัน วัตถุอื่นๆ ก็ยังสามารถมองเห็นจุดสังเกตุการณ์ได้

- หากจุดสังเกตุการณ์ของคุณ แสดงผลกังหันลม และคุณต้องการกำหนดให้คนยืนอยู่บนพื้นดิน สามารถมองเห็นกังหันได้ กรอกค่าความสูงเฉลี่ยของคนนั้นลงไป (ประมาณ 6 ฟุต) ผลลัพท์ คือ ตำแหน่งที่คนยืนอยู่บนพื้นดิน สามารถมองเห็นกังหันลมได้
- ถ้าจุดสังเกตุการณ์ของคุณแทนที่หอระวังไฟไหม้ และคุณต้องการกำหนดว่า หอใดสามารถมองเห็นกลุ่มควันในระยะ 20 ฟุต หรือมากกว่านั้น , กรอกค่า 20 ฟุต สำหรับความสูง ผลลัพท์ คือ พื้นที่หอระวังไฟไหม้ ที่สามารถมองเห็นกลุ่มควันในความสูงอย่างน้อย 20 ฟุต
- หากจุดสังเกตุการณ์ของคุณ แสดงตำแหน่งจุดชมวิว ตามถนนและเส้นทาง คุณต้องการกำหนดว่า ตำแหน่งใดสามารถมองเห็นกังหันลมสูง 400 ฟุต หรือสูงมากกว่านี้ได้บ้าง กรอกค่า 400 ฟุต สำหรับความสูง ผลลัพท์ คือ พื้นที่ที่คนยืนอยู่จากจุดชมวิว และสามารถเห็นกังหันลม สูงอย่างน้อย 400 ฟุต
- หากจุดสังเกตุการณ์แทนที่ด้วยจุดชมวิว และคุณต้องการทราบว่าพื้นที่ใดบ้างที่คนเราสามารถมองเห็นได้ เมื่อยืนอยู่ที่จุดชมวิว ให้กรอกค่า 0 คำตอบคือ พื้นที่บริเวณที่จะมองเห็นได้จากจุดชมวิว

## ระยะทางมากสุดที่มองเห็นได้

เป็นระยะสิ้นสุดขอบเขตพื้นที่การมองเห็น นอกจากระยะนี้ ตำแหน่งจุดสังเกตุการณ์ที่ไม่ทราบ และวัตถุอื่น ก็สามารถมองเห็นกันได้ หากใส่ตัวเลขมากจะใช้เวลาในการคำนวณมากขึ้นตามไปด้วย ค่าสูงสุดที่ยอมให้ใส่ คือ 31 ไมล์ (50 กิโลเมตร)

## ชื่อชั้นข้อมูลผลลัพธ์

เป็นชื่อชั้นข้อมูลที่จะถูกสร้างใน เนื้อหาของฉัน และเพิ่มเข้าไปในแผนที่ ชื่อเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับชื่อเครื่องมือและชื่อชั้นข้อมูลอินพุท ถ้าชั้นข้อมูลนี้มีอยู่แล้ว คุณจะถูกถามให้ตั้งชื่อใหม่

ใช้ บันทึกผลลัพธ์ใน รายการตัวเลือก เพื่อระบุชื่อของโฟล์เดอร์ใน เนื้อหาของฉัน เมื่อบันทึกผล