## Beräkna densitet

##

Med verktyget Beräkna densitet kan du skapa en densitetskarta av punkt- eller linjegeoobjekt genom att sprida ut kända antal av något fenomen (som representeras som attribut för punkterna eller linjerna) över kartan. Resultatet blir ett lager med områden klassificerade från lägsta till högsta densitet.

För punktdata bör varje punkt representera platsen för en händelse eller incident, medan resultatlagret representerar antalet incidenter per enhetsområde. Ett högre densitetsvärde på en ny plats innebär att det finns fler punkter nära den platsen. I många fall kan resultatlagret tolkas som ett riskområde för framtida händelser. Om indatapunkterna till exempel representerar platser för blixtnedslag, kan resultatlagret tolkas som ett riskområde för framtida blixtnedslag.

För linjedata representerar linjetäthetsområdet det totala antal linjer som finns nära varje plats. Enheterna för de beräknade densitetsvärdena är längden på linjerna per enhetsområde. Om linjerna till exempel representerar floder, representerar resultatlagret den totala längden för de floder som ligger inom sökradien. Det här resultatet kan användas för att identifiera områden som är gynnsamma för betesdjur.

Andra exempel på användningsområden för det här verktyget är bland annat:

- Skapa kartor över brottslighet som hjälper polisen att fördela sina resurser till områden med hög brottslighet.
- Beräkna densitet för sjukhus inom en kommun. Resultatlagret visar områden med hög och låg tillgång till sjukhus, och den här informationen kan användas för att avgöra var nya sjukhus bör byggas.
- Identifiera områden där risken för skogsbränder är stor baserat på platsen för tidigare skogsbränder.
- Hitta orter som ligger långt från större motorvägar för att kunna planera var nya vägar bör byggas.

## Välj de punkt- eller linjelager som densiteten ska beräknas från

Det punkt- eller linjelager som densiteten ska beräknas från.

Förutom att välja ett lager på din karta kan du välja Välj analyslager i världsatlasen eller Välj analyslager, som du hittar längst ned i listrutan. Då öppnas ett galleri med en samling lager som kan vara praktiska att använda vid många analyser.

## Använd ett antalsfält

Ange ett fält som visar antalet incidenter på respektive plats. Om du till exempel har punkter som representerar städer, kan du använda ett fält som representerar befolkningen i staden som ett antalsfält. Då räknar det resulterande befolkningstäthetslagret med större befolkningstäthet nära städer med större befolkning.

Om standardalternativet Inget används, anses varje plats representera ett enda antal.

## Sök avstånd

Ange ett avstånd som visar hur långt du vill söka för att hitta punkt- eller linjegeoobjekt när du beräknar densitetsvärden. Om du till exempel anger ett sökavstånd på 10 000 meter, beräknas densiteten för alla platser i utdatalagret baserat på geoobjekt som ligger inom 10 000 meter från platsen. Alla platser som inte har några incidenter inom 10 000 meter får densitetsvärdet noll.

Om inget avstånd anges kommer att standardvärde att beräknas som bygger på platserna för indatageoobjekten och värdena i antalsfältet (om ett antalsfält anges).

## Klipp ut utdata till

Du kan antingen rita eller ange ett lager för det område där du vill att densiteten ska beräknas. Om du till exempel beräknar densiteten för fiskar i en sjö kan du använda sjöns gränser i den här parametern. Då ritas resultaten endast inom sjöns gränser.

## Klassificera efter

Välj hur densitetsvärden ska klassificeras i områden.

- Lika intervall – Områdena skapas så att intervallet för densitetsvärdena är lika stort för varje område.
- Geometriskt intervall – Områdena baseras på klassintervall med en geometrisk serie. Den här metoden säkerställer att varje klassintervall har ungefär samma antal värden inom varje klass och att förändringen mellan intervallen är konsekvent.
- Naturliga brytpunkter – Klassintervallen för områdena bygger på en naturlig gruppering av data. De klassbrytpunktsvärden som bäst grupperar liknande värden och som maximerar skillnaderna mellan klasserna identifieras.
- Lika område – Områdena skapas så att storleken på varje område är lika stort. Om informationen till exempel innehåller fler höga densitetsvärden än låga densitetsvärden, skapas fler områden för höga densiteter.
- Standardavvikelse – Områden skapas baserat på standardavvikelsen för de förutsagda densitetsvärdena.

## Antal klasser

Anger antalet klasser (intervall för förutsagda värden) i resultatlagret. Varje klass definierar gränsen för ett område. Klassernas värden avgörs av parametern Klassificera efter ovan.

## Areaenheter för utdata

Ange areaenheten för utdata. Densiteten är antalet delat med området, och den här parametern anger areaenheten i densitetsberäkningen.

## Resultatlagrets namn

Det här är namnet på lagret som skapas i Mitt innehåll och läggs till i kartan. Standardnamnet baseras på verktygets namn och indatalagrets namn. Om lagret redan finns uppmanas du att ange ett annat namn.

Om du använder listrutan Spara resultat i kan du ange namnet på en mapp i Mitt innehåll där resultatet ska sparas.