## Buat Jarak Pandang

##

Alat Buat Jarak Pandang menciptakan area tempat pengamat dapat melihat benda di tanah. Titik pengamat input dapat mewakili pengamat (misalnya orang yang berada di tanah atau pengawas suatu menara pemadam kebakaran) atau objek yang diamati (misalnya turbin angin, menara air, kendaraan, atau orang lain). Area hasilnya adalah area tempat pengamat dapat melihat objek yang diamati dan sebaliknya; objek yang diamati dapat melihat pengamat.

Namun pengamat dan objek yang diamati dapat memiliki ketinggian di atas tanah, dan ketinggian ini digunakan untuk menentukan visibilitas. Contohnya, jarak pandang yang dihitung untuk turbin 400 kaki dan orang setinggi enam kaki berdiri di atas tanah umumnya akan lebih besar dari jarak pandang yang dihitung untuk turbin 200 kaki dan orang setinggi enam kaki.

Catat bahwa perhitungan batas air tidak berlaku untuk halangan seperti pohon atau bangunan. Anda dapat menganggap perhitungan tersebut yang berlangsung di atas tanah tanpa ada apa pun kecuali pengamat dan objek yang diamati.

Layer hasilnya mengandung fitur area yang menampilkan area yang visibel. Kolom Frekuensi mencatat jumlah titik pengamat yang dapat melihat masing-masing area. Contoh, jika Anda memiliki lima titik input, masing-masing mewakili satu menara pengawas kebakaran, kolom Frekuensi akan memiliki nilai antara satu dan lima; area yang memiliki nilai satu hanya dapat dilihat oleh satu menara, dan area dengan nilai lima dapat dilihat oleh seluruh menara. Layer hasilnya juga mengandung kolom DEMResolution, yang mencatat resolusi dari model elevasi digital (DEM) yang digunakan untuk membuat jarak pandang.

Jika Gunakan jangkauan peta saat ini dicentang, hanya titik pengamat yang visibel dalam jangkauan peta saat ini yang akan dianalisis. Jika tidak dicentang, seluruh titik pengamat pada layer input akan dianalisis, meskipun berada di luar cakupan peta saat ini.

## Fitur titik yang mewakili lokasi pengamat

Fitur titik yang digunakan sebagai lokasi pengamat

Selain memilih sebuah layer dari peta, Anda dapat memilih Pilih Layer Analisis Living Atlas atau Piilih Layer Analisis yang terdapat di bagian paling bawah daftar drop-down. Sebagai tambahan, area yang berdekatan (yaitu, memiliki batasan yang sama) akan digabungkan menjadi satu area. Langkah ini akan membuka galeri yang memuat koleksi layer yang bermanfaat bagi banyak analisis.

## Tinggi lokasi pengamat

Ini adalah ketinggian di atas tanah lokasi pengamat Anda. Defaultnya adalah sekitar rata-rata ketinggian orang biasa.

## Tinggi objek lain di atas tanah

Ini adalah ketinggian struktur atau orang di tanah yang digunakan untuk menciptakan visibilitas. Hasil jarak pandang adalah area tempat titik pengamat dapat melihat objek lainnya. Jangkauan visibel peta Anda saat ini (Sama seperti Tampilan).

- Jika titik pengamat Anda mewakili turbin angin dan Anda ingin menentukan apakah orang-orang yang berdiri di tanah dapat melihat turbin tersebut, masukkan ketinggian rata-rata orang (sekitar 6 kaki). Hasilnya adalah area tempat saat orang berdiri di tanah dapat melihat turbin angin tersebut.
- Jika titik pengamat Anda mewakili menara pengawas kebakaran dan Anda ingin menentukan menara pengawas mana yang dapat melihat asap membumbung setinggi 20 kaki atau lebih tinggi, masukkan 20 kaki untuk ketinggiannya. Hasilnya adalah area tempat dimana menara pengawas kebakaran yang dapat melihat asap membumbung minimal 20 kaki tingginya.
- Jika titik pengamat Anda mewakili bentang alam yang terbentang sepanjang jalan dan jalan setapak dan Anda ingin menentukan lokasi terlihatnya turbin angin setinggi 400 kaki atau lebih tinggi, masukkan 400 kaki untuk ketinggiannya. Hasilnya adalah area tempat saat orang berdiri di suatu bentang alam yang terbentang dapat melihat turbin angin minimal setinggi 400 kaki.
- Jika titik pengamat Anda mewakili bentang alam yang terbentang dan Anda ingin menentukan seberapa banyak area di tanah tempat orang berdiri di tempat yang terbentang dapat melihat, masukkan nol. Hasilnya adalah area yang dapat dilihat dari bentang alam yang terbentang.

## Jarak pandang maksimum

Ini adalah jarak henti tempat perhitungan area yang visible berhenti. Di luar jarak ini, tidak diketahui apakah titik pengamat dan objek lain dapat saling melihat. Nilai yang besar meningkatkan waktu perhitungan. Nilai maksimal yang diperbolehkan adalah 31 mil (50 kilometer).

## Nama layer hasil

Ini adalah nama layer yang akan dibuat di Konten Saya dan ditambahkan ke peta. Nama default ditetapkan berdasarkan nama layer input. Jika layer tersebut sudah ada, Anda akan diminta untuk memberi nama lain.

Dengan menggunakan kotak tarik-turun Simpan hasil, Anda dapat menentukan nama folder di Konten Saya sebagai tempat penyimpanan hasil.