## Spor medstrøm

##

Dette verktøyet finner løpet, eller strømningslinjen, i nedstrøms retning fra punktene i inndatalaget.

La oss for eksempel si du har punktgeoobjekter som representerer forurensningskilder, og du vil finne ut hvilke deler av studieområdet forurensningen vil forflytte seg til. Du kan bruke verktøyet Spor medstrøm til å finne hvilket løp forurensningen vil ta. Sporingen kan også deles inn i individuelle linjesegmenter ved at du angir avstandsverdi og enheter. Linjen som returneres kan være den totale lengden på strømningslinjen, en angitt maksiumslengde for sporingen eller den kan være begrenset til områdegeoobjekter, for eksempel studieområdet. Når den den totale lengden på strømningslinjen returneres, vil den i mange tilfeller gå fra kilden og helt ut til havet.

Resultatet er en linje som representerer nedstrømslinjen. Hvis det er angitt en avstand for Split the trace into line segments, deles sporingslinjen i flere linjer, der hver linje har angitt lengde. Hvis for eksempel inndatapunktene representerer et forurensningsutslipp og elven utslippet flyter inn i, beveger seg 1 km i timen, eller 24 km for dagen, vil du kanskje dele elven inn i segmenter på 24 km. Ved å dele sporingslinjen inn i intervaller på 24 km kan du se om lag hvor langt utslippet forflytter seg hver dag. Linjen symboliseres ved hjelp av graderte farger basert på avstand og merkes med avstanden fra begynnelsen på sporingslinjen.

Den resulterende sporingen vil ha alle attributtene for inndatapunktene i tillegg til tilleggsattributter.

- PointID – inneholder ID-verdien fra inndatapunktet.
- LengthKm – inneholder lengden i kilometer for hele sporingslinjen.
- Description og DataResolution – inneholder informasjon om hydrologidataene som brukes til å beregne sporingslinjen.
- FromDistance og ToDistance – inneholder fra- og til-avstanden for hvert linjesegment. Disse attributtene skrives hvis Del opp sporet i linjesegmenter brukes.

Hvis det er merket av for Bruk gjeldende kartutstrekning, er det kun punktgeoobjektene i inndatalaget som vises i gjeldende kartutstrekning, som analyseres. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, brukes alle geoobjektene i inndatalaget, selv om de befinner seg utenfor gjeldende kartutstrekning.

## Punktgeoobjekter som brukes som startlokasjoner for hver nedstrømslinje

Punktgeoobjektene som brukes som startlokasjon for nedstrømslinjer. Resultatet inneholder en linje for hvert inndatapunkt.

I tillegg til å velge et lag fra kartet kan du velge Velg analyselag i levende atlas eller Velg analyselag som du finner nederst i rullegardinlisten. Dette åpner et galleri som inneholder en samling lag som vil være nyttige i mange analyser.

## Del opp sporet i linjesegmenter

Sporingslinjen deles i flere linjer der hver linje har angitt lengde. Hvis for eksempel inndatapunktene representerer et forurensningsutslipp og elven utslippet flyter inn i, beveger seg 1 km i timen, eller 24 km for dagen, vil du kanskje dele elven inn i segmenter på 24 km. Ved å dele sporingslinjen inn i intervaller på 24 km kan du se om lag hvor langt utslippet forflytter seg hver dag. Linjen gjengis i graderte farger basert på avstand og merkes med avstanden fra begynnelsen på sporingen. Den resulterende sporingen vil ha flere linjesegmenter, hver med feltene FromDistance og ToDistance.

## Maximum distance of the trace

Bestemmer den totale lengden på linjen som returneres. Hvis du angir områdegeoobjekter for å begrense sporingen, blir resultatet begrenset til områdegeoobjektet, uavhengig av avtanden du angir her.

## Klipp ut udata til

Du kan enten tegne eller angi et lag med området der du vil at sporingen skal stoppe. Hvis du for eksempel vil at sporingsresultatet skal være innenfor studieområdet, for eksempel fylket, bruker du fylket som inndata, slik at sporingen stanser ved fylkesgrensen.

## Navn på resultatlag

Dette er navnet på laget som opprettes i Mitt innhold og legges til kartet. Standardnavnet er basert på verktøynavnet og navnet på inndatalaget. Hvis laget allerede finnes, blir du bedt om å oppgi et annet navn.

Bruk rullegardinlisten Lagre resultat i til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatene skal lagres i.