## Consolidar puntos

##

Esta herramienta funciona con una capa de entidades de puntos y una capa de entidades de área. Las entidades de área de entrada pueden proceder de una capa de polígonos o pueden ser bins cuadrados o hexagonales que se calculan cuando se ejecuta la herramienta. Primero, la herramienta determina los puntos que se encuentran dentro de cada área especificada. Después de determinar esta relación espacial de punto en área, se calculan las estadísticas sobre los puntos del área y se asignan al área. La estadística más básica es el recuento del número de puntos dentro del área, pero se pueden obtener también otras estadísticas.

Por ejemplo, suponga que tiene entidades de puntos de ubicaciones de cafeterías y entidades de área de condados, y que desea resumir las ventas de café por condado. Suponiendo que las cafeterías tengan un atributo TOTAL_SALES, puede obtener la suma de todas las TOTAL_SALES dentro de cada condado, los valores mínimo o máximo de TOTAL_SALES dentro de cada condado, u otras estadísticas como, por ejemplo, el recuento, el rango, la desviación estándar y la variación.

Esta herramienta también puede funcionar con datos con el tiempo habilitado. Si el tiempo está habilitado en los puntos de entrada, las opciones de intervalo de tiempo estarán disponibles. La función de intervalo de tiempo le permite calcular la relación de punto en área mientras observa un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, podría realizar la consulta por intervalos de horas, lo que daría como resultado salidas para cada hora.

Para ver un ejemplo sobre el tiempo, supongamos que tiene entidades de puntos de cada transacción realizada en diversas ubicaciones de cafeterías y ninguna capa de área. Se han registrado datos durante un año y cada transacción tiene una ubicación y una marca de tiempo. Suponiendo que cada transacción tenga un atributo TOTAL_SALES, puede obtener la suma de todas las TOTAL_SALES dentro del espacio y tiempo de interés. Si estas transacciones corresponden a una única ciudad, podríamos generar áreas que sean cuadrículas de 1 kilómetro y consultar los intervalos de tiempo semanales para resumir las transacciones tanto en el tiempo como en el espacio.

## Elegir la capa que contiene los puntos que se deben agregar a las áreas

La capa de puntos que se agregará a las áreas. Las capas de puntos que se agregan en bins de tipo Cuadrado o Hexágono deben tener la referencia espacial de procesamiento definida en un sistema de coordenadas proyectadas mediante los Entornos de análisis.

Además de elegir una capa en el mapa, puede elegir Examinar capas en la parte inferior de la lista desplegable para examinar el contenido del dataset o la capa de entidades de un archivo compartido de big data.

## Elija una capa de área para agregar

Las áreas a las que se agregará la capa de puntos. Puede elegir entre una capa de área proporcionada por usted o bins generados al ejecutar la herramienta. Cuando se generan bins, en el caso de Cuadrado, son la cantidad y las unidades especificadas las que determinan la altura y la longitud del cuadrado. En el caso de Hexágono, son la cantidad y las unidades especificadas las que determinan la distancia entre los lados paralelos.

El análisis con bins de tipo Cuadrado o Hexágono requiere un sistema de coordenadas proyectadas. Puede definir el Sistema de coordenadas de procesamiento en Entornos de análisis. Si el sistema de coordenadas de procesamiento no se ha definido en un sistema de coordenadas proyectadas, se le pedirá que lo defina cuando use Ejecutar análisis.

## Elegir la capa de área a la que se va a agregar

La capa de áreas en la que se agregarán los puntos. Todos los puntos contenidos en los límites de las áreas de esta capa se contarán y se podrán resumir usando las opciones de estadísticas que haya elegido.

Se debe definir el Tamaño del bin en el caso de los bins o la Capa de área.

## Elija una distancia para generar bins y agregarlos

La distancia utilizada para generar bins a los que agregar los puntos de entrada. En el caso de un bin cuadrado, el tamaño representa la altura del cuadrado. En el caso de un hexágono, el tamaño representa la altura del hexágono (desde los lados paralelos).

Se debe definir el Tamaño del bin en el caso de los bins o la Capa de área.

## Agregar utilizando intervalos de tiempo (opcional)

Si el tiempo está habilitado en la capa de puntos de entrada y es del tipo instante, puede analizar utilizando periodos de tiempo. Hay tres parámetros que puede definir a la hora de utilizar el tiempo:

- Intervalo de período de tiempo
- Frecuencia de repetición del intervalo de tiempo
- Tiempo para alinear intervalos de tiempo con

Supongamos que tiene datos que representan un año en el tiempo y que desea analizarlo utilizando periodos semanales. Para ello, debería definir el Intervalo de periodo de tiempo en `1 semana`.

Supongamos que tiene datos que representan un año en el tiempo y que desea analizarlo utilizando la primera semana del mes. Para ello, debería definir el Intervalo de periodo de tiempo en `1 semana`, Frecuencia de repetición del periodo de tiempo en `1 mes` y Tiempo para alinear intervalos de tiempo con en `1 de enero, a las 12:00 am`.

## Intervalo de período de tiempo

Intervalo de tiempo usado para generar períodos de tiempo. El intervalo de periodo de tiempo puede usarse solo o con los parámetros Frecuencia de repetición del intervalo de tiempo o Tiempo para alinear intervalos de tiempo con.

Si quisiera crear intervalos de tiempo que se produjeran cada lunes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., el Intervalo de periodo de tiempo debería ser `1 hora`, Frecuencia de repetición del intervalo de tiempo debería ser `1 semana` y Tiempo para alinear intervalos de tiempo con debería ser `9:00:00 a.m. el lunes`.

## Frecuencia de repetición del intervalo de tiempo

El período utilizado para calcular un intervalo de tiempo. Frecuencia de repetición del intervalo de tiempo puede usarse solo o con Intervalo de periodo de tiempo, con Tiempo de referencia, o tanto con Intervalo de periodo de tiempo como con Tiempo para alinear intervalos de tiempo con.

Si quisiera crear intervalos de tiempo que se produjeran cada lunes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., el Intervalo de periodo de tiempo debería ser `1 hora`, Frecuencia de repetición del intervalo de tiempo debería ser `1 semana` y Tiempo para alinear intervalos de tiempo con debería ser `9:00:00 a.m. el lunes`.

## Tiempo para alinear intervalos de tiempo con

La fecha y hora utilizadas para alinear el intervalo de tiempo. Los periodos de tiempo se iniciarán a partir de aquí y continuarán hacia atrás en el tiempo. Si no se selecciona ninguna referencia de tiempo, los periodos de tiempo se alinearán con el 1 de enero de 1970.

Si quisiera crear intervalos de tiempo que se produjeran cada lunes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., el Intervalo de periodo de tiempo debería ser `1 hora`, Frecuencia de repetición del intervalo de tiempo debería ser `1 semana` y Tiempo para alinear intervalos de tiempo con debería ser `9:00:00 a.m. el lunes`.

## Agregue estadísticas (opcional)

Puede calcular estadísticas sobre las entidades resumidas. En los campos numéricos puede calcular lo siguiente:

- Recuento: calcula el número de valores no nulos. Se puede usar en campos numéricos o cadenas de caracteres. El recuento de [nulo, 0, 2] es 2.
- Suma: la suma de valores numéricos en un campo. La suma de [nulo, nulo, 3] es 3.
- Media: la media de valores numéricos. La media de [0, 2, nulo] es 1.
- Mín: el valor mínimo de un campo numérico. El mínimo de [0, 2, nulo] es 0.
- Máx: el valor máximo de un campo numérico. El máximo de [0, 2, nulo] es 2.
- Rango: el rango de un campo numérico. Se calcula como los valores mínimos restados del valor máximo. El rango de [0, nulo, 1] es 1. El rango de [nulo, 4] es 0.
- Varianza: la varianza de un campo numérico en un recorrido. La varianza de [1] es nulo. La varianza de [nulo, 1,1,1] es 1.
- Desviación estándar: la desviación estándar de un campo numérico. La desviación estándar de [1] es nulo. La desviación estándar de [nulo, 1,1,1] es 1.

En los campos de cadenas de caracteres puede calcular lo siguiente:

- Recuento: el número de cadenas de caracteres no nulas.
- Cualquiera: esta estadística es una muestra aleatoria del valor de una cadena de caracteres en el campo especificado.

Todas las estadísticas se calculan sobre valores no nulos. La capa resultante contendrá un nuevo campo para cada estadística calculada. Se puede agregar cualquier número de estadísticas eligiendo un atributo y una estadística.

## Referencia espacial (wkid)

Se trata de un parámetro temporal para una versión preliminar que permite definir la referencia espacial de procesamiento. En muchas herramientas de big data es necesario utilizar un sistema de coordenadas proyectadas como referencia espacial para el procesamiento. De forma predeterminada, la herramienta utilizará el sistema de coordenadas de entrada, pero fallará si se trata de un sistema de coordenadas geográficas. Para definir un sistema de coordenadas proyectadas, introduzca el WKID. Por ejemplo, Web Mercator se introduciría como `3857`.

## Seleccione un ArcGIS Data Store en el que guardar los resultados

Los resultados de GeoAnalytics se almacenan en un ArcGIS Data Store y se exponen como capa de entidades en Portal for ArcGIS. En la mayoría de los casos, conviene almacenar los resultados en el almacén de datos espaciotemporal y este es el predeterminado. En algunos casos, guardar los resultados en el almacén de datos relacional es una buena opción. A continuación, se exponen motivos por los que resulta buena idea guardar resultados en el almacén de datos relacional:

- Usar los resultados en colaboración de portal a portal.
- Habilitar capacidades de sincronización con sus resultados.

Conviene no usar el almacén de datos relacionales si espera que los resultados de GeoAnalytics aumenten y necesita aprovechar las capacidades del almacén de big data espaciotemporal para manejar grandes cantidades de datos.

## Nombre de capa de resultados

Este es el nombre de la capa que se creará en Mi contenido y se agregará al mapa. El nombre predeterminado se basa en el nombre de la herramienta y en el nombre de la capa de entrada. Si la capa ya existe, la herramienta fallará.

En el cuadro desplegable Guardar el resultado en, puede especificar el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.