## Portali analüüsikeskkonna seaded

##

Analüüsikeskkonna seaded rakendustes Portal for ArcGIS ja ArcGIS Online.

## Ülekirjutamise tulemuse kiht

Olemasolevate kihtide ülekirjutamise suvand. Kui see ruut on märgitud ja sama nimega kiht on sisu hulgas juba olemas, kirjutatakse see üle.

- Märgitud – kui sama nimega kiht on sisu hulgas juba olemas, kirjutatakse see üle. Väljundil on sama koordinaatsüsteem, mis sisendil.
- Märkimata – kui sisestatud tulemkihi nimi on juba olemas, ilmneb tõrge ja tulemkiht tuleb enne tööriista käivitamist ümber nimetada. See on vaikimisi valik.

## Sulge analüüsimoodul pärast analüüsi teostamist

Võimalus jätta analüüsidialoog tööriista töötlemise ajal avatuks ja lubatuks. See säte võimaldab teil analüüsiparameetreid hõlpsalt muuta samal ajal, kui eelmine analüüsimine on jätkuvalt käimas. Analüüsimine on iteratiivne protsess ja hoides tööriista dialoogi avatuna, saate parameetrit hõlpsalt muuta ning analüüsi korrata.

- Märgitud – analüüsitööriista aken suletakse ja fookusesse võetakse taas sisukord. See on vaikimisi valitud
- Märkimata – analüüsitööriista aken jääb avatuks ja lubatuks.

## Salvesta analüüsi tulemused majutatud objektikihtidena

Võimalus määrata, kas analüüsi kaudu loodud tulemkihist saab objektide kogum või majutatud objektikiht.

- Märgitud – analüüsitulemus loob majutatud objektikihi ja sisusse luuakse sisuobjekt. See on vaikimisi valik.
- Märkimata – analüüsitulemus luuakse objektide kogumina.

## Väljundi koordinaatsüsteem

Rasteranalüüsi keskkonnasäte, mida kasutatakse tulemkihi koordinaatsüsteemi määramiseks.

- Sama, mis sisend – analüüsitulemus on samas koordinaatsüsteemis nagu sisend. See on vaikimisi valik.
- Nagu määratud – valige analüüsitulemuste koordinaatsüsteem. Kui see suvand on valitud, klõpsake gloobuseikooni, et teha valik tuntud koordinaatsüsteemide loendist või lisage koordinaatsüsteemi WKID vastavale väljale.
- Kiht <name> – valige oma veebikaardi olemasolev kiht, mida kasutatakse analüüsitulemuse koordinaatsüsteemi määramiseks.

## Koordinaatsüsteemi töötlemine

GeoAnalytics parameeter, mida kasutatakse selleks, et määrata analüüsi teostamisel kasutatav koordinaatsüsteem.

GeoAnalytics keskkonnas on osade analüüside puhul nõutav, et töötlemine teostatakse tasapinnalises ristkoordinaatide koordinaatsüsteemis. Mis tahes tööriist, kus on rakendatud andmete või lineaarsete mõõtühikute rühmitamist, nõuab tasapinnalist ristkoordinaatide süsteemi.

- Sama, mis sisend – analüüsi töödeldakse samas koordinaatsüsteemis nagu sisendit. See on vaikimisi valik.
- Nagu määratud – valige analüüsi töötlemise koordinaatsüsteem. Kui see suvand on valitud, klõpsake gloobuseikooni, et teha valik tuntud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemide loendist või lisage koordinaatsüsteemi WKID vastavale väljale.
- Kiht <name> – valige oma veebikaardi olemasolev kiht. Valitud kihi koordinaatsüsteemi kasutatakse analüüsi töötlemise koordinaatsüsteemi määramiseks.

## Kuvaulatus

Parameeter, millega määratakse analüüsi teostamisel kasutatav ulatus või piir. Kõiki sisendobjekte, mis on täielikult ulatuse piirides või mis lõikuvad sellega, kasutatakse analüüsis.

- Vaikimisi – võimaldab kasutada tööriista pakutud ulatust.
- Nagu määratud – sisestage koordinaadid käsitsi, et määratleda ulatus.
- Kiht <name> – valige oma veebikaardi olemasolev kiht. Valitud kihi ruumilist ulatust kasutatakse analüüsi töötlemise ulatuse määramiseks.

## Rastri snäp

Kui määrate rasteranalüüsi teostamise ajal keskkonna Rastri snäp, reguleeritakse väljundi rasterkihi ulatust, et see ühtiks määratud Rastri snäpi kihi lahtrite joondusega.

## Piksli suurus

Rasteranalüüsi teostamise ajal määrab see keskkond piksli suuruse või resolutsiooni, mida kasutatakse väljundi rasterkihi loomiseks. Väljundi resolutsiooni vaikimisi väärtuse määrab sisendi rasterkihi suurim piksli küljepikkuse suurus.

- Sisendite miinimumarv – kasutage kõikide sisendkihtide väikseimat piksli suurust.
- Sisendite maksimumarv – kasutage kõikide sisendkihtide suurimat piksli suurust. See on vaikimisi valik.
- Nagu määratud – sisestage arvväärtus, et määrata piksli suurus. Kui see on valitud, on vaikeväärtus 1.
- Kiht <name> – määrab valitud rasterkihi piksli suuruse.

## Mask

Kasutage rasteranalüüsi teostamise ajal maskimise meetodit, et määrata kiht, mida kasutatakse huvipakkuva piirkonna määratlemiseks. Analüüsimisel võetakse arvesse ainult neid piksleid, mis jäävad analüüsimaski piiresse.

- Mask võib olla kas raster- või objektikiht.
- Kui analüüsimask on raster, võetakse maski määratlemisel arvesse kõiki piksleid, millel on väärtus. Maski rastri pikslid, mille väärtus on NoData, loetakse olevat väljaspool maski ja need on analüüsitulemuse kihis väärtusega NoData.
- Kui analüüsimask on objektikiht, teisendatakse see käivitamisel sisemiselt rastriks. Sel põhjusel, peaksite veenduma, et ja oleksid analüüsi jaoks õigesti määratud.

## ArcGIS Data Store

GeoAnalyticsi tulemid salvestatakse ArcGIS-i andmelattu ja need kuvatakse portaalis Portal for ArcGIS objektikihtidena. Üldjuhul peaks tulemid salvestama ajalisruumilisse andmelattu. See on vaikimisi valitud. Allpool on toodud mõned põhjused, miks oleks soovitatav tulemid salvestada relatsioonilisse andmelattu.

- Saate tulemeid kasutada portaalidevahelises koostöös
- Saate tulemitega sünkroniseerida

Relatsioonilist andmeladu pole otstarbekas kasutada, kui GeoAnalyticsi tulemite arv suureneb. Sel juhul peaksite kasutama suurt ajalisruumilist andmeladu, mis võimaldab hallata suurt andmemahtu.