## Monitoruj roślinność

##

To narzędzie wykonuje operacje arytmetyczne na pasmach wielopasmowych warstw rastrowych w celu pozyskania informacji o szacie roślinnej na danym obszarze.

## Wybierz dane wejściowe

Wybierz wielopasmową warstwę rastrową. Upewnij się, że na wejściowej warstwie rastrowej są dostępne odpowiednie pasma.

## Wybierz metodę monitorowania roślinności

Wybierz metodę używaną do tworzenia warstwy indeksu roślinności. Różne indeksy roślinności ułatwiają wyróżnianie określonych obiektów lub redukowanie różnych szumów informacyjnych.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI jest nieliniowym indeksem roślinności służącym do globalnego monitorowania środowiska przy użyciu zobrazowań satelitarnych. Jest on podobny do indeksu NDVI, jednak jest mniej wrażliwy na zjawiska atmosferyczne. Na indeks ten wpływają puste obszary, zatem nie zaleca się używania go w obszarach o niskim lub umiarkowanym zagęszczeniu roślinności.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — Indeks GVI został początkowo zaprojektowany na podstawie zobrazowania Landsat MSS, ale został zmodyfikowany w taki sposób, że można go używać ze zobrazowaniem Landsat TM. Jest on także znany pod nazwą Landsat TM Tasseled Cap green vegetation index (indeks roślinności zielonej Landsat TM Tasseled Cap). Ten indeks monitorowania może być także używany ze zobrazowaniem, którego pasma mają takie same charakterystyki spektralne.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 jest indeksem roślinności, w przypadku którego podjęto próbę zminimalizowania wpływu pustych obszarów na metodę SAVI.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI jest standardowym indeksem umożliwiającym generowanie obrazów zawierających obszary zielone (względną biomasę). Indeks wykorzystuje kontrast między charakterystykami dwóch pasm z wielospektralnego zestawu danych rastrowych - absorpcji chlorofilu w paśmie czerwieni i wysokiego współczynnik odbicia roślinności w paśmie bliskiej podczerwieni (NIR).
- Perpendicular Vegetation Index — Indeks PVI jest podobny do indeksu DVI, jednak jest wrażliwy na zmiany warunków atmosferycznych. Ta metoda powinna być używana tylko do porównywania obrazów, w przypadku których wyeliminowano wpływ warunków atmosferycznych. Te informacje mogą zostać dostarczone przez dostawcę danych.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI jest indeksem roślinności, w przypadku którego podjęto próbę zminimalizowania wpływu jasności obrazu gleb przy użyciu współczynnika korygującego jasność obrazu gleb. Jest on często używany na jałowych obszarach o niskim zagęszczeniu szaty roślinnej.
- Sultan's Formula — Proces Formuła Sułtana wykorzystuje 8-bitowy obraz zawierający sześć pasm i stosuje względem niego odpowiedni algorytm w celu utworzenia 8-bitowego obrazu zawierającego trzy pasma. Wynikowy obraz pozwala wyróżnić spotykane na wybrzeżach formacje skalne nazywane ofiolitami. Ten wzór został zaprojektowany na podstawie pasm TM i ETM sceny Landsat 5 lub 7.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — Przekształcony indeks SAVI (Transformed-SAVI) jest indeksem roślinności, w przypadku którego podjęto próbę zminimalizowania wpływu jasności obrazu gleb, przyjmując, że linia gleb ma arbitralny spadek i przecięcie.

## Określ indeksy pasma NIR i pasma Red

Wpisz indeksy pasm dla pasma bliskiej podczerwieni (NIR) i pasma czerwieni (Red).

Wszystkie czujniki satelitarne i kamery lotnicze przechwytują informacje podzielone na indeksy pasm. Każdy indeks pasma zawiera informacje dotyczące określonej części spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Ta metoda monitorowania roślinności wymaga podania indeksu pasma przechwytującego fale o długości w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) i czerwieni (Red).

## Spadki linii gleb

Spadek linii gleb. Spadek jest przybliżoną relacją liniową między pasmami bliskiej podczerwieni i czerwieni na diagramie punktowym.

Ten parametr dotyczy tylko indeksu Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index.

## Przecięcie

Jest to wartość w bliskiej podczerwieni (NIR), gdy wartość współczynnika odbicia pasma czerwieni (Red) wynosi 0 dla określonych linii gleb.

`(a = NIR - sRed)` , gdy Red ma wartość 0.

Ten parametr dotyczy tylko indeksu Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index.

## Wielkość pokrycia roślinnością zieloną

Metoda SAVI wymaga podania współczynnika zagęszczenia szaty roślinnej.

Powinna to być wartość z zakresu od 0,0 do 1,0, gdzie:

- 1 = obszary bez szaty roślinnej
- 0,5 = obszary o umiarkowanym zagęszczeniu szaty roślinnej
- 0 = obszary o wysokim zagęszczeniu szaty roślinnej

## Współczynnik dostosowania

Metoda Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index wymaga ustawienia współczynnika korygującego w celu ograniczenia wpływu efektu gleb. Wartość domyślna wynosi 0,08.

Niższa wartość oznacza, że efekt gleb jest ignorowany. Wyższa wartość oznacza, że gleby będą miały wpływ na wynik.

## Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o podanie innej nazwy.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.