## Kreiraj vidno polje

##

Alatka Kreiraj vidno polje kreira oblasti gde jedan posmatrač može da vidi objekte na zemlji. Ulazne tačke opservacije mogu da predstavljaju posmatrače (kao što su ljudi na zemlji ili u tornjevima za uočavanje požara) ili posmatrane objekte (kao što su vetrogeneratori, vodotornjevi, vozila ili drugi ljudi). Rezultujuće oblasti su one oblasti gde posmatrači mogu da vide posmatrane objekte i obrnuto: objekti opservacije mogu da vide posmatrače.

Posmatrači i objekti opservacije mogu da imaju visinu iznad tla, a ove visine se koriste u određivanju vidljivosti. Na primer, vidna polja izračunata za vetrogeneratore visine 120 metara i ljude visine 180 cm koji stoje na zemlji obično će biti veća od vidnih polja izračunatih za vetrogeneratore visine 60 metara i ljude visine 180 cm.

Imajte u vidu to da izračunavanja vidna polja ne uzimaju u obzir prepreke kao što su drveće ili zgrade. O izračunavanju možete da razmišljate kao da se obavlja na brisanom prostoru bez ičega osim posmatrača i objekata opservacije.

Rezultujući sloj sadrži geoobjekte oblasti koji predstavljaju vidljive oblasti. Polje Frekvencija beleži broj tačaka opservacije koje mogu da vide svaku oblast. Na primer, ako imate pet ulaznih tačaka, od kojih svaka predstavlja toranj za uočavanje požara, polje Frekvencija imaće vrednosti između jedan i pet; oblasti sa vrednošću jedan može da vide samo jedan toranj, a oblasti sa vrednošću pet mogu da se vide svi tornjevi. Sloj sa rezultatima sadrži i polje DEMResolultion, koje beleži rezoluciju digitalnog elevacionog modela (DEM) koji se koristi za kreiranje vidnih polja.

Ako je opcija Koristi trenutni obuhvat mape izabrana, biće analizirane samo one tačke opservacije koje su vidljive unutar trenutnog obuhvata mape. Ako nije izabrana, analiziraće se sve tačke opservacije u ulaznom sloju, čak i ako su izvan trenutnog obuhvata mape.

## Tačkasti geoobjekti koji predstavljaju lokacije posmatrača

Tačkasti geoobjekti koji se koriste kao lokacije opservacije.

Pored izbora sloja sa mape, možete da izaberete Odaberite Living Atlas sloj za analizu ili Odaberite sloj za analizu u dnu padajuće liste. Ovim se otvara galerija koja sadrži kolekciju slojeva korisnih za veliki broj analiza.

## Visina lokacija posmatrača

Ovo je visina iznad tla vaših lokacija opservacije. Podrazumevana vrednost je približno prosečna visina osobe.

## Visina drugih objekata na tlu

Ovo je visina konstrukcija ili ljudi na zemlji koja se koristi za utvrđivanje vidljivosti. Rezultujuća vidna polja predstavljaju one oblasti gde tačka opservacije može da vidi druge objekte. Obrnuto je takođe tačno; drugi objekti mogu da vide tačku opservacije.

- Ako tačke opservacije predstavljaju vetrogeneratore, a želite da odredite odakle ljudi koji stoje na zemlji mogu da vide generatore, unesite prosečnu visinu osobe (približno 180 cm). Rezultat su one oblasti iz kojih osoba koja stoji na zemlji može da vidi vetrogeneratore.
- Ako vaše tačke opservacije predstavljaju tornjeve za uočavanje požara, a želite da odredite koji tornjevi za uočavanje požara mogu da vide dim visine 6 metara ili viši, unesite 6 metara za visinu. Rezultat su one oblasti iz kojih toranj za uočavanje požara mogu da vide dim visine najmanje 6 metara.
- Ako vaše tačke opservacije predstavljaju vidikovce duž puteva i staza, a želite da odredite odakle mogu da se vide vetrogeneratori visine 120 metara ili viši, unesite 120 metara za visinu. Rezultat su one oblasti iz kojih osoba koja stoji na vidikovcu može da vidi vetrogeneratore visine najmanje 120 metara.
- Ako vaše tačke opservacije predstavljaju vidikovce, a želite da odredite koliku oblast na zemlji mogu da vide ljudi koji stoje na vidikovcu, unesite nulu. Rezultat su one oblasti koje mogu da se vide sa vidikovca.

## Maksimalno rastojanje prikazivanja

Ovo je granica razdaljine gde se prekida izračunavanje vidljivih oblasti. Nije poznato da li tačke opservacije i njihovi objekti mogu međusobno da se vide dalje od ove razdaljine. Velike vrednosti povećavaju vreme izračunavanja. Maksimalna dozvoljena vrednost je 31 milja (50 kilometara).

## Naziv sloja sa rezultatima

Ovo je naziv sloja koji će biti kreiran u Mom sadržaju i dodat na mapu. Podrazumevani naziv je zasnovan na nazivu alatke i nazivu ulaznog sloja. Ako sloj već postoji, bićete upitani da unesete drugi naziv.

Koristeći padajuće polje Sačuvaj rezultat u možete da navedete ime fascikle u Mom sadržaju u kojoj će rezultat biti sačuvan.