## بحث عن الأقرب

##

تقوم هذه الأداة بالبحث عن أقرب المعالم والإبلاغ عن المسافة إلى أقرب معالم وترتيبها. لإيجاد أقرب المعالم، يُمكن للأداة القياس باستخدام إما مسافة الخط المستقيم أو وضع السفر المُحدد. تتوفر خيارات لتحديد عدد أقرب معالم للعثور عليها أو البحث في نطاقها للعثور عليها. تساعد نتائج هذه الأداة على الإجابة عن الأنواع التالية من الأسئلة:

- ما هو أقرب متنزه من هنا؟
- ما هو المستشفى الذي يمكن الوصول إليه في أقصر مدة زمنية بالسيارة؟ ما هي المدة الزمنية المستغرقة في يوم الثلاثاء في الساعة 5:30 مساءً في ساعة الذروة؟
- ما هي مسافات الطرق بين هذه المدن الكبرى؟
- أي من هؤلاء المرضَى يقيم في محيط ميلين من هذه المصانع الكيميائية؟

يقوم "البحث عن الأقرب" بإرجاع طبقة تحتوي على أقرب المعالم، وكذلك إرجاع طبقة خطوط تربط مواقع البداية بالموقع الأقرب لها. تحتوي طبقة الخطوط الاختيارية على معلومات عن مواقع البداية والمواقع الأقرب والمسافات بينها.

إذا تم التأشير على استخدام نطاق الخريطة الحالي سيتم اعتبار المعالم المرئية فقط مدى الخريطة الحالي فقط كمعالم بداية ومعالم قريبة محتملة. إذا لم يتم التأشير عليها، سيتم أخذ جميع المعالم في الطبقة المدخلة في الاعتبار، حتى إذا كانت خارج مدى الخريطة الحالي.

## اختيار طبقة النقطة من المناطق القريبة الموجودة:

البحث عن أقرب مقاييس من المعالم في الطبقة التي قمت بتحديدها هنا (مواقع البداية) إلى المعالم التي قمت بتحديدها في المعلمة التالية. تدعم هذه الأداة 1,000 معلم في كل طبقة.

## إيجاد أقرب موقع في

يقيس "العثور على الأقرب" المسافة من كل معلم في الطبقة الأولى إلى المواقع في هذه الطبقة. تدعم هذه الأداة 1,000 موقع في كل طبقة.

بالإضافة إلى اختيار الطبقة من الخريطة، يمكنك تحديد اختيار طبقة تحليل أطلس الحي أو اختيار طبقة التحليل الموجودة أسفل القائمة المنسدلة. يفتح المعرض الحالي الذي يحتوي على مجموعة من الطبقات المفيدة للعديد من عمليات التحليل.

## قياس

اختر ما إذا كنت ترغب في إيجاد أقرب مواقع استنادًا إلى مسافة الخط المستقيم أو وضع السفر المُحدد. يتم تمكين أوضاع السفر فقط عندما تتضمن طبقة إدخال نقاط. يتم تحديد أوضاع السفر المتاحة من قِبل مسئول المؤسسة. عند استخدام أحد من أوضاع السفر، سيتم القيام بالقياسات بطول الطرق أو طرق السير والقواعد التي يُمكن تطبيقها مثل الشوارع ذات الاتجاه الواحد وتحولات القيادة غير القانونية وما إلى ذلك.

عند القياس بين خطوط أو مناطق، يتم العثور على المسافة من أو إلى أقرب نقاط بطول الخط أو حدود المنطقة.

عند اختيار وقت القيادة أو وقت القيادة في الريف أو وقت النقل تتوفر لديك خيارات كيفية قياس وقت القيادة.

- قم بإلغاء التأشير على استخدام حركة المرور لإيجاد أقرب معالم مستندة إلى سرعة السفر الثابتة، مثل حدود السرعة، عوضًا عن سرعة التأرجح المتسببة من قبل تغيير حالات المرور.

  الخيار المختار عند الرغبة في معرفة المواقع الأقرب بشكل عام، ولكنه ليس بالضرورة حالات المرورة المحددة الأقرب لزمن معين ويوم معين.

- قم بالتأشير على استخدام حركة المرور للعثور على أقرب معالم وفقًا لزمن البداية وحالات المرور المتغيرة. باختيار خيار حركة المرور الحي يتم تعيين وقت المغادرة من مواقع البداية إلى الوقت الحالي، كما يتم إسناد سرعات المرور الحالية والمتوقعة من أجهزة الإحساس والموجز لتحديد المعالم الأقرب. يتم حساب سرعات المرور المتوقعة بإسناد سرعات المرور الحي والسرعات المُسجلة والأحداث الحالية مثل الطقس. يتم توقع سرعات المرور لمدة 12 ساعة قادمة؛ حتى يمكنك نقل شريط التمرير لتعيين وقت المغادرة لمدة 12 ساعة قادمة.

  استخدم إعداد المرور الحي الحالية للعثور على المعالم التي يمكن الوصول إليها في أقل وقت عند المغادرة الآن والمغادرة في غضون ساعة واحدة من الآن، وهكذا.

- بالتأشير على استخدام حركة المرور واختيار حركة المرور وفقًا للحالات النموذجية ليوم ووقت محددين، تعثر الأداة على أقرب معالم بناءً على معدلات السرعة المُسجلة لكل فاصل بمقدار 5 دقائق خلال أسبوع عادي. تشمل هذه النتائج حركة المرور، ولكنها تُزيل تأثير حالات وأحداث المرور الحالية، والتي قد تختلف بشكل كبير عن المعتاد.

  يمكنك استخدام إعدادات المرور المسجلة الحالية للاستفسار، مثل "أي المعالم التي يُمكن الوصول إليها في أسرع وقت عند مغادرة معالم البداية في الساعة 11:30 صباحًا في يوم الأربعاء؟"

  يُشير الوقت الذي تقوم بتعيينه إلى المنطقة الزمنية حيث تقع معالم البداية. لذا إذا تم تعيين الوقت إلى 8:00 صباحًا، ولديك معلمي بداية، أحدهما في مدينة نيويورك والآخر في لوس أنجلوس، فإنه يتم العثور على المواقع الأقرب بافتراض أن موعد المغادرة هو الساعة 8 صباحًا. التوقيت الشرقي والساعة 8:00 صباحًا. التوقيت الباسيفيكي، على التوالي.

لاحظ أنه عند خروج سيارة عن نقطة ما، ينقضي الوقت وتتغير حالات المرور. تحسب هذه الأداة هذه التغييرات عند التأشير على استخدام حركة المرورإلا أنه ليست جميع المناطق تدعم المرور. انقر على رابط عرض الإتاحة في الأداة لمعرفة ما إذا كانت معروضة في منطقة الدراسة.

يمكن لـ وقت النقل استخدام سرعات السفر ديناميكيًا بناءً على حركة المرور، ولكن حتى الحد الأقصى للسرعة القانونية للشاحنة. على سبيل المثال، إذا كانت السرعة الديناميكية للشارع بناءً على حركة المرور الحية 65 ميل في الساعة، ولكن كان حد السرعة المخصص للشاحنة في ذلك الشارع هو 55 ميل في الساعة، فإن الحساب يستخدم 55 ميلاً في الساعة في ذلك الشارع.

## لكل موقع في طبقة الإدخال

لديك خياران لتحديد البحث عن أقرب مواقع. أحد الخيارات هو تحديد العدد الأقصى لأقرب مواقع المُراد العثور عليها وفقًا لموقع البداية. يمكنك العثور على أقرب متنزه أو أقرب متنزهين، وهكذا. الخيار الآخر هو تعيين مسافة بحث قصوى أو مدة زمنية قصوى للقيادة.

بإلغاء التأشير على الخيارات، يكون أقصى عدد لأقرب مواقع هو 100 (حدود الأداة)، ويكون الحد الأقصى لنطاق البحث غير محدود.

يعتمد زمن المعالجة على عدد مواقع البداية وعدد المواقع القريبة والحد الأقصى لنطاق البحث. تستغرق المعالجة وقتًا أطول عند وجود مواقع أكثر أو نطاقات بحث أكبر.

لاحظ أنه عند تعيين الحد على نطاق البحث، يُمكن ألا تعثر الأداة على أي من أقرب مواقع تقع ضمن ذلك النطاق أو في المواقع القليلة الموجودة من الحد الأقصى للمواقع القريبة التي حددتها.

## اسم طبقة النتيجة

هذا هو اسم طبقة المعالم التي سيتم إنشائها في المحتويات وسيتم إضافته إلى الخريطة. إذا وُجدت طبقة المعالم بالفعل، سيطلب منك كتابة اسم آخر. ستحتوي طبقة المعالم على طبقتين: تمثل إحداهما أقرب المواقع، وتمثل الأخرى الخطوط التي تقوم بتوصيل المواقع المدخلة إلى أقرب المواقع.

إذا حددت تضمين طبقات المسار، يتم حفظ كل مسارات النتيجة كطبقة مسار أيضًا. تتضمن طبقة المسار كل معلومات مسار خاص مثل المحطات المعينة للمسار وكذلك اتجاهات السفر. يُعد إنشاء طبقات المسار عمليًا إذا أردت مشاركة المسارات الفردية مع أعضاء آخرين في المؤسسة أو إذا أردت تعديل المسارات بشكل أكبر باستخدام زر الاتجاهات في عارض الخرائط. تستخدم طبقات المسار الاسم المتوفر لطبقة المعالم كبادئة، ويتم إضافة اسم المسار المُنشأ كجزء من التحليل إنشاء اسم فريد لكل طبقة من طبقات المسارات.

الحد الأقصى لعدد طبقات المسار التي يمكن إنشائها هو 1,000. إذا كانت النتيجة تتضمن أكثر من 1,000 مسار ويتم التأشير على تضمين طبقات المسار ، ستقوم الأداة فقط بإنشاء خدمة المعلم الناتج.

باستخدام القائمة المنسدلة حفظ النتائج في يمكنك تحديد اسم مجلد في المحتوى حيث سيتم حفظ طبقة المعالم وطبقات المسار، إذا تم إنشاؤها.