## Creare suprafeţe pentru timpul de conducere

##

Creare suprafeţe pentru timpul de conducere creează suprafeţe la care se poate ajunge într-un interval specificat de timp de conducere sau aflate la o anumită distanţă de conducere etc. Această funcţie măsoare din unul sau mai multe puncte (până la 1.000), de-a lungul drumurilor sau aleilor pietonale, pentru a crea un strat tematic care vă poate ajuta să răspundeţi la întrebări precum:

- Până unde pot ajunge de aici în 30 de minute de cu maşina?
- Până unde pot ajunge de aici în 30 de minute cu maşina, la 5:30 p.m. când este ora de vârf?
- Ce se află la o distanţă maximă de doi kilometri de mers pe jos de la hotel?
- La ce zone din oraş pot ajunge pompierii în cinci minute?
- Cum s-ar îmbunătăţi răspunsul pompierilor prin construirea unei noi staţii de pompieri aici?
- Ce suprafeţe de piaţă acoperă afacerea mea?

Este posibil să reuşiţi să răspundeţi la întrebările care vă preocupă numai vizualizând suprafeţele rezultate. Alternativ, puteţi realiza şi alte analize spaţiale utilizând suprafeţele rezultate. De exemplu, prin executarea funcţiei Însumare puncte folosind suprafeţe pentru tipul de conducere cu date demografice, se poate determina ce locaţie potenţială de magazin este cel mai probabil să ofere cea mai bună bază de clienţi pentru tipul dvs. de afacere.

| ## Tip: | Pentru a crea suprafeţe prin măsurarea distanţei în linie dreaptă în locul măsurării de-a lungul drumurilor, utilizaţi în loc instrumentul Creare buffere.

Dacă se bifează Utilizare extindere curentă a hărţii, în buffer vor fi incluse numai obiectele spaţiale vizibile în extinderea curentă a hărţii în vederea creării de zone bazate pe timpul de deplasare auto sau pe distanţa de conducere. Dacă nu se bifează, vor fi utilizate toate obiectele spaţiale din stratul tematic introdus, chiar dacă se află în afara extinderii curente a hărţii.

## Alegeţi un strat tematic de puncte pentru a calcula zonele pentru timpul de deplasare auto în jurul

Obiectele spaţiale punctuale în jurul cărora vor fi calculate zonele. Puteţi alege cum sunt calculate zonele în baza modului de deplasare (cu maşina, cu camionul sau pe jos) şi măsuraţi (timpul sau distanţa).

În afară de a alege un strat tematic din harta dvs., puteţi selecta opţiunile Alegere strat tematic de analiză din atlasul actualizat sau Alegere strat tematic de analiză care se găsesc în partea inferioară a listei verticale. Această acţiune deschide o galerie care conţine o colecţie de straturi tematice utile pentru numeroase analize.

Instrumentul acceptă până la 1.000 de obiecte spaţiale în stratul tematic de intrare.

## Măsurarea

Alegeţi un mod de deplasare (cu maşina, cu camionul sau pe jos) şi măsuraţi (timpul sau distanţa). Modurile de deplasare disponibile sunt determinate de administratorul organizaţiei dvs. După alegerea modului şi a măsurării, introduceţi o durată sau o distanţă de până la 5 ore (300 minute) sau 300 mile (482.80 kilometri).

When you choose Driving Time, Rural Driving Time, or Trucking Time you have options on how to measure the drive time.

- Debifaţi Utilizare trafic pentru a crea suprafeţe pentru tipul de conducere bazate pe viteze fixe. Aceasta este opţiunea de ales dacă doriţi o suprafaţă generală pentru timpul de conducere, nu una calculată utilizând condiţiile de trafic dinamice pentru o anumită oră de pornire.

- Bifaţi Utilizare trafic pentru a crea suprafeţe pentru timpul de deplasare auto în funcţie de o anumită oră de pornire sau de condiţiile de trafic dinamice. Dacă se alege şi opţiunea Trafic în timp real, ora de pornire din punctele introduse este setată la ora curentă, iar vitezele curentă şi prevăzute pentru trafic sunt preluate de la senzori şi feeduri pentru a crea suprafeţele pentru timpul de conducere. Vitezele prevăzute pentru trafic sunt calculate prin luarea în considerare a vitezelor traficului în timp real, a vitezelor istorice şi a evenimentelor curente, cum ar fi buletinul meteo. Vitezele traficului sunt prezise pentru următoarele 12 ore, în consecinţă, puteţi deplasa glisorul pentru a seta ora de pornire cu până la 12 ore în avans.

  Utilizaţi aceste setări pentru traficul în timp real pentru a afla la ce suprafeţe se poate ajunge dacă se pleacă acum, dacă se pleacă peste o oră şi aşa mai departe.

- Dacă se bifează Utilizare trafic şi se alege Trafic în funcţie de condiţiile normale pentru o zi şi o oră, instrumentul creează suprafeţe pentru timpul de deplasare auto pe baza vitezei medii istorice pentru fiecare interval de cinci minute de pe parcursul unei săptămâni obişnuite. Rezultatele includ traficul, însă elimină influenţa condiţiilor şi evenimentelor de trafic curente, care pot să difere semnificativ faţă de standard.

  Puteţi utiliza aceste setări de trafic istorice pentru a întreba, de exemplu, „Până la ce suprafeţe pot ajunge în general, dacă pornesc la ora 11:30 într-o zi de miercuri?”

  Ora pe care o setaţi este evaluată pe fusul orar în care se află punctele introduse. Prin urmare, dacă setaţi ora la 8:00 a.m. şi aveţi două puncte, unul în New York City şi altul în Los Angeles, zonele pentru timpul de deplasare auto vor fi generate pentru 8:00 a.m. ora Coastei de Est şi, respectiv, 8:00 a.m. ora Pacificului.

Reţineţi că, pe măsură ce un vehicul se deplasează înainte dintr-un punct, timpul se scurge şi condiţiile de trafic se modifică. Instrumentul Suprafeţe pentru timpul de conducere ţine cont de aceste variaţii când selectaţi Timp conducere şi bifaţi Utilizare trafic; cu toate acestea, nu în toate regiunile este oferit suport pentru trafic. Faceţi clic pe linkul Vizualizare disponibilitate de pe instrument pentru a afla dacă acest suport este oferit în zona care vă interesează.

Trucking Time can use dynamic travel speeds based on traffic but only up to the legal truck speed limit. For example, if the dynamic speed for a street based on live traffic is 65 miles per hour but the truck speed limit for that street is 55 miles per hour, the calculation will use 55 miles per hour for that street.

Timpul de mers pe jos şi Distanţa de mers pe jos utilizează o viteză fixă de 5 kilometri pe oră (3.1 mile pe oră) şi urmează traseele pietonale şi străzile disponibile (ignoră regulile de circulaţie pentru autovehicule, precum drumurile cu sens unic).

Trucking Distance uses fixed speeds and follow rules that are applicable to heavy trucks whereas Driving Distance and Rural Driving Distance use fixed speeds and follow rules that are applicable for automobiles such as cars.

## Zone din puncte diferite

Alegeţi cum să fie gestionate suprafeţele partajate din diferite puncte introduse atunci când se întrepătrund. Acestea pot suferi:

- Suprapunere—Suprafeţele din diferite puncte introduse pot acoperi acelaşi drum. Acest lucru este util când trebuie să ştiţi toate punctele de intrare din care se poate ajunge la o anumită locaţie aflată în limita de tip sau distanţă dată.
- Dizolvare—Toate suprafeţele sunt unificate într-una singură şi doar o singură suprafaţă poate acoperi o anumită locaţie. Acest lucru este util când trebuie să cunoaşteţi numai dacă se poate ajunge la o suprafaţă într-o anumită limită de timp sau distanţă, însă nu trebuie să ştiţi din ce puncte de intrare anume se poate ajunge la acea locaţie.
- Separare—Suprafeţele din diferite locaţii de intrare care s-ar suprapune între ele sunt separate la mijloc, astfel încât să devină alăturate. Acest lucru este util când doriţi să vedeţi ce suprafeţe sunt acoperite într-un interval de timp sau o limită de distanţă de la punctele de intrare şi, în acelaşi timp, să determinaţi ce punct de intrare este cel mai apropiat de suprafaţa respectivă.

## Nume strat tematic rezultat

Acesta este numele stratului tematic care va fi creat în Resursele mele şi adăugat în hartă. Numele implicit se bazează pe numele instrumentului şi numele stratului tematic de intrare. Dacă stratul tematic rezultat există deja, vi se va solicita să furnizaţi un alt nume.

Utilizând caseta derulantă Salvare rezultat în, puteţi specifica numele unui director din Resursele mele în care va fi salvat rezultatul.