## İzleri Yeniden Oluşturma

##

Bu araç, zamanda bir `anı` gösteren nokta veya alan detaylarının zaman etkin bir katmanı ile çalışır. Öncelikle bir tanımlayıcı kullanarak hangi detayların bir ize ait olduğunu belirler. Her konumdaki zaman kullanılarak izler sıralı olarak dizilir ve zaman içindeki hareket yolunu gösteren bir çizgiye veya alana dönüştürülür. İsteğe bağlı olarak, girdi her konumda alan oluşturacak bir alan tarafından tamponlanır. Bu tamponlanan noktalar ya da girdilerin alan olması durumunda, sıralı olarak birleştirilerek genişliğin ilgi özniteliğini gösterdiği bir alan olarak iz oluşturulur. Sonuçta ortaya çıkan izlerin bir başlangıç ve bitiş saatleri vardır ve bunlar verilen bir izde zamansal olarak ilk ve son detayları gösterir. İzler oluşturulduğunda, girdi detayları hakkındaki istatistikler hesaplanır ve çıktı izine atanır. En temel istatistik alan içindeki nokta sayısıdır, ancak diğer istatistikleri de hesaplayabilirsiniz.

Zaman etkin katmanlardaki detaylar aşağıdaki iki yöntemden biriyle gösterilebilir:

- An; zaman içinde belirli bir an
- Aralık; başlangıç ve bitiş zamanı arasında kalan

Örneğin, 10 dakikada bir yapılan fırtına GPS ölçümleriniz var. Her GPS ölçümü fırtınanın adını, konumunu, kayıt zamanını ve rüzgar hızını kaydeder. Bu bilgilerle, iz tanımlama için adı kullanarak her fırtına için izler oluşturabilir ve böylece her fırtına için izleri elde edebilirsiniz. Ayrıca, her fırtına için ortalama, maksimum ve minimum rüzgar hızı gibi istatistikleri hesaplayabilir, her iz içindeki ölçüm sayısını belirleyebilirsiniz.

Aynı örneği kullanarak, izleriniz için rüzgar hızına göre tampon oluşturabilirsiniz. Bu, her ölçü için söz konusu konumdaki rüzgar hızı alanı kadar tampon oluşturur ve tampona alınan alanları birleştirerek iz yolunu gösteren bir alan oluşturur, fırtına ilerledikçe rüzgar hızındaki değişiklikler de burada gösterilir.

## İzlerin yeniden oluşturulacağı detayları seçin

İzlerde yeniden oluşturulacak nokta veya alan katmanı. Girdi katmanı, zamanda bir anı gösteren detaylarla zamana duyarlı olarak düzenlenmelidir. Katmanın izdüşümlenmiş bir koordinat sisteminde olması gerekir veya bir tampon uygulandığında işlemci mekansal başvuru Analiz Ortamları kullanılarak izdüşümlenmiş bir koordinat sistemine ayarlanmalıdır.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, açılan listenin en altından Katmanlara Gözat ögesini belirleyerek büyük veri dosya paylaşımı veri kümesi veya detay katmanı içeriğinize göz atabilirsiniz.

## İzleri tanımlamak için bir veya birkaç alan seçin

İz tanımlayıcısını gösteren alanlar.

Bir örnek olarak, fırtına izlerini yeniden oluştururken, iz alanı olarak fırtınanın adını kullanabilirsiniz.

## İzleri yeniden oluşturmada kullanılacak yöntemi seçin

İzleri birleştirmek ve tampon uygulamak (uygunsa) için kullanılan yöntem. Düzlemsel yöntem, sonuçları daha hızlı hesaplayabilir ancak, izleri uluslararası tarih çizgisine sarmaz veya tampon oluştururken dünyanın gerçek şeklini değerlendirmez. Jeodezik yöntem, gerekirse izleri tarih çizgisine sarar ve dünyanın gerçek şeklini hesaba katmak için bir jeodezik tampon uygular.

## Girdi detayları için tampon oluşturmak üzere bir ifade ayarlayın (isteğe bağlı)

Girdi detaylarının etrafındaki tampon mesafesini hesaplamak için kullanılan denklem. Bu denklem, tampon hesaplayıcı ve toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi desteklenen temel işlemler kullanılarak oluşturulabilir. Değerler, analiz koordinat sistemi kullanılarak hesaplanır. Katmanın izdüşümlenmiş bir koordinat sisteminde olması gerekir veya bir tampon uygulandığında işlemci mekansal başvuru Analiz Ortamları kullanılarak izdüşümlenmiş bir koordinat sistemine ayarlanmalıdır.

`$feature.windspeed * 1000` gibi bir denklem, rüzgar hızı alanının 1.000 katı bir tampon uygular. Tampon hesaplayıcıda birden fazla alan kullanabilirsiniz.

## İzleri ayırmak için kullanılacak süreyi seçin (isteğe bağlı)

İzleri ayırmak için kullanılan süre. Girdi noktaları veya alanları arasında zaman diliminden daha uzun bir süre bulunuyorsa, bunlar farklı izlere ayrılır.

Bir zaman dilimi ve bir mesafe dilimi belirlerseniz, bir veya her iki koşul da sağlandığında parçalar ayrılır.

İz alanının uçak kimliği olarak kullanıldığı havayolu uçuşlarını gösteren nokta detaylarınızın olduğunu varsayın. Bu uçak, birden çok uçuş yapabilir ve bu bir tek izde gösterilebilir. Uçuşlar arasında 1 saatlik bir boşluk olduğunu bildiğinizde, iz ayırıcınız olarak `1 saat` değerini kullanarak, her uçuşun kendi izine ayrılmasını sağlayabilirsiniz.

## İzleri ayırmak için kullanılacak mesafeyi seçin (isteğe bağlı)

Parçaları ayırmak için kullanılan mesafe. Girdi noktaları veya alanları arasında mesafe diliminden daha büyük bir mesafe bulunuyorsa, bunlar farklı parçalara ayrılır.

Bir zaman dilimi ve bir mesafe dilimi belirlerseniz, bir veya her iki koşul da sağlandığında parçalar ayrılır.

## İstatistik ekle (isteğe bağlı)

Özetlenen detaylarla ilgili istatistikleri hesaplayabilirsiniz. Sayısal alanlarda aşağıdakileri hesaplayabilirsiniz:

- Sayım; null olmayan değerlerin sayısını hesaplar. Sayısal alan veya dizelerde kullanılabilir. [null, 0, 2] sonucu 2’dir.
- Toplam; bir alandaki sayısal değerlerin toplamıdır. [null, null, 3] toplamı 3’tür.
- Ortalama; sayısal değerlerin ortalamasıdır. [0, 2, null] ortalaması 1’dir.
- Min; bir sayısal alanın minimum değeridir. [0, 2, null] minimumu 0’dır.
- Maks; bir sayısal alanın maksimum değeridir. [0, 2, null] maksimum değeri 2’dir.
- Aralık; bir sayısal alanın aralığıdır. Bu değer, minimum değerlerin maksimum değerlerden çıkartılmasıyla hesaplanır. [0, null, 1] aralığı 1’dir. [null, 4] aralığı 0’dır.
- Varyans; bir izdeki sayısal değerin sapmasını gösterir. [1] sapması null’dır. [null, 1,1,1] sapması 1’dir.
- Standart sapma; bir sayısal alanın standart sapmasıdır. [1] standart sapması null’dır. [null, 1,1,1] standart sapması 1’dir.

Dize alanlarında aşağıdakileri hesaplayabilirsiniz:

- Sayım; null olmayan dizelerin sayısını hesaplar.
- Herhangi; bu istatistik belirtilen alandaki bir dize değerinin rastgele örneğidir.

Tüm istatistikler null olmayan değerler üzerinde hesaplanır. Sonuç katmanı hesaplanan her istatistik için yeni bir alan içerir. Herhangi bir sayıda istatistik, öznitelik ve istatistik seçilerek eklenebilir.

## Sonuçların kaydedileceği bir ArcGIS Veri Deposu seçin

GeoAnalytics sonuçları ArcGIS Data Store için depo görevi görür ve Portal for ArcGIS içinde bir detay katmanı olarak yansıtılır. Pek çok durumda sonuçların spatiotemporal data store öğesine depolanması gerekir ve bu varsayılan ayardır. Bazı durumlarda sonuçların ilişkisel veri deposuna kaydedilmesi iyi bir seçenektir. Sonuçların ilişkisel veri deposuna saklanmasını isteyebileceğiniz nedenler aşağıda sunulmuştur:

- Sonuçları portal ortak kullanımı portalda kullanma olanağı.
- Sonuçlarınızı eşzamanlama özelliklerini etkinleştirebilme.

GeoAnalytics sonuçlarınızın artmasını bekliyorsanız, ilişkisel veri deposunu kullanmamalı ve büyük miktarda veri söz konusu olduğunda bunları işlemek için spatiotemporal big data deposunun avantajından yararlanmalısınız.

## Sonuç katmanı adı

Bu, İçeriğim’de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adıdır. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Detay katmanı zaten varsa araç çalışmaz.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.