## Monitorovat vegetaci

##

Tento nástroj provede aritmetickou operaci s pásmy vícepásmové rastrové vrstvy, aby zjistil informace o pokrytí vegetací v zájmové oblasti.

## Vyberte vstupní data

Zvolte vícepásmovou rastrovou vrstvu. Ujistěte se, že vstupní vrstva má k dispozici příslušná pásma.

## Zvolte způsob monitorování vegetace

Vyberte metodu vytvoření vrstvy vegetačního indexu. Různé vegetační indexy mohou pomoci zvýraznit určité prvky nebo pomoci omezit různé druhy šumu.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI je nelineární vegetační index pro globální monitorování životního prostředí ze satelitních snímků. Je podobný NDVI, ale méně citlivý na atmosférické jevy. Ovlivňuje ho holá půda, proto jeho použití není doporučeno u oblastí s řídkou nebo středně hustou vegetací.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — GVI byl původně navržen pro snímky Landsat MSS, ale byl upraven pro použití se snímky Landsat TM. Také je známý jako zelený vegetační index Tasseled Cap Landsat TM. Tento monitorovací index lze použít i pro snímky, jejichž pásma sdílejí stejné spektrální charakteristiky.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 je vegetační index, který se snaží minimalizovat vliv holé půdy metody SAVI.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI je standardizovaný index, který vám umožňuje vygenerovat obrázek zobrazující zelenost (relativní biomasu). Tento index využívá kontrastu charakteristik dvou pásem z multispektrální rastrové datové sady: absorpce chlorofylového barviva v červeném pásmu a vysoké odrazivosti rostlinných materiálů v blízkém infračerveném (NIR) pásmu.
- Perpendicular Vegetation Index — PVI je podobný diferenčnímu vegetačnímu indexu, ale je citlivý na rozdíly v atmosféře. Při použití této metody na porovnání různých snímků by měly být použity pouze snímky, u nichž proběhla atmosférická korekce. Tyto informace může poskytnout váš poskytovatel dat.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI je vegetační index, který se snaží minimalizovat vliv jasu půdy pomocí korekčního faktoru jasu půdy. Často se používá v suchých oblastech, kde je malý vegetační kryt.
- Sultan's Formula — Proces Sultanův vzorec vytvoří z šestipásmového 8bitového snímku aplikací specifického algoritmu třípásmový 8bitový snímek. Výsledný snímek zvýrazňuje skalní formace zvané ofiolity na pobřežích. Tento vzorec byl vytvořen na základě pásem TM a ETM scény Landsat 5 nebo 7.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — Transformovaný SAVI je vegetační index, který se snaží minimalizovat vlivy na jas půdy tím, že předpokládá, že linie půdy má arbitrární svažitost a intercepci.

## Určete indexy pro pásmo NIR a červené pásmo

Zadejte indexy pásem pro blízké infračervené (NIR) a červené pásmo.

Každý satelitní senzor a letecký fotoaparát zachycuje informace, které se dělí na indexy pásem. Každý index pásma obsahuje informace pro konkrétní část elektromagnetického spektra. Tato metoda monitorování vegetace vyžaduje, abyste zadali index pásma, který zachytil vlnové délky červeného a NIR pásma.

## Svažitost linie půdy

Svažitost linie půdy. Svažitost je přibližný lineární vztah mezi pásmem NIR a červeným pásmem na rozptýleném bodovém grafu.

Tento parametr je platný pouze pro Transformovaný půdně přizpůsobený vegetační index.

## Průsečík

Toto je hodnota blízkého infračerveného (NIR) pásma, když hodnota odrazu pro červené pásmo pro konkrétní linie půdy je 0.

`(a = NIR - sRed)` , když hodnota červeného pásma je 0.

Tento parametr je platný pouze pro Transformovaný půdně přizpůsobený vegetační index.

## Množství zeleného vegetačního krytu

Metoda SAVI vyžaduje zadání množství vegetačního krytu.

Zadejte hodnotu mezi 0,0 a 1,0, kde

- 1 = oblasti bez zeleného vegetačního krytu
- 0,5 = oblasti se středním množstvím zeleného vegetačního krytu
- 0 = oblasti s vysokým množstvím zeleného vegetačního krytu

## Faktor přizpůsobení

Metoda Transformovaný půdně upravený vegetační index vyžaduje nastavení faktoru přizpůsobení, aby mohl být lépe minimalizován účinek půdy. Výchozí hodnota je 0,08.

Nižší hodnota znamená, že účinek půdy ignorujete. Vysoká hodnota znamená, že půda ovlivní váš výsledek.

## Název výsledné vrstvy

Název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá se do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud výsledná vrstva již existuje, budete požádáni o zadání jiného názvu.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.