## Konverter geoobjekt til raster

##

Denne oppgaven konverterer geoobjekter til et rasterdatasett.

Enhver geoobjektklasse som inneholder punkt-, linje- eller polygongeoobjekter kan konverteres til et rasterdatasett.

Cellesenteret brukes til å fastsette verdien av utgangsrasterpikselen.

Inngangsfelttypen fastsetter typen utgangsraster. Dersom feltet er et heltall, vil utgangsrastene være heltall; hvis det er et flyttall, vil utdata være flyttall.

## Velg geoobjektslag som skal konverteres

Inndatarasterlaget som skal konverteres til geoobjektslag.

## Velg felt

Velge feltet som skal brukes til å tilordne verdier til utgangraster.

## Utdatacellestørrelse

Oppgi cellestørrelsen og enheten for utdatarasterne.

De tilgjengelige enhetene er fot, miles, meter og kilometer.

## Navn på resultatlag

Navnet på laget som opprettes i Mitt innhold og legges til kartet. Standardnavnet er basert på verktøynavnet og navnet på inndatalaget. Hvis laget allerede finnes, blir du bedt om å oppgi et annet navn.

Bruk rullegardinlisten Lagre resultat i til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatene skal lagres i.