## Interpolazione punti

##

Questo strumento consente di prevedere i valori in corrispondenza di nuove posizioni sulla base delle misurazioni di una raccolta di punti. Lo strumento considera i dati relativi ai punti con valori in corrispondenza di ciascun punto e restituisce un raster di valori previsti:

- un distretto per la gestione della qualità dell'aria dispone di sensori per misurare i livelli di inquinamento. È possibile utilizzare Interpolazione punti per prevedere i livelli di inquinamento nelle località in cui non sono presenti sensori, ad esempio località con popolazioni a rischio, come scuole oppure ospedali.
- È possibile prevedere le concentrazioni di metalli pesanti nei raccolti in base ai campioni prelevati da singole piante.
- È possibile prevedere i livelli di nutrienti (azoto, fosforo, potassio e così via) presenti nel suolo, oltre ad altri indicatori, come la conducibilità elettrica, al fine di studiarne le relazioni con il raccolto e prescrivere le esatte quantità di fertilizzanti in ogni punto del campo.
- Le applicazioni meteorologiche includono la previsione delle temperature, delle precipitazioni e di variabili associate, come le piogge acide.

## Scegli il layer punto contenente posizioni con valori noti

Il layer di punti che contiene i punti in cui i valori sono stati misurati.

## Scegliere il campo per l\'interpolazione

Scegliere il campo di cui si desidera interpolare i valori. Il campo deve essere numerico.

## Ottimizza per

Scegliere la preferenza tra velocità e precisione.

Previsioni più accurate richiedono tempi di calcolo più lunghi. Questo parametro altera i valori predefiniti di alcuni altri parametri di Interpolazione punti al fine di ottimizzare velocità di calcolo, precisione dei risultati o di ottenere un equilibrio di entrambi. Per impostazione predefinita, lo strumento tenterà di ottenere un equilibrio.

## Trasforma dati in distribuzione normale.

Scegliere se trasformare i dati nella distribuzione normale.

L'interpolazione è più accurata per i dati che seguono una distribuzione normale (a forma di campana). Se i dati non sembrano essere distribuiti normalmente, si consiglia di eseguire una trasformazione.

## Dimensione di modelli locali

Interpolazione punti funziona costruendo modelli di interpolazione locale che vengono uniti per creare la mappa di predizione finale. Questo parametro controlla quanti punti saranno contenuti in ciascun modello locale. Valori più piccoli produrranno risultati più locali e possono mostrare effetti in scala ridotta, ma possono introdurre instabilità nei calcoli. Valori più grandi saranno più stabili ma alcuni effetti locali potrebbero essere assenti.

Il valore può variare da 30 a 500, ma i valori tipici sono compresi tra 50 e 200.

## Numero di Vicini

Le predizioni sono calcolate in base ai punti nelle vicinanze. Questo parametro controlla quanti punti saranno utilizzati nel calcolo. L'utilizzo di un gran numero di vicini generalmente produrrà risultati più accurati, ma richiederanno più tempo per il calcolo.

Questo valore può variare da 1 a 64, ma i valori tipici sono compresi tra 5 e 15.

## Dimensione cella di output

Immettere la dimensione della cella e l'unità per i raster di output

Le unità disponibili sono piedi, miglia, metri e chilometri.

## Errore di predizione di output

Scegliere se creare un raster di errori standard per i valori previsti.

Gli errori standard sono utili perché forniscono informazioni sull'affidabilità dei valori previsti. Secondo la regola generale il valore reale è compreso tra due errori standard del valore previsto nel 95% del tempo. Ad esempio, si supponga che a una nuova località sia assegnato un valore previsto di 50 con un errore standard di 5. Questi valori indicano che lo strumento considererà 50 come valore effettivo della posizione, ma che tale valore potrebbe scendere a 40 oppure salire a 60. Per calcolare questo intervallo di valori ipotizzabili, moltiplicare per due il valore dell'errore standard, quindi sommarlo o sottrarlo dal valore previsto in modo da ottenere rispettivamente il valore massimo o il valore minimo dell'intervallo.

## Nome layer risultati

Il nome del layer che verrà creato in I miei contenuti e aggiunto alla mappa. Il nome predefinito è basato sul nome dello strumento e sul nome del layer di input. Se il layer esiste già, verrà chiesto di fornire un altro nome.

Utilizzare la casella a discesa Salva risultato in per specificare il nome di una cartella di I miei contenuti in cui salvare il risultato.