## मूल स्थान से गंतव्य को जोड़ें

##

मूल स्थानों को गंतव्यों से जोड़ें दो स्थलों के बीच यात्रा समय या दूरी मापता है। यह उपकरण सीधी-रेखा की दूरियां बता सकता है; ये दूरियां यात्रा के साधन पर आधारित होती हैं, जैसे पैदल चलना या ड्राइविंग; या किसी यात्रा साधन पर आधारित दौरे की अवधियां। इस उपकरण के उपयोग से, आप निम्न कार्य कर सकते हैं:

- यात्रियों द्वारा उनके घर-से-कार्यालय दौरों पर जाने में तय की गर्इ दूरी या समय की गणना करना।
- आपके स्टोर्स पर खरीदारी करने के लिए ग्राहकों की यात्रा नापना। बाज़ार तक आपकी पहुंच परिभाषित करने में इस जानकारी का उपयोग करना, विशेषकर जब विज्ञापन अभियानों को लक्ष्य बनाया जाए या नये स्टोर के स्थान चुने जाएं।
- आपके कर्इ वाहनों के लिए अपेक्षित यात्रा माइलेज की गणना करना। इसके बाद, राज्य या अन्य क्षेत्रवार माइलेज बताने के लिए का आंतरिक सार उपकरण सक्रिय करें

आप आरंभिक एवं अंतिम स्थल बताएं, और यह उपकरण, मापन सहित मूल स्थान एवं गंतव्य युग्मों के बीच मार्ग रेखाओं वाली एक लेयर बताता है।

यदि वर्तमान मानचित्र का उपयोग जांचा गया है, तो विश्लेषण में केवल वर्तमान मानचित्र विस्तार में दृश्यमान फीचर्स पर विचार किया जाएगा। यदि जांचा न गया हो, तो इनपुट लेयर में सभी फीचर्स पर विचार किया जाएगा, चाहे वे वर्तमान मानचित्र विस्तार से बाहर हों।

## मूल स्थान स्थानों वाली बिन्दु लेयर चुनें

मूल स्थान या आरंभों वाली बिन्दु लेयर चुनें। यह उपकरण 5,000 आरंभों तक तथा 5,000 गंतव्यों तक सहायक है।

यदि आप बिल्कुल एक मूल स्थान वाली लेयर चुनते हैं, तो यह सभी गंतव्यों से जुड़ेगी।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

## गंतव्यों की लेयर चुनें

वह या वे गंतव्य दर्शाने वाली लेयर चुनें जिनसे मूल स्थान जुड़ना चािहए। यह उपकरण 5,000 आरंभों तक तथा 5,000 गंतव्यों तक सहायक है।

यदि आप बिल्कुल एक गंतव्य वाली लेयर चुनते हैं, तो सभी मूल स्थान उस गंतव्य से जुड़ेंगे।

यदि एक मूल स्थान है और कर्इ गंतव्य, तो उपकरण मूल स्थान को हरेक गंतव्य से जोड़ता है।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

यदि कर्इ मूल स्थान और कर्इ गंतव्य हैं, तो आपको उन दो फील्डों की ज़रूरत होगी जो मूल स्थान-गंतव्य जोड़ियों का वर्णन करती हाो: मूल स्थानों में ID फील्ड और गंतव्यों में मेल खाती ID फील्ड। विश्लेषण के दौरान यह उपकरण मूल स्थान-गंतव्य जोड़ियां मिलाता है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपके पास `रोज़ी` और `हेरॉल्ड` के ID फील्ड मानों के साथ दो मूल स्थान हैं और उसी ID मानों वाले दो गंतव्य हैं। `रोज़ी` मूल स्थान `रोज़ी` गंतव्य से जुड़ेगा और `हेरॉल्ड` मूल स्थान `हेरॉल्ड` के साथ जुड़ेगा। अन्य कोर्इ जोड़ या मापन नहीं बनते हैं।

हरेक लेयर में ID मान अलग होने चािहए, उदाहरण के लिए, गंतव्य लेयर में दो `रोज़ी` मान नहीं हो सकते। मूल स्थान और गंतव्य लेयर्स में मान जोड़ी बनाने के अनुसार ही होने चाहिए; `हेरॉल्ड` गलत वर्तनी वाले मान `हेरॉल्ड` से नहीं जुड़ेगा।

## माप

यह चुनें कि क्या सीधी-रेखा दूरी या किसी यात्रा साधन के उपयोग से मूल स्थान गंतव्यों से जोड़े जाएं। आउटपुट मार्ग सड़कें या गलियारे दर्शाएंगे और लागू नियमों का पालन करेंगे, जैसे एकतरफा सड़कें और ड्राइविंग या ट्रकचालन हेतु गैर-कानूनी मोड़। यात्रा के उपलब्ध साधन आपके संगठन का प्रशासक निर्धारित करता है।

जब आप ड्राइविंग समय, ग्रामीण ड्राइविंग समय, या ट्रकिंग समय चुनते हैं, तो आपके पास ये विकल्प होते हैं कि ड्राइव समय कैसे मापा जाए।

- यातायात का उपयोग निष्क्रिय करें ताकि निश्चित रफ्तारों पर शीघ्रतम मार्गों का पता चल सके।

  यदि आप कोई सामान्य ड्राइव-समय चाहते हैं तो यह विकल्प चुनें, न कि किसी निर्दिष्ट प्रस्थान समय हेतु बदलती यातायात स्थितियों के उपयोग से परिकलित विकल्प।

- यातायात उपयोग सक्रिय करें ताकि निश्चित आरंभ समय पर शीघ्रतम मार्गों और बदलती यातयात स्थितियों का पता चल सके। प्रत्यक्ष यातायात के चयन विकल्प द्वारा भी, मूल स्थानों से प्रस्थान समय वर्तमान समय पर तय किया जाता है, और मार्ग तैयार करने हेतु वर्तमान एवं अनुमानित यातयात गतियों का संवेदकों एवं सूचनाओं से पता चलता है। प्रत्यक्ष यातायात गतियों, अतीत की गतियों, एवं मौसम जैसे वर्तमान घटकों की जानकारी से अनुमानित यातायात गतियों की गणना की जाती है। यातायात गतियों का अनुमान 12 अगले कुछ घंटों हेतु लगाया जाता है, ताकि आप उक्त घंटों के लिए प्रस्थान समय को आगे सेट करने हेतु स्लाइडर सरका 12 सकते हैं।

  अभी प्रस्थान करने हेतु ड्राइव समय पता करने के लिए इन प्रत्यक्ष-यातयात सेटिंग्स का उपयोग करें, प्रस्थान अब से एक घंटे में है, इत्यादि।

- यातायात उपयोग सक्रिय करके और किसी दिन एवं समय हेतु सामान्य स्थितियों के आधार पर, , यह उपकरण किसी नेमी सप्ताह में हरेक पांच-मिनट के अंतराल हेतु अतीत की औसत गतियों पर आधारित शीघ्रतम मार्गों का पता लगता है। परिणामों में यातयात शामिल है, किंतु वर्तमान यातायात स्थितियों एवं घटनाओं का प्रभाव हटाया गया है, जोकि मानक से उल्लेखनीय रूप से भिन्न हो सकता है।

  आप अतीत की इन यातायात सेटिंग्स का उपयोग प्रश्नों हेतु कर सकते हैं, उदाहरण के लिए,, "किसी बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रस्थान करने पर इन गंतव्यों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा?"

  आपके द्वारा सेट किया गया समय आपके मूल स्थान के क्षेत्र का समय है। अतः यदि आप पूर्वाह्न 8:00 बजे का समय सेट करते हैं और दो मूल स्थान हैं, एक न्यूयार्क शहर और दूसरा लॉस एंजलस, तो मार्ग प्रस्थान समय पूर्वाह्न 8:00 बजे हेतु प्रकट होंगे। ईस्टर्न टाइम और पूर्वाह्न 8:00 बजे पेसिफिक टाइम, क्रमशः।

ध्यान दें कि जैसे ही वाहन मूल स्थान से दूर जाता है, समय बीतने के कारण यातायात की स्थितियां बदलती हैं। जब आप यातायात का उपयोग करे जांचते हैं तो 'मूल स्थान गंतव्य से जोड़ें' उपकरण इन परिवर्तनों पर गौर करता है; परंतु, सभी क्षेत्र यातायात हेतु सहायक नहीं होते। उपकरण पर उपलब्धता देखें पर क्लिक करें ताकि पता चले कि क्या यह आपके अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध है।

ट्रकिंग समय यातायात पर आधारित गतिशील यात्रा गति का उपयोग कर सकता है लेकिन केवल ट्रक की कानूनी गति सीमा तक। उदाहरण के लिए, अगर तेज यातायात पर आधारित सड़क के लिए गतिशील गति 65 मील प्रति घंटा है लेकिन उस सड़क के लिए ट्रक की गति सीमा 55 मील प्रति घंटा है, तो गणना उस सड़क के लिए 55 मील प्रति घंटे का इस्तेमाल करेगी।

## परिणामी लेयर का नाम

फीचर लेयर का नाम, जो मेरी सामग्री में बनाई जाएगी और मानचित्र में जोड़ी जाएगी। यदि यह फीचर लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा। इस फीचर लेयर में निम्न में से हरेक के लिए एक लेयर होगीः मार्ग, गैर-सुपुर्द मूल स्थान, एवं जब कुछ मूल स्थान उनके गंतव्यों से न जोड़े जा सकें तो गैर-सुपुर्द गंतव्य।

यदि आप मार्ग लेयर्स शामिल करें, चुनते हैं, तो परिणाम से हरेक मार्ग एक मार्ग लेयर के रूप में सुरक्षित होगा। मार्ग लेयर में किसी मार्ग विशेष हेतु सभी किस्म की जानकारी होती है जैसे मार्ग में दिए गए स्टॉप्स तथा यात्रा की दिशाएं। मार्ग लेयर्स बनाना तब उपयोगी होता है जब आप अपने संगठन में अन्य सदस्यों के साथ एकल मार्ग साझा करना चाहते हैं या जब आप मानचित्र व्यूअर में दिशाएं बटन के उपयोग से मार्गों में और सुधार करना चाहते हैं। मार्ग लेयर फीचर लेयर हेतु दिए नाम का अग्रजोड़ के रूप में उपयोग करती है और विश्लेषण के हिस्से के रूप में मार्ग का नाम तैयार होता है, जो हरेक मार्ग लेयर हेतु एक अलग नाम बनाने हेतु जोड़ा जाता है।

बनाए जा सकने वाले रूट लेयर्स की अधिकतम संख्या 1,000 है। यदि परिणाम में 1,000 से अधिक रूट शामिल हैं और रूट लेयर्स शामिल करें चयनित है, तो उपकरण केवल आउटपुट सुविधा सेवा बनाएगा।

ड्रॉप-डाउन बॉक्स में परिणाम सुरक्षित करने के उपयोग, आप मेरी सामग्री में उस फोल्डर का नाम बता सकते हैं जहाँ फीचर लेयर और मार्ग लेयर्स, बनाए जाने पर सुरक्षित की जाएँगी।