## Rekonstruér spor

##

Dette værktøj arbejder med et tidsafhængigt lag bestående af enten punkt- eller polygonobjekter, der repræsenterer et `øjeblik` i tiden. Det bestemmer først, hvilke objekter der tilhører et spor ved hjælp af en identifikator. Ved at benytte tid i forhold til hver position arrangeres sporene i rækkefølge og transformeres til en linje eller en polygon, der repræsenterer bevægelsen over tid. Input kan evt. placeres i en buffer, der udgøres af et felt, som vil oprette en polygon ved hver position. Disse bufferpunkter, eller hvis inputtene er polygoner, forbindes derefter i rækkefølge for at oprette et spor som en polygon, hvor bredden repræsenterer attributten for interesse. De resulterende spor har en start- og en sluttid, som i tidssammenhæng repræsenterer det første og sidste spor i et givent spor. Når sporene oprettes, beregnes der statistik vedrørende inputobjekterne, og de statistiske data knyttes til outputsporet. Den mest grundlæggende statistik er optællingen af punkterne i området, men der kan også beregnes andre statistiske data.

Objekter i tidsafhængige lag kan vises på en af følgende to måder:

- Øjeblik – Et enkelt øjeblik i tiden
- Interval – En start- og en sluttid

Forestil dig f.eks., at du får GPS-målinger af orkaner hvert 10. minut. Hver GPS-måling registrerer orkanens navn, position, registreringstidspunkt samt vindhastighed. Med disse oplysninger kunne du oprette spor for hver orkan ved at benytte dens navn som sporidentifikation, og sporene for hver orkan ville så blive genereret. Du kunne desuden beregne statistik, såsom middel-, maksimal- og minimal vindhastighed for hver orkan, og du kunne tælle målingerne inden for hvert spor.

Du kunne desuden placere sporene i buffere på grundlag af vindhastigheden. Dette ville placere hver måling i en buffer baseret på vindhastigheden på den pågældende position, og bufferområderne ville blive forbundet, hvilket ville oprette en polygon, der ville repræsentere sporretningen samt ændringer i vindhastigheden, mens orkanerne udvikler sig.

## Vælg objekter for at rekonstruere spor ud fra

Punkt- eller polygonlag, der rekonstrueres til spor. Inputlaget skal være tidsaktiveret med objekter, der repræsenterer et øjeblik i tiden. Laget skal være placeret i et projiceret koordinatsystem, eller den spatiale reference til behandling skal være indstillet til et projiceret koordinatsystem ved hjælp af Analysemiljøerne, hvis der anvendes en buffer.

Udover at du kan vælge et lag i dit kort, kan du vælge Gennemse lag nederst på rullelisten for at gå til dit indhold til et big data-fildelingsdatasæt eller -vektorlag.

## Vælg ét eller flere felter til identifikation af spor

Felter, der repræsenterer sporidentifikatoren.

Hvis du f.eks. skulle rekonstruere spor af orkaner, kunne du benytte orkanens navn som sporingsfelt.

## Vælg den metode, der skal bruges til at rekonstruere spor

Metode, der benyttes til at forbinde spor samt anvende buffere (hvis det er relevant). Planar-metoden kan muligvis beregne resultaterne hurtigere, men vil ikke knytte sporene til den internationale datolinje eller tage højde for jordens faktiske runding ved oprettelse af buffere. Den geodætiske metode vil knytte sporene til den internationale datolinje, hvis det er påkrævet, og den vil bruge en geodætisk buffer til at tage højde for jordens runding.

## Opret et udtryk til at placere inputobjekter i en buffer efter (valgfrit)

Ligning, der benyttes til at beregne bufferafstanden omkring inputobjekterne. Denne ligning kan genereres ved hjælp af en bufferberegner, og grundlæggende handlinger, såsom addition, subtraktion, multiplikation og division understøttes. Værdierne beregnes ved at benytte analysekoordinatsystemet. Laget skal være placeret i et projiceret koordinatsystem, eller den spatiale reference til behandling skal være indstillet til et projiceret koordinatsystem ved hjælp af Analysemiljøerne, hvis der anvendes en buffer.

En ligning som f.eks. `$feature.windspeed * 1000` ville anvende en buffer på 1.000 multipliceret med feltet for vindhastighed. Du kan benytte mere end ét felt til bufferberegningen.

## Vælg en tidsangivelse, som spor skal opdeles efter (valgfrit)

Den tid, der benyttes til at opdele spor. Hvis inputpunkter eller -polygoner har længere tidsvarighed mellem sig end angivet af tidsopdelingen, vil de blive opdelt i forskellige spor.

Hvis du angiver en tidsopdeling og en afstandsopdeling, opdeles sporene, når den ene eller begge betingelser er opfyldt.

Forestil dig, at du f.eks. har punktobjekter, der repræsenterer flyvninger, hvor sporingsfeltet udgør flyets ID. Dette fly kunne foretage adskillige flyvninger, som alle ville være repræsenteret af et enkelt spor. Hvis du vidste, at der var en pause på 1 time mellem hver flyvning, kunne du benytte `1 time` som din sporopdeling, hvorefter hver flyvning ville blive opdelt og derved få sit eget spor.

## Vælg en afstand, som spor skal opdeles efter (valgfrit)

Den afstand, der benyttes til at opdele spor. Hvis inputpunkter eller -polygoner har en større afstand mellem sig end angivet af afstandsopdelingen, vil de blive opdelt i forskellige spor.

Hvis du angiver en tidsopdeling og en afstandsopdeling, opdeles sporene, når den ene eller begge betingelser er opfyldt.

## Tilføj statistik (valgfrit)

Du kan beregne statistik for objekter, der er summeret. For numeriske felter kan du beregne følgende:

- Antal – Beregner antallet af ikke-nul-værdier. Kan anvendes til numeriske felter eller strenge. Optællingen af [null, 0, 2] er 2.
- Sum – Summen af numeriske værdier i et felt. Summen af [null, null, 3] er 3.
- Middelværdi – Middelværdier af de numeriske værdier. Middelværdien af [0, 2, null] er 1.
- Min. – Minimumværdien for et numerisk felt. Minimumsværdien af [0, 2, null] er 0.
- Maks. – Maksimumværdien for et numerisk felt. Maksimumværdien af [0, 2, null] er 2.
- Område – Området for et numerisk felt. Dette beregnes som minimumværdierne, der er trukket fra maksimumværdien. Området for [0, null, 1] er 1. Området for [null, 4] er 0.
- Varians – Variansen af et numerisk felt i et spor. Variansen af [1] er nul. Variansen af [null, 1,1, 1] er 1.
- Standardafvigelse – Standardafvigelsen for et numerisk felt. Standardafvigelsen for [1] er nul. Standardafvigelsen for [null, 1,1, 1] er 1.

For strengfelter kan du beregne følgende:

- Antal – Antallet af ikke-nul-strenge.
- Vilkårlig – Denne statistik er et vilkårligt eksempel på en strengværdi i det angivne felt.

Alle statistiske data beregnes ud fra ikke-nul-værdier. Resultatlaget vil indeholde et nyt felt for hver beregnet statistik. Du kan tilføje et vilkårligt antal statistikker ved at vælge attributter og statistikker.

## Vælg et ArcGIS-datalager, som resultaterne kan gemmes i

GeoAnalytic-resultater lagres i et ArcGIS-datalager og vises som et vektorlag i Portal for ArcGIS. I de fleste tilfælde bør resultaterne blive lagret i et spatiotemporalt datalager, hvilket også er standarden. I nogle tilfælde er det at lagre resultaterne i et relationsdatalager en god mulighed. Her er årsagerne til, at du måske ønsker at lagre resultaterne i et relationsdatalager:

- Hvis du vil bruge dine resultater i et portal-til-portal-samarbejde.
- Hvis du vil aktivere synkroniseringsfunktioner i forbindelse med dine resultater.

Du bør benytte et relationsdatalager, hvis du forventer, at mængden af dine GeoAnalytics-resultater vil blive større, og du ønsker at drage fordel af det spatiotemporale big data-lagers muligheder for at håndtere store datamængder.

## Navn på resultatlag

Dette er navnet på det lag, som oprettes i Mit indhold og føjes til kortet. Standardnavnet er baseret på navnet på værktøjet og navnet på inputlaget. Hvis laget allerede findes, vil værktøjet ikke fungere.

Ved hjælp af rullelisten Gem resultat i kan du angive navnet på en mappe i Mit indhold, hvor resultatet skal gemmes.