## Izveidot buferzonu

##

Buferis ir zona, kas aptver noteiktu attālumu no kāda punkta, līnijas vai laukuma elementa.

Buferzonas parasti izmanto, lai radītu teritorijas, ko var vēl vairāk analizēt, izmantojot rīku, piemēram, Pārklājuma slāņus. Piemēram, ja jautājums ir “Kuras ēkas atrodas viena kilometra attālumā no skolas?”, atbildi var atrast, izveidojot viena km buferi ap skolu un pārklājot ar buferi slāni, kas satur ēkas. Gala rezultāts ir šo ēku slānis viena kilometra attālumā no skolas.

Ja atzīmēsiet izvēles rūtiņu Lietot pašreizējo kartes pārklājumu, buferzona tiks veidota tikai pašreizējā kartes pārklājumā redzamajiem elementiem. Ja noņemsiet atzīmi no izvēles rūtiņas, tiks veidota visu ievades slānī ietverto elementu buferzona, pat ja tie atradīsies ārpus pašreizējā kartes pārklājuma.

## Izvēlieties slāni, kas satur buferējamos elementus

Var buferēt punktu, līniju vai apgabala elementus.

Papildus slāņa izvēlei no kartes nolaižamā saraksta apakšā varat atlasīt Izvēlēties Living Atlas analīzes slāni vai Izvēlēties analīzes slāni. Tādējādi tiek atvērta galerija, kurā apskatāmi dažādi analīzes slāņi.

## Ievadiet bufera izmēru

Jūs varat ievadīt vienu vai daudzas distances vērtības, atdalot vērtības ar atstarpi. Varat arī norādīt atribūtu ievades slānī, kas satur distances vērtību, noklikšķinot uz Lauks.

## Varianti

Izvēlieties, kā jūs vēlaties buferu pārklāšanos. Attiecībā uz jebkuru buferi, kas ir uz cita bufera, kopīgos laukumus var saglabāt (pārklājas), vai apvienot (izšķīdina). Izmantojot iespēju Izšķīdināt, visi buferi tiek izšķīdināti, veidojot vienu vairākdaļu elementu un noņemot jebkādu pārklājumu.

Kad izmantojat vairākus attālumus, varat izvēlēties, kā attēlot attālumu no pēdējā bufera attāluma; piemēram, ja attālumi ir 10 un 14:

- Izvēloties rezultātus Gredzeni buferos (diapazonā 0–10 un 10–14).
- Izvēloties rezultātus Diski buferos (diapazonā 0–10 un 10–14).

## Varianti

Izvēlieties, kā jūs vēlaties buferu pārklāšanos. Attiecībā uz jebkuru buferi, kas atrodas uz cita bufera, kopīgos laukumus var saglabāt (pārklājas), vai apvienot (izšķīdina). Izmantojot iespēju Izšķīdināt, visi buferi tiek izšķīdināti, veidojot vienu vairākdaļu elementu un noņemot jebkādu pārklājumu.

Kad veidojat vienu buferi apkārt laukuma elementiem (ievadīta viena distance), jūs varat izvēlēties vai elementi, kuriem veido buferus, ir iekļauti vai izslēgti no rezultātu bufera.

Kad izmantojat dažādas distances, jūs varat izvēlēties kā reprezentēt distanci no pēdējā bufera distances; piemēram, ja distances ir 10 un 14:

- Izvēloties rezultātus Gredzeni buferos (diapazonā 0–10 un 10–14).
- Izvēloties rezultātus Diski buferos (diapazonā 0–10 un 10–14).

## Varianti

Izvēlieties, kā jūs vēlaties buferu pārklāšanos. Attiecībā uz jebkuru buferi, kas ir uz cita bufera, kopīgos laukumus var saglabāt (pārklājas), vai apvienot (izšķīdina). Izmantojot iespēju Izšķīdināt, visi buferi tiek izšķīdināti, veidojot vienu vairākdaļu elementu un noņemot jebkādu pārklājumu.

Kad izveido vienu buferi ap līniju (ievadīta viena distance), varat izvēlēties, kuru līnijas pusi buferēt. Parasti jūs izvēlaties abas puses. Labā un kreisā tiek noteiktas, it kā jūs ietu no pirmās x, y koordinātas uz līnijas (starta) uz pēdējo x, y koordināti (beigām). Izvēloties labo vai kreiso pusi parasti nozīmē, ka jūs zināt, kā līnijas veidotas virzienos (piem., upju tīkla augštece un lejtece). Līniju beigās buferi var būt noapaļoti (Apaļš) vai taisni (Līdzens).

Kad izmantojat dažādas distances, jūs varat izvēlēties kā reprezentēt distanci no pēdējā bufera distances; piemēram, ja distances ir 10 un 14:

- Izvēloties rezultātus Gredzeni buferos (diapazonā 0–10 un 10–14).
- Izvēloties rezultātus Diski buferos (diapazonā 0–10 un 10–14).

## Varianti

Kad esat izvēlējis buferējamo slāni, varat izvēlēties, kā rīkoties ar buferiem, kas pārklājas. Attiecībā uz jebkuru buferi, kas atrodas uz cita bufera, kopīgos laukumus var saglabāt (pārklājas), vai apvienot (izšķīdina). Izmantojot iespēju Izšķīdināt, visi buferi tiek izšķīdināti, veidojot vienu vairākdaļu elementu un noņemot jebkādu pārklāšanos. Turklāt varat norādīt, kā jāparāda vairāki attālumi. Slāņiem, kuros ir līniju elementi, varat izvēlēties,kuru līnijas pusi buferēt. Slāņiem, kuros ir apgabalu elementi, varat izvēlēties, vai buferētais elements ir vai nav jāiekļauj rezultātu buferī.

## Rezultātu slāņa nosaukums

Tas ir slāņa nosaukums, kas tiks izveidots lapā Mans saturs un pievienots kartei. Noklusējuma nosaukums ir balstīts uz rīka nosaukumu un ievades slāņa nosaukumu. Ja slānis jau pastāv, jums tiks lūgts norādīt citu nosaukumu.

Lietojot iespēju Saglabāt rezultātu nolaižamajā sarakstlodziņā, jūs varat norādīt mapes nosaukumu sadaļā Mans saturs, kur tiks saglabāts rezultāts.