## Vytvořit povodí (Create Watersheds)

##

Tento nástroj určuje povodí (přítokovou oblast proti proudu) pro každý bod vaší vstupní analýzy.

Předpokládejme například, že máte bodové prvky, které představují místa znečištění vody, a chcete najít pravděpodobné zdroje znečištění. Protože se zdroj znečištění musí nacházet někde v povodí proti proudu od daného bodu, použijete tento nástroj k určení povodí obsahujících zdroje znečištění.

Umístění vstupních bodů je důležité. Nejsou-li umístěny přesně na odtokové linii, výsledná povodí mohou být velmi malá a neužitečná pro vaši analýzu. Vyhledávací vzdálenost k nejbližšímu odtoku lze použít k úpravě umístění vstupních bodů, aby spadaly přesně na odtokovou linii a dalo se tak najít povodí, které plyne do bodu umístěného na odtokové linii. Upravená umístění použitá k nalezení povodí se zapisují do výstupní vrstvy, vstupní body se nezmění.

Výsledkem je skupina vrstev obsahující dvě vrstvy: povodí a upravené body použité k výpočtu povodí.

Výsledná povodí budou mít všechny atributy vstupních bodů a také tyto dodatečné atributy:

- IDBoduSlití – Obsahuje hodnotu ID ze vstupního bodu.
- Povrch v kilometrech čtverečních – Obsahuje povrch povodí ve čtverečních kilometrech.
- Popis a RozlišeníDat – Obsahují informace týkající se hydrologických údajů použitých pro výpočet.

Pokud je zaškrtnuto pole Použít aktuální rozsah mapy, budou k výpočtu povodí použity pouze prvky v aktuálním rozsahu mapy. Pokud pole zaškrtnuto není, budou analyzovány všechny prvky ve vstupní vrstvě, včetně těch, které se nacházejí mimo aktuální rozsah mapy.

## Bodové prvky, které se použijí k výpočtu povodí.

Povodí (přítoková oblast proti proudu) se vypočítá pro všechny tyto body.

Kromě výběru vrstvy z mapy můžete také zvolit položky Vybrat vrstvu analýzy živého atlasu nebo Vybrat vrstvu analýzy, které se nacházejí v dolní části rozbalovacího seznamu. Otevře se galerie obsahující sbírku vrstev určených pro mnoho různých analýz.

## Vyhledávací vzdálenost k nejbližšímu odtoku

Pokud se vstupní body nacházejí mimo odtokovou linii, výsledná povodí budou pravděpodobně velmi malá a nepříliš užitečná při určení zdroje znečištění proti proudu. Ve většině případů je při hledání povodí, které plyne do bodu na odtokové linii, vaším cílem, aby byl vstupní bod umístěn v nejbližší odtokové linii. Za účelem nalezení nejbližší odtokové linie zadejte vyhledávací vzdálenost. Pokud neurčíte vyhledávací vzdálenost, nástroj vypočítá a použije konzervativní vyhledávací vzdálenost.

Pokud chcete použít přesné umístění vstupního bodu, zadejte nulovou vyhledávací vzdálenost.

Pro potřeby analýzy byly odtokové linie předem vypočítány společností Esri pomocí standardních hydrologických modelů. Pokud se ve vyhledávací vzdálenosti nenachází žádná odtoková linie, bude použito umístění s nejvyšší akumulací toku ve vyhledávací vzdálenosti.

## Název výsledné vrstvy

Toto je název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud výsledná vrstva již existuje, budete požádáni o zadání jiného názvu.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.