## สรุปผลรวมภายใน

##

เครื่องมือนี้จะค้นหาฟีเจอร์ (และบางส่วนของฟีเจอร์) ที่มีอยู่ภายในขอบเขตของพื้นที่ในชั้นข้อมูลอินพุทแรก

- สามารถใช้ชั้นข้อมูลเขตลุ่มน้ำและขอบเขตการใช้ที่ดิน เพื่อคำนวณพื้นที่ของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละลุ่มน้ำ
- มีชั้นข้อมูลที่ดินของเขตการปกครองหนึ่งและชั้นข้อมูลขอบเขตเมือง สรุปพื้นที่ของที่ดินว่างทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละเมือง

ถ้า ใช้ขอบเขตปัจจุบัน ถูกเลือก เฉพาะฟีเจอร์ในอินพุท และชั้นข้อมูลที่นำมาสรุป ที่มองเห็นได้ภายในขอบเขตแผนที่ในปัจจุบันถูกนำมาวิเคราะห์ ถ้าไม่ได้เลือก จะวิเคราะห์ชิ้นข้อมูลทั้งหมด ที่อยู่ในชั้นข้อมูลอินพุท และชั้นข้อมูลที่ต้องการสรุป แม้ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่นอกขอบเขตแผนที่ปัจจุบัน

## เลือกชั้นข้อมูลพื้นที่ เพื่อสรุปค่าจากฟีเจอร์อื่นที่อยู่ในขอบเขต

ชั้นข้อมูลพื้นที่ที่จะใช้ในการสรุปฟีเจอร์ที่ตกอยู่ในขอบเขต คุณสามารถเลือกที่จะสรุปภายในชั้นข้อมูลพื้นที่ที่คุณกำหนด ให้ใช้พื้นที่ภายในรูปสี่เหลี่ยม หรือ หกเหลี่ยมที่สร้างขึ้นเมื่อเครื่องมือทำงาน เพื่อมีการสร้างพื้นที่ สี่เหลี่ยม จำนวนและหน่วยที่ระบุไว้ จะใช้กำหนดเป็นความสูงและความยาวของสี่เหลี่ยม สำหรับ หกเหลี่ยมจำนวนและหน่วที่ระบุ จะใช้กำหนดเป็นระยะระหว่างด้านที่ขนานกัน

การวิเคราะห์โดยใช้ สี่เหลี่ยมหรือ หกเหลี่ยมบินต้องการระบบพิกัดอ้างอิง. คุณสามารถตั้งค่า ระบบพิกัดอ้างอิงในการประมวลผล ใน การวิเคราะห์เชิงสิ่งแวดล้อม หากระบบพิกัดอ้างอิงในการประมวลผลของคุณไม่ได้รับการตั้งค่าให้เป็นระบบพิกัดที่คาดการณ์ไว้คุณจะได้รับแจ้งให้ตั้งค่าเมื่อคุณ วิเคราะห์ผล

นอกเหนือจากการเลือกชั้นข้อมูลจากแผนที่คุณสามารถเลือก เบราว์เลเยอร์ ที่ด้านล่างของรายการแบบเลื่อนลงเพื่อเรียกดูเนื้อหาของคุณสำหรับชุดข้อมูลชุดข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่หรือฟีเจอร์เลเยอร์

## เลือกชั้นข้อมูลเพื่อสรุป

ฟีเจอร์ในชั้นนี้ตกอยู่ภายในขอบเขตของฟีเจอร์ในชั้นข้อมูลอินพุท หรือในช่องที่ระบุไว้ข้างต้นจะได้รับการสรุป

นอกเหนือจากการเลือกชั้นข้อมูลจากแผนที่คุณสามารถเลือก เบราว์เลเยอร์ ที่ด้านล่างของรายการแบบเลื่อนลงเพื่อเรียกดูเนื้อหาของคุณสำหรับชุดข้อมูลชุดข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่หรือฟีเจอร์เลเยอร์

## เลือกระยะทางในการสร้างถัง และรวมเป็น

ระยะที่ใช้ในการสร้างช่อง

อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง ขนาดของพื้นที่ สำหรับกำหนดพื้นที่ หรือ ชั้นข้อมูลพื้นที่ จะต้องมีการกำหนด

## รวมโดยใช้เวลา (ส่วนเสริม)

หากเวลาเปิดใช้งานในชั้นข้อมูลจุดอินพุต เป็นแบบเวลาในทันที คุณสามารถวิเคราะห์โดยใช้ขั้นเวลา มีสามพารามิเตอร์ ที่คุณสามารถตั้งค่า เมื่อคุณใช้ข้อมูลเวลา:

- ช่วงระหว่างของขั้นตอนเวลา
- จำนวนครั้งที่ให้ทำซ้ำตามช่วงเวลา
- เวลาที่ใช้ในการปรับช่วงเวลา

ลองนึกภาพคุณมีข้อมูลที่แสดงรายปี และคุณต้องการวิเคราะห์โดยใช้ขั้นรายสัปดาห์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้คุณจะตั้งค่า ช่วงขั้นเวลา เป็น `1 สัปดาห์`

ลองนึกภาพคุณมีข้อมูลที่แสดงรายปี และคุณต้องการวิเคราะห์โดยใช้สัปดาห์แรกของเดือน เมื่อต้องการทำเช่นนี้คุณจะตั้งค่า ช่วงขั้นเวลา เป็น `1 สัปดาห์`, จำนวนครั้งที่ให้ทำซ้ำตามช่วงเวลา เป็น `1 เดือน`, และ เวลาที่ใช้ในการปรับช่วงเวลา เป็น `1 มกราคม เวลา 12:00 น.`.

## ช่วงเวลาที่จะรวม

ช่วงเวลาที่ใช้ในการสร้างขั้นเวลา ช่วงขั้นเวลาอาจใช้เพียงค่าเดียว หรือ ใช้ร่วมกับ จำนวนครั้งที่ให้ทำซ้ำตามช่วงเวลา หรือ เวลาที่ใช้ในการปรับช่วงเวลา พารามิเตอร์

หากคุณต้องการสร้างส่วนของเวลาที่เกิดขึ้นทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ช่วงขั้นเวลา ควรเป็น `1 ชั่วโมง`, จำนวนครั้งที่ให้ทำซ้ำตามช่วงเวลา ควรเป็น `1 สัปดาห์`, และ เวลาที่ใช้ในการปรับช่วงเวลา ควรเป็น `9:00:00 น. ในวันจันทร์`

## ขั้นเวลาที่จะรวมเป็น

ขั้นตอนที่ใช้สำหรับการคำนวณเวลา จำนวนครั้งที่ให้ทำซ้ำตามช่วงเวลา อาจใช้เพียงค่าเดียว หรือ ใช้ร่วมกับ ช่วงขั้นเวลา, ด้วย เวลาอ้างอิง, หรือใช้ทั้ง ช่วงขั้นเวลา และ เวลาที่ใช้ในการปรับช่วงเวลา.

หากคุณต้องการสร้างส่วนของเวลาที่เกิดขึ้นทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ช่วงขั้นเวลา ควรเป็น `1 ชั่วโมง`, จำนวนครั้งที่ให้ทำซ้ำตามช่วงเวลา ควรเป็น `1 สัปดาห์`, และ เวลาที่ใช้ในการปรับช่วงเวลา ควรเป็น `9:00:00 น. ในวันจันทร์`.

## เวลาที่ใช้อ้างอิงในการจัดเวลา

วันที่และเวลาที่ใช้ในการจัดเวลา ขั้นเวลาจะเริ่มต้น และย้อนกลับไปเรื่อย ๆ นับเวลาจากนี้ ถ้าไม่มีการอ้างอิงเวลา ขั้นเวลาจะปรับไปเป็น วันที่ 1 มกราคม 1970

หากคุณต้องการสร้างส่วนของเวลาที่เกิดขึ้นทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ช่วงขั้นเวลา ควรเป็น `1 ชั่วโมง`, จำนวนครั้งที่ให้ทำซ้ำตามช่วงเวลา ควรเป็น `1 สัปดาห์`, และ เวลาที่ใช้ในการปรับช่วงเวลา ควรเป็น `9:00:00 น. ในวันจันทร์`.

## เพิ่มสถิติ (อุปกรณ์เสริม)

คุณสามารถคำนวณสถิติเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีรายละเอียด ในช่องตัวเลขคุณสามารถคำนวณค่า ต่อไปนี้:

- นับ - นับจำนวนข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าว่าง สามารถได้ทั้งในฟิลด์ตัวเลข หรือตัวอักษร นับจำนวนของ [null, 0, 2] คือ 2
- รวม - ผลรวมของค่าตัวเลขในฟิลด์ ผลรวมของ [null, null, 3] คือ 3
- เฉลี่ย - ค่าเฉลี่ยของค่าตัวเลข ค่าเฉลี่ยของ [0, 2, null] เท่ากับ 1
- ต่ำสุด - ค่าต่ำสุดของฟิลด์ตัวเลข ค่าต่ำสุดของ [0, 2, null] เท่ากับ 0
- สูงสุด - ค่าสูงสุดของฟิลด์ตัวเลข ค่าสูงสุดของ [0, 2, null] คือ 2
- ช่วง - ช่วงของฟิลด์ตัวเลข ค่านี้คำนวณจากค่าสูงสุด ลบด้วยค่าต่ำสุด ช่วงของ [0, null, 1] คือ 1 ช่วงของ [null, 4] คือ 0
- ความแปรปรวน - ความแปรปรวนของฟิลด์ตัวเลขในแทร็ก ความแปรปรวนของ [1] เป็น null ความแปรปรวนของ [null, 1,1,1] เท่ากับ 1
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของฟิลด์ตัวเลข ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ [1] เป็น null ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ [null, 1,1,1] เท่ากับ 1

ในช่องสตริงคุณสามารถคำนวณต่อไปนี้:

- นับ – นับจำนวนข้อมูลสตริงที่ไม่ใช่ค่าว่าง
- ค่าใดๆ ต่อไปนี้ เป็นสถิติตัวอย่างที่สุ่มจากค่าสตริงในฟิลด์ที่ระบุ

สถิติทั้งหมดจะมีการคำนวณค่า nonnull ชั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นจะมีข้อมูลใหม่สำหรับแต่ละสถิติคำนวณ จำนวนสถิติใด ๆ ที่สามารถเพิ่มได้โดยการเลือกคุณลักษณะและสถิติ

นอกจากนี้ ยังมีค่าสถิติที่สามารถคำนวณได้จากฟิลด์ต่างๆ ตามอัตราส่วน ดังนี้:

- นับจำนวน - นับจำนวนของแต่ละเขตคูณด้วยสัดส่วนของชั้นข้อมูลรวมที่ภายในพื้นที่
- รวม - ผลรวมของการถ่วงน้ำหนักของค่าในแต่ละฟิลด์ โดยการถ่วงน้ำหนักจะได้จากสัดส่วนของชั้นข้อมูลรวมที่ภายในพื้นที่
- เฉลี่ย – ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของค่าในแต่ละฟิลด์ โดยการถ่วงน้ำหนักจะได้จากสัดส่วนของชั้นข้อมูลรวมที่ภายในพื้นที่
- ต่ำสุด - ค่าต่ำที่สุดของค่าถ่วงน้ำหนักในแต่ละฟิลด์ โดยการถ่วงน้ำหนักจะได้จากสัดส่วนของชั้นข้อมูลรวมที่ภายในพื้นที่
- สูงสุด - ค่าสูงที่สุดของค่าถ่วงน้ำหนักในแต่ละฟิลด์ โดยการถ่วงน้ำหนักจะได้จากสัดส่วนของชั้นข้อมูลรวมที่ภายในพื้นที่
- ช่วง - ช่วงความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดที่ถ่วงน้ำหนัก

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของฟิเจอร์ที่คุณจะสรุป เช่น ผลรวมของจุดในบริเวณใกล้เคียง ความยาวรวมของเส้น หรือพื้นที่รวมทั้งหมดจะถูกคำนวณ

## ระบบพิกัด (wkid)

นี่เป็นพารามิเตอร์ชั่วคราวก่อนวางจำหน่ายในการตั้งค่าการประมวลผลเชิงพื้นที่อ้างอิง หลายเครื่องมือข้อมูลขนาดใหญ่จำเป็นต้องให้ระบบพิกัดที่คาดการณ์จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประมวลผลเชิงพื้นที่ โดยค่าเริ่มต้นเครื่องมือจะใช้การป้อนข้อมูลระบบพิกัด แต่จะล้มเหลวถ้ามันเป็นระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ในการตั้งค่าระบบพิกัดคาดการณ์ป้อน WKID ตัวอย่างเช่น, Web Mercator จะถูกป้อนเป็น `3857`.

## เลือกดาต้าสโตร์

GeoAnalytic ผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้ใน ArcGIS Data Store และถูกสร้างเป็นชั้นข้อมูลฟีเจอร์ ใน Portal for ArcGIS ในกรณีส่วนใหญ่ ผลลัพธ์ควรเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูล spatiotemporal และใช้เป็นค่าเริ่มต้นด้วย ในบางกรณีการบันทึกผลลัพธ์ ไปยังที่เก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นตัวเลือกที่ดี ต่อไปนี้คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการจัดเก็บผลลัพธ์ไว้ ในการเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์:

- มีการใช้งานผลลัพธ์ในพอร์ทัล เพื่อใช้กับพอร์ทัลแบบทำงานร่วมกัน
- เปิดใช้งานความสามารถในการซิงค์กับผลลัพธ์ของคุณ

คุณไม่ควรใช้ที่เก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ถ้าคุณคาดว่าจะนำผลลัพธ์จาก GeoAnalytics ของคุณไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของ spatiotemporal เพื่อจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก

## ชื่อของชั้นข้อมูลผลลัพธ์

เป็นชื่อชั้นข้อมูลที่จะถูกสร้างใน เนื้อหาของฉัน และเพิ่มเข้าไปในแผนที่ ชื่อเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับชื่อเครื่องมือและชื่อชั้นข้อมูลอินพุต ถ้าชั้นข้อมูลมีอยู่แล้วเครื่องมือจะล้มเหลว

ใช้ บันทึกผลลัพธ์ใน รายการตัวเลือก เพื่อระบุชื่อของโฟล์เดอร์ใน เนื้อหาของฉัน เมื่อบันทึกผล