## Calcular Densidade

##

A ferramenta Calcular Densidade cria um mapa de densidade a partir das feições de ponto ou linha, espalhando quantidades conhecidas de algum fenômeno (representado como atributos de pontos ou linhas) através do mapa. O resultado é uma camada de áreas classificada a partir da menos densa até a mais densa.

Na entrada de ponto, cada ponto deve representar o local de algum evento ou incidente, e a camada resultante representa uma contagem do incidente por área de unidade. Um valor de densidade mais alto em um novo local significa que há mais pontos próximos deste local. Em muitos casos, a camada resultante pode ser interpretada como uma superfície de risco para eventos futuros. Por exemplo, se os pontos de entrada representam locais de raios, a camada resultante pode ser interpretada como uma superfície de risco para futuros raios.

Na entrada de linha, a superfície de densidade de linha representa a quantidade total de linhas que estão próximas de cada local. As unidades dos valores de densidade calculados são o comprimento da linha por área de unidade. Por exemplo, se as linhas representam rios, a camada resultante representará o comprimento total de rios que estão dentro do raio de pesquisa. Este resultado pode ser utilizado para identificar áreas que são hospitaleiras para animais de pasto.

Outros casos de uso desta ferramenta incluem o seguinte:

- Criar mapas da densidade de crime para ajudar departamentos de polícia a alocar corretamente recursos para áreas de alto crime.
- Calcular densidades dos hospitais dentro de um município. A camada resultante mostrará áreas com acessibilidade alta e baixa para hospitais, e estas informações podem ser utilizadas para decidir onde novos hospitais devem ser construídos.
- Identificar áreas que estão em alto risco de incêndio em florestas baseado em histórico dos locais de incêndio em florestas.
- Localizar comunidades que estão longe de estradas importantes para planejar onde novas estradas devem ser construídas.

## Escolha camada de ponto ou de linha para calcular densidade

A camada de ponto ou de linha da qual a densidade será calculada.

Além de escolher uma camada do seu mapa, você pode selecionar Escolher Camada de Análise do Atlas em Tempo Real ou Escolher Camada de Análise localizado na parte inferior da lista suspensa. Isto abre uma galeria contendo uma coleção de camadas útil para muitas análises.

## Utilizar um campo de contagem

Forneça um campo especificando o número de incidentes em cada local. Por exemplo, se você tiver pontos que representam cidades, você poderá utilizar um campo representando a população da cidade como o campo de contagem, e a camada de densidade da população resultante calculará densidades de população maiores próximas às cidades com populações maiores.

Se a escolha padrão de Nenhum for utilizada, cada local será assumido para representar uma única contagem.

## Pesquisar Distância

Insira uma distância especificando a distância de pesquisa para localizar feições de ponto ou linha ao calcular valores de densidade. Por exemplo, se você fornecer uma distância de pesquisa de 10.000 metros, a densidade de qualquer local na camada de saída será calculada baseada em feições que estão dentro de 10.000 metros do local. Qualquer local que não tiver quaisquer incidentes dentro de 10.000 metros receberá um valor de densidade de zero.

Se nenhuma distância for fornecida, uma padrão será calculada que é baseada em locais das feições de entrada e valores no campo de contagem (se um campo de contagem for fornecido).

## Recortar saída para

Desenhe ou forneça uma camada especificando a área onde você deseja que densidades sejam calculadas. Por exemplo, se você estiver calculando densidades de peixe dentro de um lago, você poderá utilizar o limite do lago neste parâmetro e a saída desenhará somente dentro do limite do lago.

## Classificar por

Escolha como valores de densidade serão classificados em áreas.

- Intervalo idêntico—Áreas são criadas de foma que os valores do intervalo de densidade sejam iguais para cada área.
- Intervalo geométrico—As áreas são baseadas em intervalos de classe que têm uma série geométrica. Este método garante que cada intervalo de classe tenha aproximadamente o mesmo número de valores dentro de cada classe e que a alteração entre intervalos seja consistente.
- Quebras naturais—Os intervalos de classe para áreas são baseados em agrupamentos naturais de dados. As quebras de classe são identificadas como melhores valores similares do grupo e que potencializam as diferenças entre classes.
- Área idêntica—As áreas são criadas de forma que o tamanho de cada área seja igual. Por exemplo, se a camada resultante tiver mais valores de densidade altos do que valores de densidade baixos, mais áreas serão criadas para altas densidades.
- Desvio padrão—As áreas são criadas baseadas no desvio padrão dos valores de densidade preditos.

## Número de Classes

Especifique o número de classes (intervalo de valores preditos) na camada resultante. Cada classe define o limite das áreas. Os valores destas classes serão determinados pelo parâmetro Classificar por acima.

## Unidades de área de saída

Especifique a unidade da área de saída. A densidade é a contagem dividida por área, e este parâmetro especifica a unidade da área no cálculo de densidade.

## Nome da camada resultante

Este é o nome da camada que será criada em Meu Conteúdo e adicionada no mapa. O nome padrão é baseado no nome da ferramenta e o nome da camada de entrada. Se a camada já existir, você será solicitado para fornecer outro nome.

Ao utilizar a caixa suspensa Salvar resultado em, é possível especificar o nome de uma pasta em Meu Conteúdo onde o resultado será salvo.