## Calcular densidad

##

La herramienta Calcular densidad crea un mapa de densidad a partir de entidades de punto o de línea mediante la extensión de cantidades conocidas de algún fenómeno (representado como atributos de los puntos o las líneas) a todo el mapa. El resultado es una capa de áreas clasificadas de menor a mayor densidad.

En una entrada de punto, cada punto debe representar la ubicación de un evento o un incidente, y la capa de resultados representa un recuento del incidente por unidad de área. Un valor más alto de la densidad en una nueva ubicación significa que hay más puntos cerca de esa ubicación. En muchos casos, la capa de resultados se puede interpretar como una superficie de riesgo para eventos futuros. Por ejemplo, si los puntos de entrada representan ubicaciones en las que ha caído un rayo, la capa de resultados se puede interpretar como una superficie de riesgo para la caída de rayos en el futuro.

En el caso de la entrada de línea, la superficie de densidad de línea representa la cantidad total de la línea que está cerca de cada ubicación. Las unidades de los valores de densidad calculados corresponden a la longitud de línea por unidad de área. Por ejemplo, si las líneas representan ríos, la capa de resultados representará la longitud total de los ríos que están dentro del radio de búsqueda. Este resultado se puede usar para identificar las áreas que son adecuadas como pastos para animales.

Se describen a continuación otros ejemplos de uso de esta herramienta:

- Crear mapas de densidad de delitos para ayudar a los departamentos de policía a asignar los recursos adecuados a las zonas con un alto nivel de delitos.
- Calcular las densidades de hospitales en un condado. La capa de resultados mostrará las áreas con una accesibilidad alta y baja a los hospitales, y esta información se puede usar para decidir dónde se deben construir nuevos hospitales.
- Identificar áreas con un alto riesgo de incendio forestal en función del historial de ubicaciones de estos incendios.
- Buscar comunidades alejadas de las principales carreteras para planificar dónde se deben construir nuevas carreteras.

## Elegir la capa de puntos o líneas a partir de la cual se debe calcular la densidad

La capa de puntos o líneas a partir de la cual se calculará la densidad.

Además de elegir una capa en el mapa, puede seleccionar Elegir capa de análisis de atlas vivo o Elegir capa de análisis, que se encuentra al final de la lista desplegable. Esto abre una galería que contiene un conjunto de capas que resultan útiles para numerosos análisis.

## Usar un campo de recuento

Proporciona un campo que especifique el número de incidentes de cada ubicación. Por ejemplo, si tienes puntos que representan ciudades, puedes usar un campo que represente la población de la ciudad como campo de recuento, y la capa de densidad de población resultante calculará las densidades de población más altas cerca de las ciudades con las mayores poblaciones.

Si se usa la opción predeterminada Ninguno, se entenderá que cada ubicación representa un solo recuento.

## Distancia de búsqueda

Introduce una distancia que especifique hasta dónde se debe buscar para encontrar entidades de punto o de línea al calcular valores de densidad. Por ejemplo, si proporcionas una distancia de búsqueda de 10.000 metros, la densidad de cualquier ubicación en la capa de salida se calcula a partir de las entidades que están a 10.000 metros de la ubicación. Cualquier ubicación que no tenga incidentes en un radio de 10.000 metros tendrá un valor de densidad igual a cero.

Si no se proporciona ninguna distancia, se calculará una predeterminada a partir de las ubicaciones de las entidades de entrada y de los valores del campo de recuento (si lo hay).

## Recortar salida a

Dibuja o proporciona una capa que especifique el área en la que deseas que se calculen las densidades. Por ejemplo, si estás calculando densidades de peces en un lago, puedes usar el límite del lago en este parámetro y la salida solo se dibujará dentro del límite del lago.

## Clasificar por

Elige cómo se clasificarán en áreas los valores de densidad.

- Intervalos iguales: se crean áreas de modo que el rango de valores de densidad sea igual para cada área.
- Intervalo geométrico: las áreas se basan en intervalos de clase que tienen una serie geométrica. Este método garantiza que cada rango de clase tiene aproximadamente el mismo número de valores en cada clase y que el cambio entre intervalos es coherente.
- Cortes naturales: los intervalos de clase de las áreas se basan en los agrupamientos naturales de los datos. Se identifican los valores de corte de clase que mejor agrupan los valores similares y que maximizan las diferencias entre clases.
- Equivalente: se crean áreas de modo que el tamaño sea el mismo para cada área. Por ejemplo, si la capa de resultados tiene más valores de alta densidad que valores de baja densidad, se crearán más áreas para las densidades altas.
- Desviación estándar: las áreas se crean en función de la desviación estándar de los valores de densidad predichos.

## Cantidad de clases

Especifica el número de clases (rango de valores predichos) en la capa de resultados. Cada clase define el límite de las áreas. Los valores de estas clases vendrán determinados por el parámetro Clasificar por.

## Unidades de área de salida

Especifica la unidad de área de salida. La densidad es el número de entidades dividido por el área, y este parámetro especifica la unidad de área en el cálculo de densidad.

## Nombre de capa de resultados

Este es el nombre de la capa que se creará en Mi contenido y se agregará al mapa. El nombre predeterminado se basa en el nombre de la herramienta y el nombre de la capa de entrada. Si la capa ya existe, se le pedirá que indique otro nombre.

En el cuadro desplegable Guardar el resultado en, puedes especificar el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.