## Opprett buffere

##

En buffer er et område som dekker en gitt avstand fra et punkt-, linje- eller områdegeoobjekt.

Buffere brukes vanligvis til å opprette områder som kan analyseres ytterligere ved hjelp av verktøy, for eksempel Legg lag oppå. Hvis for eksempel spørsmålet er "Hvilke bygninger ligger innenfor 1,6 kilometer fra skolen?", finner du svaret ved å opprette en buffer på 1,6 kilometer rundt skolen og ved hjelp av Legg over lag-verktøyet legge laget som inneholder avmerkede bygninger, over bufferen. Sluttresultatet er et lag som inneholder de bygningene som ligger innenfor 1,6 kilometer fra skolen.

Hvis det er merket av for Use current map extent, er det kun geoobjektene som vises i gjeldende kartvisning, som bufres. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, blir alle geoobjektene i inndatalaget bufret, selv om de befinner seg utenfor gjeldende kartutstrekning.

## Velg laget som inneholder geoobjektene som skal bufres

Punkt-, linje- eller områdegeoobjektene som skal bufres.

I tillegg til å velge et lag fra kartet kan du velge Velg analyselag i levende atlas eller Velg analyselag som du finner nederst i rullegardinlisten. Dette åpner et galleri som inneholder en samling lag som vil være nyttige i mange analyser.

## Angi bufferstørrelse

Du kan angi en eller flere avstandsverdier. Sett inn et mellomrom mellom hver verdi. Du kan også angi et attributt på inndatalaget som inneholder avstandsverdien, ved å klikke på Felt.

## Alternativer

Angi hvordan du vil at overlappende buffere skal håndteres. Hvis en buffer er oppå en annen buffer, kan områdene som er felles for begge, beholdes (overlappe) eller slås sammen (løses opp). Når du bruker Løs opp, slås alle bufferne sammen til et enkelt flerdelt geoobjekt og eventuelle overlappinger fjernes.

Når du bruker flere avstander, kan du velge hvordan du vil vise avstanden fra den siste bufferavstanden. Hvis for eksempel avstandene er 10 og 14:

- Velger du Ringer, gir det buffere som går fra 0 til 10 og 10 til 14.
- Velger du Disker, gir det buffere som går fra 0 til 10 og 0 til 14.

## Alternativer

Angi hvordan du vil at overlappende buffere skal håndteres. Hvis en buffer er oppå en annen buffer, kan områdene som er felles for begge, beholdes (overlappe) eller slås sammen (løses opp). Når du bruker Løs opp, slås alle bufferne sammen til et enkelt flerdelt geoobjekt og eventuelle overlappinger fjernes.

Når du oppretter en enkelt buffer rundt geoobjektsområder (det angis én avstand), kan du velge om geoobjektet som bufres, skal inkluderes eller ekskluderes i resultatbufferen.

Når du bruker flere avstander, kan du velge hvordan du vil vise avstanden fra den siste bufferavstanden. Hvis for eksempel avstandene er 10 og 14:

- Velger du Ringer, gir det buffere som går fra 0 til 10 og 10 til 14.
- Velger du Disker, gir det buffere som går fra 0 til 10 og 0 til 14.

## Alternativer

Angi hvordan du vil at overlappende buffere skal håndteres. Hvis en buffer er oppå en annen buffer, kan områdene som er felles for begge, beholdes (overlappe) eller slås sammen (løses opp). Når du bruker Løs opp, slås alle bufferne sammen til et enkelt flerdelt geoobjekt og eventuelle overlappinger fjernes.

Når du oppretter en enkelt buffer rundt linjer (det angis én avstand), kan du velge hvilken side av linjen som skal bufres. Du velger vanligvis begge sidene. Venstre og høyre fastsettes som om du går fra den første x/y-koordinaten for linjen (startkoordinaten) til den siste x/y-koordinaten for linjen (sluttkoordinaten). Når du velger venstre eller høyre, betyr det vanligvis at du vet at linjegeoobjektene ble opprettet og lagret i en bestemt retning (for eksempel oppstrøms eller nedstrøms i et elvenettverk). På slutten av linjene kan bufferen være avrundet (rund) eller tvers over (flat).

Når du oppretter flere buffere (flere avstander), kan du velge hvordan du vil vise avstanden fra den siste bufferavstanden. Hvis for eksempel avstandene er 10 og 14:

- Velger du Ringer, gir det buffere som går fra 0 til 10 og 10 til 14.
- Velger du Disker, gir det buffere som går fra 0 til 10 og 0 til 14.

## Alternativer

Når du har valgt et lag som skal bufres, kan du velge hvordan du vil at overlappende buffere skal håndteres. Hvis en buffer er oppå en annen buffer, kan områdene som er felles for begge, beholdes (overlappe) eller slås sammen (løses opp). Når du bruker Løs opp, slås alle bufferne sammen til et enkelt flerdelt geoobjekt og eventuelle overlappinger fjernes. Du kan i tillegg angi hvordan flere avstander skal vises. For lag som inneholder linjegeoobjekter kan du velge hvilken side av linjen som skal bufres. For lag som inneholder områdegeoobjekter kan du velge om geoobjektet som bufres, skal inkluderes eller ekskluderes i resultatbufferen.

## Navn på resultatlag

Dette er navnet på laget som opprettes i Mitt innhold og legges til kartet. Standardnavnet er basert på verktøynavnet og navnet på inndatalaget. Hvis laget allerede finnes, blir du bedt om å oppgi et annet navn.

Bruk rullegardinlisten Lagre resultat i til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatene skal lagres i.