## Yoğunluğu Hesapla

##

Yoğunluğu Hesaplama aracı, bazı olayların bilinen miktarlarını (nokta veya çizgi öznitelikleri olarak gösterilen) haritada dağıtarak nokta veya çizgi detaylı bir yoğunluk haritası oluşturur. Sonuçta ortaya en az yoğundan en fazla yoğun olana doğru sınıflanan bir alan katmanı çıkar.

Nokta girdileri için her noktanın bazı olay veya oluşumları temsil etmesi gerekir; sonuç katmanı birim alan başına olay sayısını gösterir. Yeni konumdaki daha yüksek bir yoğunluk değeri, o konumda daha fazla nokta olduğu anlamına gelir. Pek çok durumda sonuç katmanı gelecekteki olaylar açısından bir risk yüzeyi olarak yorumlanabilir. Örneğin, girdi noktaları yıldırım düşen yerleri gösteriyorsa, sonuç katmanı gelecekteki yıldırım düşme olayları için bir risk yüzeyi olarak yorumlanabilir.

Çizgi girdileri için ise, çizgi yoğunluğu yüzeyi her konumun yakınındaki toplam çizgi miktarını gösterir. Hesaplanan yoğunluk değerlerinin birimi, birim alan başına çizgi uzunluğudur. Örneğin, çizgilerin nehirleri gösterdiği durumda, sonuç katmanı arama yarıçapı içindeki nehirlerin toplam uzunluğunu gösterir. Bu sonuç, hayvanların otlatılması açısından uygun alanların belirlenmesi amacıyla kullanılabilir.

Bu aracın kullanıldığı diğer durumlar şunlardır:

- Polis merkezlerinin yüksek suç oranlı alanlarda uygun kaynak bulundurmasına yardımcı olmak amacıyla suç yoğunluğu haritaları oluşturulması.
- Bölgedeki hastane yoğunluğunu hesaplama. Sonuç katmanı, yüksek ve düşük hastane erişimini gösterir ve bu bilgiler yeni hastanelerin yapılması gereken yerleri belirlemek için kullanılabilir.
- Orman yangınlarının geçmişte oluştuğu yerlere göre, orman yangını riskinin yüksek olduğu alanların tanımlanması.
- Yeni yolların nereye yapılması gerektiğini planlamak amacıyla ana yollardan uzakta yaşayan toplulukların belirlenmesi.

## Yoğunluğun hesaplanacağı nokta veya çizgi katmanını seç

Yoğunluğun hesaplanacağı nokta veya çizgi katmanıdır.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## Sayma alanı kullan

Her konumdaki olay sayısını belirten bir alan girin. Örneğin, şehirleri gösteren noktalarınız varsa, hesaplama alanı olarak şehir nüfusunu gösteren bir alanı kullanabilirsiniz; sonuç nüfus yoğunluğu katmanı, yoğun nüfusa sahip şehirlerin etrafındaki daha yoğun nüfus yoğunluklarını hesaplar.

Varsayılan tercih olarak Hiçbiri kullanılırsa, her konumun bir tek sayımı temsil ettiği varsayılır.

## Arama Mesafesi

Yoğunluk değerlerini hesaplarken, nokta veya çizgi detayını bulmak için ne kadar uzağın aranacağını belirten bir mesafe değeri girin. Örneğin, 10.000 metrelik bir arama mesafesi girerseniz, çıktı katmanında bulunan herhangi bir konumun yoğunluğu konumun 10.000 metre etrafındaki detaylara dayanarak hesaplanır.10.000 metre içinde hiçbir olayı bulunmayan konuma sıfır yoğunluk değeri atanır.

Herhangi bir mesafe değeri girilmezse, girdi detaylarının konumlarına ve hesaplama alanındaki (hesaplama alanı girilmişse) değerlere bağlı olarak bir varsayılan değer hesaplanır.

## Çıktının kırpılacağı yer

Yoğunlukların hesaplanmasını istediğiniz alanı belirtmek için çizim yapın ya da katman sağlayın. Örneğin, bir göldeki balık yoğunluğunu hesaplarken, bu parametrede gölün sınırını kullanabilirsiniz, çıktı da yalnızca gölün sınırları içinde çizilir.

## Sınıflandırma ölçütü

Yoğunluk değerlerinin nasıl alan olarak sınıflandırılacağını belirleyin.

- Eşit aralık - Alanlar tahmin edilen yoğunluk değeri aralığı her alan için eşit olacak biçimde oluşturulur.
- Geometrik aralık - Alanlar geometrik seriye sahip sınıf aralıklarına dayanır. Bu yöntem, her sınıf aralığının her sınıfta yaklaşık olarak aynı sayıda değere sahip olmasını ve aralıklar arasındaki değişimin tutarlı olmasını sağlar.
- Doğal kırılmalar - Alan sınıf aralıkları verilerin doğal gruplandırmasına bağlıdır. Sınıf kırılma değerleri, benzer değerler en iyi gruplandırılacak ve sınıflar arasındaki farklar en büyük olacak biçimde tanımlanır.
- Eşit alan; Alanlar her alandaki veri alanı boyutu eşit olacak biçimde oluşturulur. Örneğin, sonuç katmanında düşük yoğunluk değerlerden daha çok sayıda yüksek yoğunluk değeri varsa, yüksek yoğunluklar için daha fazla alan oluşturulur.
- Standart sapma - Alanlar tahmin edilen yoğunluk değerlerinin standart sapmasına göre oluşturulur.

## Sınıfların sayısı

Sonuç katmanındaki sınıf sayısını (tahmin edilen değer aralığı) belirtir. Her sınıf, alanların sınırını tanımlar. Bu sınıf değerleri, yukarıdaki Sınıflandırma ölçütü parametresi ile belirlenir.

## Çıktı alanı birimleri

Çıktı alanı birimini belirtin. Yoğunluk, sayımın alana bölünmesiyle elde edilir ve bu parametre yoğunluk hesaplamasında alan birimini belirtir.

## Sonuç katmanı adı

Bu, İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adıdır. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.