## 운전 시간 영역 생성(Create Drive-Time Areas)

##

운전 시간 영역 생성에서는 지정한 운전 시간, 운전 거리, 도보 거리 이내에 도달할 수 있는 영역을 생성합니다. 하나 이상의 포인트(최대 1,000개)에서 도로 또는 보도를 따라 거리를 측정하여 다음과 같은 질문에 대한 답을 찾는 데 도움이 되는 레이어를 생성할 수 있습니다.

- 여기에서 자동차로 30분 이내에 갈 수 있는 곳은 어디입니까?
- 여기에서 혼잡 시간대인 오후 5시 30분에 자동차로 30분 이내에 갈 수 있는 곳은 어디입니까?
- 호텔에서 2km 이내에는 무엇이 있습니까?
- 5분 이내의 거리에 소방서가 있는 지역은 어디입니까?
- 여기에 새 소방서를 건립하면 화재 대응 수준이 어느 정도 개선됩니까?
- 내 사업이 적용되는 시장 영역은 무엇입니까?

결과 영역을 시각화하는 것만으로 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다. 또는 결과 영역을 사용하여 추가 공간 분석을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 인구 통계와 함께 운전 시간 영역을 사용하여 포인트 집약을 실행하면, 비즈니스 유형에 가장 적합한 고객층을 제공할 수 있는 잠재적 매장 위치를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

| ## Tip: | 도로를 따라 측정하는 대신 직선 거리를 측정하여 영역을 생성하려면 버퍼 만들기 도구를 사용합니다.

현재 맵 범위 사용을 선택한 경우 현재 맵 범위 내에 보이는 피처만 운전 시간 또는 운전 거리 기반 영역을 생성하는 데 사용됩니다. 선택하지 않으면 현재 맵 범위 외부에 있는 피처를 포함하여 입력 레이어에 있는 모든 피처가 사용됩니다.

## 운전 시간 영역을 계산할 포인트 레이어 선택

영역을 계산하는데 사용될 포인트 피처입니다. 이동 모드(운전, 트럭 운송 또는 도보) 및 측정(시간 또는 거리)에 따라 영역 계산 방법을 선택할 수 있습니다.

맵에서 레이어를 선택하는 것 외에도 드롭다운 목록 하단에서 생동감 있는 세계 지도 분석 레이어를 선택하거나 분석 레이어를 선택할 수 있습니다. 선택 시 다수의 분석 용도에 유용하게 사용할 수 있는 여러 레이어가 포함된 갤러리가 열립니다.

입력 레이어에서 최대 1,000개의 피처를 지원합니다.

## 측정

이동 모드(운전, 트럭 수송 또는 도보) 및 측정(시간 또는 거리)을 선택합니다. 사용 가능한 이동 모드는 내 기관의 관리자가 결정합니다. 모드 및 측정을 선택한 다음 최대 5시간(300분) 또는 300마일(482.80km)의 기간 또는 거리를 입력합니다.

운전 시간, 지방 운전 시간 또는 트럭 수송 시간을 선택한 경우 운전 시간 측정 방법에 대한 옵션이 제공됩니다.

- 고정 속도를 기반으로 운전 시간 영역을 생성하려면 교통량 사용의 선택을 취소합니다. 이는 특정 출발 시간에 대한 변화하는 교통 상황을 사용하여 계산되는 운전 시간 영역이 아니라 일반적인 운전 시간 영역을 파악하려는 경우에 선택하는 옵션입니다.

- 지정된 시작 시간과 변화하는 교통 상황을 기반으로 운전 시간 영역을 생성하려면 교통량 사용을 선택합니다. 또한 실시간 교통량 옵션을 선택하면 입력 포인트에서의 출발 시간이 현재 시간으로 설정되고, 현재 및 예상 교통 속도가 센서 및 피드에서 운전 시간 영역을 생성하는 데 참조됩니다. 예상 교통 속도는 실시간 교통 속도, 과거 속도, 날씨와 같은 현재 이벤트 등을 참조하여 계산됩니다. 앞으로 12시간 이내의 교통 속도가 예측되므로 슬라이더를 이동하여 출발 시간을 최대 12시간 이후로 설정할 수 있습니다.

  이러한 실시간 교통량 설정을 사용하면 지금 출발하거나 지금부터 1시간 후에 출발하여 도달할 수 있는 영역을 확인할 수 있습니다.

- 교통량 사용 옵션을 선택하고 일반적인 교통 상황 기준의 날짜 및 시간을 선택하면 도구에서 일반적인 한 주의 과거 평균 속도에 대한 5분 간격의 데이터를 기반으로 운전 시간 영역을 생성합니다. 결과에는 교통량이 포함되지만 정상적인 상황과 크게 다를 수 있는 현재의 교통 상황 및 이벤트의 영향은 받지 않습니다.

  이러한 과거 교통 설정을 사용하여 "수요일 오전 11시 30분에 출발할 경우 일반적으로 도달할 수 있는 영역은 어디입니까?" 같은 질문을 할 수 있습니다.

  설정한 시간은 입력 포인트가 있는 지역의 표준 시간대를 나타냅니다. 따라서 시간을 오전 8시로 설정하고 뉴욕(New York City)과 LA(Los Angeles)에 두 포인트를 지정한 경우 이동 시간 면적은 동부 표준시 기준 오전 8시 및 태평양 표준시 기준 오전 8시로 각각 가정하여 가장 가까운 위치를 찾습니다.

차량이 포인트에서 멀어지면 시간이 경과하고 교통 상황이 바뀝니다. 운전 시간을 선택하고 트래픽 사용을 선택한 경우 차량 이동 거리 도구는 이러한 변동 사항을 고려하지만 일부 지역에서는 교통량을 지원하지 않습니다. 처리 범위에서 교통량이 제공되는지를 확인하려면 도구의 사용 가능 확인 링크를 클릭하세요.

트럭 수송 시간은 교통 상황을 기반으로 한 동적 이동 속도를 법적 트럭 속도 제한까지 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 실시간 교통 상황을 기반으로 한 거리의 동적 속도는 시간당 65마일(104km)이지만 해당 거리의 트럭 속도 제한이 시간당 55마일(88km)이므로 계산 시 해당 거리에는 시간당 55마일(88km)이 사용됩니다.

도보 시간 및 도보 거리는 5킬로미터/시간 (3.1마일/시간)의 고정 속도를 사용하며, 지정 거리 및 보행자 보도를 따릅니다(일방 통행로 같은 자동차에 영향을 주는 규칙은 무시).

트럭 수송 거리는 고정 속도를 사용하며 대형 트럭에 적합한 규칙을 따르지만, 운전 거리 및 지방 운전 거리는 고정 속도를 사용하며 자동차와 같은 차량에 적합한 규칙을 따릅니다.

## 서로 다른 포인트의 영역

여러 입력 포인트의 공유 영역이 서로 겹치는 경우 이러한 영역을 처리할 방법을 선택합니다. 선택할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

- 중첩 - 여러 입력 포인트에서의 영역이 같은 도로를 포함할 수 있습니다. 이는 지정된 시간 또는 거리 내에 특정 위치에 도달할 수 있는 모든 입력 포인트를 알아야 하는 경우에 유용합니다.
- 디졸브 - 모든 영역이 하나로 병합되고 둘 이상의 영역에서 특정 위치를 포함할 수 없습니다. 이는 주어진 시간 또는 거리 내에 특정 영역에 도달할 수 있는지만 알면 되고 해당 위치에 도달할 수 있는 특정 입력 포인트는 몰라도 되는 경우에 유용합니다.
- 분할 - 서로 겹칠 수 있는 여러 입력 위치에서의 영역이 가운데에서 분할되어 서로 인접하게 됩니다. 이는 입력 포인트에서 주어진 시간 또는 거리 내에 있는 영역을 확인하는 동시에 해당 영역과 가장 가까운 입력 포인트를 확인하려는 경우에 유용합니다.

## 결과 레이어 이름

내 콘텐츠에서 생성되어 맵에 추가되는 레이어의 이름입니다. 기본 이름은 도구 이름과 입력 레이어 이름을 기반으로 합니다. 레이어가 이미 있는 경우 다른 이름을 제공하라는 메시지가 나타납니다.

결과 저장: 드롭다운 상자를 사용하여 내 콘텐츠에서 결과를 저장할 폴더의 이름을 지정할 수 있습니다.