## مواقع الكود الجغرافي من جدول

##

يعد التكويد الجغرافي وسيلة لتحويل العناوين إلى إحداثيات. تحول هذه الأداة العناوين من جدول أو ملف CSV أو ملف Excel إلى طبقة معلم أو ملف ناتج مع إحداثيات كأعمدة إضافية.

## اختر جدول الإدخال

الجدول المدخل مع العناوين للتكويد الجغرافي. يجب أن يكون المدخل جدولاً أو ملف CSV أو ملف Excel.

## اختيار محدد مواقع

اختر خدمة محدد المواقع للتكويد الجغرافي مقابلها. إذا كانت خدمة محدد المواقع التي تريد استخدامها ليست في القائمة المنسدلة، اتصل بالمسئول لتكوين خدمة محدد المواقع للتكويد الجغرافي الدَّفعي.

## البلد

إذا كانت العناوين من دولة واحدة، حدد تلك الدولة لضمان نتائج أكثر دقة. أو اترك هذه المعلمة فارغة.

## حدد حقول البيانات

تتوقع خدمة محدد المواقع حقولاً محددة في البيانات، مثل العنوان والمدينة والولاية والرمز البريدي. مطابقة حقول البيانات في الملف المدخل أو الجدول الناتج بالحقول التي يتوقعها محدد المواقع باستخدام المربعات المنسدلة. كلما زادت الحقول التي تخططها، زادت دقة النتائج. إذا احتوى الجدول المدخل على كل بياناته في عمود واحد، حدد حقل واحد واختر حقل بيانات من القائمة المنسدلة. وبخلاف ذلك، حدد حقول متعددة وخطط حقول محدد المواقع المناسبة لأعمدة الحقل المتعددة في الجدول.

## اختر تنسيق المخرجات

تنسيق النتائج الناتجة. إذا اخترت إنشاء خدمة معالم، سيتم إضافة العناوين من الجدول المدخل إلى الخريطة طبقة معالم نقطية. يضيف خياري CSV وXLS ملفات بنتائج وظيفة التكويد الجغرافي إلى المحتوى عند اكتمال الوظيفة.

## الاسم الناتج للمخرجات

هذا هو اسم الطبقة الذي سيتم إنشاؤه في محتوياتي وإضافتها للخريطة. يستند الاسم الافتراضي إلى اسم الأداة واسم الطبقة المدخلة. إذا وُجدت الطبقة بالفعل، سيطلب منك كتابة اسم آخر.

عند استخدام مربع السهم المنسدل حفظ النتائج في يمكن تحديد اسم المجلد في المحتويات حيث يتم حفظ النتائج.