## Překrýt vrstvy (Overlay Layers)

##

Nástroj Překrýt vrstvy kombinuje dvě nebo více vrstev do jedné vrstvy. Překryv si můžete představit jako situaci, kdy na sebe položíte sadu průhledných map, a vytvoříte tak jen jednu mapu, ve které budou obsaženy všechny informace. Překryv je mnohem více než pouhé spojení nakreslených linií. Všechny atributy prvků, které jsou součástí překryvu, jsou přeneseny do výsledného produktu. Překryv slouží k zodpovězení jedné z nejzákladnějších otázek geografie, „Které prvky se nacházejí nad kterými prvky?“ Například:

- Které parcely se nacházejí v oblasti stoletých záplav? („Nacházet se v“ znamená totéž co „nacházet se nad“.)
- Které silnice se nacházejí v kterých krajích?
- Jaké je využití pozemků nad jednotlivými druhy půdy?
- Které studny se nacházejí v místech opuštěných vojenských základen?

Pokud je zaškrtnuto pole Použít aktuální rozsah mapy, budou překryty pouze prvky ve vstupní vrstvě a v překryvné vrstvě viditelné v aktuálním rozsahu mapy. Pokud toto pole zaškrtnuto není, budou překryty všechny prvky ve vstupní vrstvě a v překryvné vrstvě, včetně těch, které se nachází mimo aktuální rozsah mapy.

## Zvolte vstupní vrstvu

Vrstva bodů, linií nebo polygonů, kterou bude překryta.

Kromě výběru vrstvy z mapy můžete také zvolit položky Vybrat vrstvu analýzy živého atlasu nebo Vybrat vrstvu analýzy, které se nacházejí v dolní části rozbalovacího seznamu. Otevře se galerie obsahující sbírku vrstev určených pro mnoho různých analýz.

## Vybrat překryvnou vrstvu

Vrstva, která bude použita k překrytí vstupní vrstvy.

Kromě výběru vrstvy z mapy můžete také zvolit položky Vybrat vrstvu analýzy živého atlasu nebo Vybrat vrstvu analýzy, které se nacházejí v dolní části rozbalovacího seznamu. Otevře se galerie obsahující sbírku vrstev určených pro mnoho různých analýz.

## Vybrat metodu překryvu

Metoda překryvu definuje způsob, jakým je vstupní vrstva zkombinována s překryvnou vrstvou.

- Průnik – Výsledná vrstva bude obsahovat pouze prvky nebo části prvků v překryvné vrstvě, které se překrývají s prvky ve vstupní vrstvě. Při protnutí liniových prvků nebo prvků oblasti máte možnost určit typ prvků, které chcete jako výstup.

  Body s body |  |
  Body s liniemi |  |
  Body s oblastmi |  |
  Linie s liniemi |  |
  Linie s oblastmi |  |
  Oblasti s oblastmi |  |

- Sjednocení – Výsledná vrstva bude obsahovat prvky vstupní vrstvy i překryvné vrstvy. Možnost Sjednocení je k dispozici pouze v případě, že vstupní vrstva i překryvná vrstva obsahují prvky oblasti.
- Mazat – Výsledná vrstva bude obsahovat prvky nebo části prvků v překryvné vrstvě, které se nepřekrývají s oblastmi ve vstupní vrstvě. Překryvná vrstva může obsahovat polygony, linie nebo body.

Pokud je zaškrtnuto pole Použít aktuální rozsah mapy, budou překryty pouze prvky ve vstupní vrstvě a v překryvné vrstvě viditelné v aktuálním rozsahu mapy. Pokud toto pole zaškrtnuto není, budou překryty všechny prvky ve vstupní vrstvě a v překryvné vrstvě, včetně těch, které se nachází mimo aktuální rozsah mapy.

## Název výsledné vrstvy

Toto je název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá do mapy. Bude obsahovat stejný typ prvků (polygony, linie nebo body) jako překryvná vrstva. Výchozí název se řídí metodou překryvu a názvem vstupní vrstvy. Pokud výsledná vrstva již existuje, budete požádáni o zadání jiného názvu.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.