## Katmanları Çakıştır

##

Çakıştırma aracı iki ya da daha fazla katmanı tek bir katmana çakıştırır. Bir çakıştırmayı bir dizi haritanın üst üste getirilerek istifteki tüm bilgileri içeren tek bir harita oluşturulması olarak düşünebilirsiniz. Çakışma daha çok bir çizgi çakışma çalışmasıdır; çakışma yer alan detayların tüm öznitelikleri son ürüne aktarılır. Çakışma en temel coğrafi soruları yanıtlamak için kullanılabilir; "Ne neyin üzerinde?"Örneğin:

- Hangi parseller 100 ayaklık açış düzlemi içinde?("Dahilinde", "üstünde" demenin bir diğer yoludur.)
- Hangi yollar hangi ilçeler dahilinde?
- Hangi arası kullanımı hangi toprak türü üzerinde?
- Hangi kuyular terk edilmiş askeri üslerin içinde?

Geçerli harita kapsamını kullan işaretli ise, yalnızca geçerli harita kapsamında görünür olan girdi ve yer paylaşım katmanındaki detaylar yerleştirilir. İşaretli değilse, hem girdi katmanı hem de yer paylaşım katmanındaki tüm detaylar, geçerli harita kapsamının dışında olsa bile yerleştirilir.

## Girdi katmanını seç

Yer paylaşımı yapılacak olan nokta, çizgi ya da alan katmanıdır.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## Çakıştırma katmanı seç

Girdi katmanında yer paylaşacak katman.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## Çakıştırma yöntemi seç

Yer paylaşım yöntemi, girdi katmanıyla yer paylaşım katmanının nasıl birleştirileceğini tanımlar.

- Kesişim; Sonuç, yalnızca yer paylaşım katmanında yer alan ve girdi katmanındaki detaylara çakıştırılan detayları ya da detay kısımlarını içerecektir. Çizgi veya alan detaylarını kesiştirirken çıktı olarak istediğiniz detay türünü belirtme seçeneğiniz vardır.

  Noktası olan Noktalar |  |
  Çizgileri olan Noktalar |  |
  Alanları olan Noktalar |  |
  Çizgileri olan Çizgiler |  |
  Alanları olan Çizgiler |  |
  Alanları olan Alanlar |  |

- Birleşim—Sonuç, hem girdi katmanından hem de yer paylaşım katmanından detaylar içerir. Birleşim seçeneği, yalnızca hem girdi katmanı hem de yer paylaşım katmanı alan detayları içeriyorsa kullanılabilir.
- Sil—Sonuç, yer paylaşım katmanında yer alan ve girdi katmanındaki detaylarla örtüşmeyen detayları ya da detay kısımlarını içerir. Çakıştırma katmanı alan, çizgi ya da nokta detayları içerebilir.

Geçerli harita kapsamını kullan işaretli ise, yalnızca geçerli harita kapsamında görünür olan girdi ve yer paylaşım katmanındaki detaylar yerleştirilir. İşaretli değilse, hem girdi katmanı hem de yer paylaşım katmanındaki tüm detaylar, geçerli harita kapsamının dışında olsa bile yerleştirilir.

## Sonuç katmanı adı

Bu, İçeriğimde oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adıdır. Bindirme katmanı ile aynı detay türüne (alanlar, çizgiler ya da noktalar) sahip olacaktır. Varsayılan ad, yer paylaşım yöntemine ve girdi katmanı adına göredir. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.