## Převést prvek na rastr

##

Tato úloha převádí prvky na rastrovou datovou sadu.

Jakoukoli třídu prvků obsahující bodové, liniové nebo polygonové prvky lze převést na rastrovou datovou sadu.

Střed buňky se používá k určení hodnoty pixelu výstupního rastru.

Typ vstupního pole určuje typ výstupního rastru. Pokud je pole typu celé číslo, výstupní rastr bude také celočíselný; pokud je pole typu desetinné číslo, výstup bude také desetinný.

## Zvolte vrstvu prvků, kterou chcete převést.

Vstupní vrstva prvků k převodu na rastrovou datovou sadu.

## Zvolit pole

Zvolte pole, které bude použito k přiřazení hodnot k výstupnímu rastru.

## Výstupní velikost pixelu

Zadejte velikost buňky a jednotku pro výstupní rastry.

Dostupné jednotky jsou stopy, míle, metry a kilometry.

## Název výsledné vrstvy

Název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá se do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud výsledná vrstva již existuje, budete požádáni o zadání jiného názvu.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.