[ラスター解析] では、 ArcGIS Image Server を使用して大規模なラスター データセットの解析を実行できます。このツールを使用すると、サーバーの能力を活用して、より多くのデータをよりすばやく解析できます。Portal for ArcGIS Web ユーザー操作で現在使用できるツールセットは、[データの集約]、 [パターンの分析]、 [画像の分析]、 [テレインの分析]、および [データの管理] です。

## データの集約

このツールセットには、定義されたエリア境界内にあるラスター レイヤーの統計情報を計算するツールが用意されています。

- [エリア内でのラスターの集約] では、定義されたエリア境界内にあるラスター セルの統計情報を計算します。

## エリア内でのラスターの集約 |

定義されたエリア内にあるラスター セルの統計情報のサマリーを計算します。

適用例のいくつかを次に示します。

- 集水域エリアのレイヤーと標高ラスター レイヤーを使用して、それぞれの集水域内の標高の範囲を計算し、エネルギーの流れが最も大きいものはどれかを特定します。
- 行政管理単位のレイヤーと土地利用カテゴリのラスター レイヤーを使用して、各管理領域内のさまざまな土地利用の値を計算し、管理計画を決定する際に最も労力を必要とするものはどれかを特定します。

## パターンの分析

これらのツールを使用すると、データ内の空間パターンを識別、定量化、および視覚化できます。

- [密度の計算] は、ある現象の既知の数量を取得し、これらの数量をマップ上に分布して密度マップを作成します。
- [ポイントの内挿] は、一連のポイントでの計測値に基づいて、新しい場所の値を推定します。

## 密度の計算 |

密度分析では、ある現象の既知の数量を取得し、これらの数量をマップ上に分布して密度マップを作成します。このツールを使用すると、たとえば、落雷や竜巻の集中する場所、健康管理施設へのアクセス、人口密度などを表示できます。

## ポイントの内挿 |

このツールを使用すると、一連のポイントでの計測値に基づいて、新しい場所の値を推定できます。このツールは、各ポイントの値を持つポイント データを取得して、推定値で分類したエリアを返します。このツールを使用すると、たとえば、個々の雨量計で計測した値に基づいて、集水域全体の雨量を推定できます。

## 画像の分析

次のツールは、画像の分析に役立ちます。

- [ラスター関数テンプレートの適用] は、ラスター関数テンプレートで指定されているように、画像を関数チェーンで処理します。
- [植生の監視] では、バンドに対する算術演算に基づいて、画像に含まれる植生を検出します。

## ラスター関数テンプレートの適用 |

ラスター関数テンプレートで指定されているように、画像を関数チェーンで処理します。

## 植生の監視 |

マルチバンド ラスター レイヤーのバンドに対する算術演算を実行し、分析範囲の植被情報を明確にします。

## テレインの分析

これらのツールを使用すると、ラスター サーフェスを解析できます。

- [傾斜角の計算] では、地形の傾きを計算します。
- [傾斜方向の取得] では、各場所の最も急な傾斜角の方向を計算します。
- [可視領域の作成] では、地形上の任意のポイントから何が見えるかを特定します。

## 傾斜角の計算 |

入力標高データの傾斜角を示すサーフェスを特定します。傾斜角は、各デジタル標高モデル (DEM) セルの標高の変化率を表します。

## 傾斜方向の取得 |

各セルから近傍セルへ値の変化率が最大になる下り方向の傾斜を特定します。傾斜方向 (Aspect) は、斜面の方向と考えることができます。

## 可視領域の作成 |

一連の観測点から見通せるラスター サーフェスの位置を特定します。

## データの管理

これらのツールは、地理データの日常的な管理と、解析前のデータの結合のために使用されます。

- [ラスターの抽出] では、詳細な解析のためにラスター データセットの一部をクリップします。
- [再分類値] では、さまざまな値をラスター セルに割り当てます。
- [フィーチャをラスターに変換] では、ベクター データをラスター化します。
- [ラスターをフィーチャに変換] では、ラスター データをベクター変換します。

## ラスターの抽出 |

さまざまなデータセットの値、形状、または範囲に基づいてラスターからセルを抽出します。

## 再分類値 |

個別のセル値または一連のセル値を新しい値に変更します。

## フィーチャをラスターに変換 |

既存のフィーチャ データセットから新しいラスター データセットを作成します。

## ラスターをフィーチャに変換 |

既存のラスター データセットから新しいフィーチャ データセットを作成します。