## Wyodrębnij raster

##

Za pomocą tego narzędzia można przyciąć raster do granicy, tworząc prostokątny obszar lub kształt definiowany interaktywnie na ekranie. Raster można przyciąć do rozmiaru wyznaczanego przez zasięg obszaru aktualnie wyświetlanego na mapie lub przez analizowany obszar zdefiniowany przez poligon.

## Wybierz dane wejściowe do wyodrębnienia

Warstwa wejściowa do przycięcia.

## Określ geometrię przycinania

Wybierz typ zasięgu używany podczas przycinania geometrii warstwy:

- Użyj bieżącego zasięgu — do przycięcia warstwy wynikowej zostanie użyty bieżący zasięg mapy. Jest to opcja domyślna.
- Wybierz analizowany obszar — za pomocą tej opcji można zdecydować, czy wynik ma zawierać obszar wewnątrz zasięgu geometrii lub obszar spoza zasięgu geometrii. Jeśli zostanie wybrana opcja Dane wewnątrz geometrii, zobrazowanie spoza zasięgów zostanie usunięte. Jeśli zostanie wybrana opcja Dane poza geometrią, zobrazowanie wewnątrz zasięgów zostanie usunięte. Geometrię przycinania można także zdefiniować przy użyciu narzędzi rysowania.

## Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o podanie innej nazwy.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.