## Tampon Bölge Oluşturma

##

Tampon noktaya, çizgiye ya da alan detayına göre verilen mesafeyi kapsayan bir alandır.

Tamponlar genelde, Katmanları Bindir gibi bir araç kullanarak daha fazla analiz edilebilecek alanlar oluşturmak için kullanılır. Örneğin "Okula bir kilometre mesafedeki binalar nelerdir?" sorusu sorulduğunda, yanıt okul çevresinde bir kilometrelik bir tampon oluşturularak ve tamponu bina ayak izlerini içeren katman ile bindirmek için Katmanları Bindir aracı kullanılarak bulunabilir. Nihai sonuç okulun bir kilometre çevresi içinde yer alan binalardan oluşan bir katmandır.

Geçerli harita kapsamını kullan işaretli ise, yalnızca geçerli harita yayılımında görünür olan detaylar ön belleğe alınır. İşaretli değilse, girdi katmanındaki tüm detaylar, geçerli harita yayılımının dışında bile olsa ön belleğe alınır.

## Ön belleğe alınacak detayları içeren katmanı seç

Ön belleğe alınacak nokta, çizgi ya da alan detayları.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## Tampon boyutunu girin

Tek bir mesafe değeri ya da her bir değeri bir boşluk ile ayırarak birden fazla değer girebilirsiniz. Ayrıca Alan öğesine tıklayarak, mesafe değerini içeren girdi katmanında bir öznitelik de belirleyebilirsiniz.

## Seçenekler

Bindirilen tamponların nasıl işlenmesini istediğinizi seçin. Başka bir tampon üzerinde yer alan herhangi bir tamponda, genel olan alanlar korunabilir (Bindir) ya da birleştirilebilir (Birleştir). Dağılma kullanıldığında, tüm tamponlar tek bir çok parçalı detaya dönüştürülerek çakışmalar ortadan kaldırılır.

Birden fazla mesafe kullanıldığında, son tampon mesafesine olan mesafenin nasıl temsil edileceğini seçebilirsiniz; örneğin mesafeler 10 ve 14 ise:

- Halkalar seçildiğinde 0 ile 10 ve 10 ile 14 arasında değişen tamponlar oluşacaktır.
- Diskler seçildiğinde 0 ile 10 ve 0 ile 14 arasında değişen tamponlar oluşacaktır.

## Seçenekler

Bindirilen tamponların nasıl işlenmesini istediğinizi seçin. Başka bir tampon üzerinde yer alan herhangi bir tamponda, genel olan alanlar korunabilir (Bindir) ya da birleştirilebilir (Birleştir). Dağılma kullanıldığında, tüm tamponlar tek bir çok parçalı detaya dönüştürülerek çakışmalar ortadan kaldırılır.

Alan detayları çevresinde tek bir tampon oluştururken (bir mesafe girildiğinde), tamponlanan özelliğin, sonuç tamponunda dahil edilip edilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Birden fazla mesafe kullanıldığında, son tampon mesafesine olan mesafenin nasıl temsil edileceğini seçebilirsiniz; örneğin mesafeler 10 ve 14 ise:

- Halkalar seçildiğinde 0 ile 10 ve 10 ile 14 arasında değişen tamponlar oluşacaktır.
- Diskler seçildiğinde 0 ile 10 ve 0 ile 14 arasında değişen tamponlar oluşacaktır.

## Seçenekler

Bindirilen tamponların nasıl işlenmesini istediğinizi seçin. Başka bir tampon üzerinde yer alan herhangi bir tamponda, genel olan alanlar korunabilir (Bindir) ya da birleştirilebilir (Birleştir). Dağılma kullanıldığında, tüm tamponlar tek bir çok parçalı detaya dönüştürülerek çakışmalar ortadan kaldırılır.

Çizgiler çevresinde tek bir tampon oluştururken (bir mesafe girildiğinde), çizginin hangi tarafının tamponlanacağını seçebilirsiniz. Genelde her iki taraf da seçilir. Sol ve sağ taraf, bir çizginin ilk x,y koordinatından (başlangıç koordinatı) o çizginin son x,y koordinatına (bitiş koordinatı) doğru yürüyormuşsunuz gibi belirlenir. Sol ya da sağ tarafın seçilmesi genelde çizgi detaylarının oluşturulduğunu ve özel bir yönde (örneğin, bir nehir ağının yukarı akış ya da aşağı akış yönünde) depolandığını bildiğiniz anlamına gelir. Çizgilerin uçlarında tampon yuvarlanabilir (Yuvarla) ya da düz geçebilir (Düz).

Birden fazla tampon (birden çok mesafe) oluşturulduğunda, son tampon mesafesine olan mesafenin nasıl temsil edileceğini seçebilirsiniz; örneğin mesafeler 10 ve 14 ise:

- Halkalar seçildiğinde 0 ile 10 ve 10 ile 14 arasında değişen tamponlar oluşacaktır.
- Diskler seçildiğinde 0 ile 10 ve 0 ile 14 arasında değişen tamponlar oluşacaktır.

## Seçenekler

Önbelleğe almak için bir katman seçtikten sonra örtüşen tampon bölgelerin nasıl işleneceğini belirleyebilirsiniz. Başka bir tampon üzerinde yer alan herhangi bir tamponda, genel olan alanlar korunabilir (Bindir) ya da birleştirilebilir (Birleştir). Dağılma kullanıldığında, tüm tamponlar tek bir çok parçalı detaya dönüştürülerek çakışmalar ortadan kaldırılır. Buna ek olarak birden çok mesafenin nasıl gösterileceğini de belirtebilirsiniz. Çizgi detayları içeren katmanlar için tampon olacak çizgi tarafını belirleyebilirsiniz. Alan detayları içeren katmanlar için tampon olacak detayın sonuç tamponuna alınıp alınmayacağını belirleyebilirsiniz.

## Sonuç katmanı adı

Bu, İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adıdır. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.