## Geokódovat umístění z tabulky (Geocode Locations from Table)

##

Geokódování převádí adresy na souřadnice. Tento nástroj převádí adresy z tabulky pro sdílení souborů Big Data do vrstvy prvků, kde jsou souřadnice uvedeny v dodatečných sloupcích.

## Zvolit vstupní tabulku

Vstupní tabulka s adresami, které se mají geokódovat.

## Zvolit lokátor

Zvolte službu lokátoru, pro kterou se má geokódovat. Pokud požadovaná služba lokátoru v rozbalovací nabídce chybí, kontaktujte administrátora, aby nakonfiguroval službu lokátoru pro dávkové geokódování.

## Země

Pokud všechny vaše adresy procházejí z jedné země, vyberte ji. Zpřesníte tím výsledky. V opačném případě ponechte tento parametr prázdný.

## Vybrat datová pole

Služba lokátoru očekává v datech určitá pole, jako jsou adresa, město, stát a PSČ. Přiřaďte pomocí rozbalovacích nabídek datová pole ve vstupním souboru nebo tabulce k polím, které lokátor očekává. Čím více polí namapujete, tím přesnější budou výsledky. Má-li vstupní tabulka všechna data v jediném sloupci, zvolte možnost Jedno polea z rozbalovací nabídky vyberte datové pole. V opačném případě vyberte možnost Více polía příslušná pole lokátoru namapujte k více sloupcům (polím) v tabulce.

## Pro každou lokalitu

přidejte další pole vrácená službou lokátoru. Když je tato možnost zaškrtnuta, budou vrácena všechna pole, která lokátor vytvoří. Když zaškrtnutá není, budou vaše vstupní data vrácena s geokódovanými souřadnicemi.

## Název výstupního výsledku

Toto je název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud vrstva již existuje, nástroj selže.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.