## Utwórz zlewnie

##

To narzędzie pozwala ustalić zlewnie lub obszary spływu w górze rzeki dla każdego punktu w Twojej warstwie wejściowej.

Na przykład załóżmy, że mamy obiekty punktowe przedstawiające lokalizację zanieczyszczenia wód i chcemy znaleźć prawdopodobne źródła zanieczyszczenia. Ponieważ źródło zanieczyszczenia musi znajdować się gdzieś w zlewni powyżej analizowanego punktu, możemy użyć tego narzędzia do wyznaczenia zlewni zawierających źródła zanieczyszczenia.

Ważna jest lokalizacja wybranych punktów wejściowych. Jeżeli nie znajdują się one dokładnie na linii spływu, wynikowe zlewnie mogą być bardzo małe i nie będą przydatne do Twojej analizy. Opcja Wyszukaj odległość do najbliższego spływu może być używana do dostosowania lokalizacji Twoich punktów wejściowych, tak aby wypadały dokładnie na linii spływu w celu znalezienia zlewni, która wpływa do punktu zlokalizowanego na linii spływu. Dostosowane lokalizacje użyte do znalezienia zlewni są zapisane w warstwie wynikowej — Twoje punkty wejściowe nie zostają zmodyfikowane.

Wynikiem jest warstwa grupowa zawierająca dwie warstwy: zlewni oraz dostosowanych punktów użytych do wyznaczenia zlewni.

Wynikowe zlewnie będą posiadały wszystkie atrybuty Twoich punktów wejściowych, jak również atrybuty dodatkowe:

- PourPtID – zawiera wartość ID od punktu wejściowego.
- Area Square Kilometers – zawiera pole powierzchni w kilometrach kwadratowych zlewni w górze rzeki.
- Description i DataResolution – zawierają informacje dotyczące danych hydrologicznych użytych do obliczenia śledzenia.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, to do wyznaczenia zlewni użyte zostaną tylko obiekty widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, przeanalizowane zostaną wszystkie obiekty w warstwie wejściowej, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

## Obiekty punktowe używane do obliczania zlewni

Zlewnia (obszar spływu w górze rzeki) zostanie obliczona dla każdego punktu.

Poza wybraniem warstwy na mapie można wybrać opcję Wybierz warstwę analizy Living Atlas lub Wybierz warstwę analizy dostępną w dolnej części menu rozwijanego. Zostanie wtedy otwarta galeria zawierająca kolekcje warstw przydatnych podczas wielu analiz.

## Wyszukaj odległość do najbliższego spływu

Jeżeli Twoje punkty wejściowe są zlokalizowane z dala od linii spływu, wynikowe zlewnie prawdopodobnie będą bardzo małe i niezbyt użyteczne podczas analizy, np. w określeniu źródła zanieczyszczenia w górze rzeki. W większości przypadków punkty wejściowe powinny być dociągnięte do najbliższej linii spływu, tak aby zostały wyszukane te zlewnie, które wpływają do punktu zlokalizowanego na linii spływu. Aby znaleźć najbliższą linię spływu, podaj odległość wyszukiwania. Jeżeli nie określisz odległości wyszukiwania, narzędzie użyje do obliczeń tradycyjnej odległości wyszukiwania.

Aby użyć dokładnej lokalizacji Twojego punktu wejściowego, podaj odległość wyszukiwania równą zeru.

Dla celów analizy linie spływu zostały obliczone wcześniej przez Esri przy użyciu standardowych modeli hydrologicznych. Jeżeli w odległości wyszukiwania nie ma linii spływu, zostanie użyta lokalizacja zawierająca najwyższą ilość przepływu w ramach tej odległości wyszukiwania.

## Nazwa warstwy wynikowej

Jest to nazwa warstwy, która zostanie utworzona w zakładce Moje zasoby i zostanie dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o podanie innej nazwy.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.