## Ühenda objektid

##

Objektide ühendamise toiming töötab kahe kihiga. Tööriist „Ühenda objektid” ühendab ühe objekti atribuudid teisega ruumiliste, ajaliste ja atribuutide seoste või nende kolme kombinatsiooni põhjal. Tööriist teeb kindlaks kõik sisendobjektid, mis vastavad määratud ühendamistingimustele ja ühendab teise sisendkihi esimesega. Soovi korral saate ühendada kõik objektid ühilduvate objektidega või summeerida ühilduvad objektid.

Töörista „Liida objektid” saab kasutada punktide, joonte, alade ja tabelitega. Ajaline ühendamine nõuab, et sisendandmed oleksid ajateadlikud ja ruumiline ühendamine nõuab, et andmed sisaldaksid geomeetriat.

## Vali sihtkiht

Kiht, mille tabelisse on lisatud liidetava kihi atribuudid.

Ruumilist lähiseost kasutav analüüs nõuab tasapinnalist ristkoordinaatide süsteemi. Koordinaatsüsteemi töötlemise saab määrata funktsiooniga Analüüsikeskkonnad. Kui koordinaatsüsteemi töötlemine ei ole määratud tasapinnaliseks ristkoordinaatide süsteemiks, kuvatakse käsu Käivita analüüs andmisel selle määramist taotlev hüpikaken.

Lisaks kihi valimisele kaardil saate valida ripploendi alumises servas Sirvi kihte, et otsida oma sisust suurandmete failiketta andmestikku või objektikihti.

## Vali sihtkihiga ühendatav kiht

Sihtkihile lisatavate atribuutidega liidetav kiht.

Lisaks kihi valimisele kaardil saate valida ripploendi alumises servas Sirvi kihte, et otsida oma sisust suurandmete failiketta andmestikku või objektikihti.

## Vali liitmise toiming

Määrab, kuidas sihtkihte ja liidetavaid kihte väljundis käsitletakse, kui mitmel ühendataval objektil on ühendatava kihiga samasugune seos. Saadaval on kaks ühendamisvõimalust.

- Ühenda üks ühele– see toiming summeerib kõik ühilduvad objektid iga ühendatava objektiga.
- Ühenda üks mitmele – see toiming ühendab kõik ühilduvad objektid ühendamiskihiga.

Oletame näiteks, et soovime leida kõik kaubamajad, mis jäävad turust kahe kilomeetri raadiusesse. Sellisel juhul on ühendataval kihil üks objekt, mis tähistab turgu ja ühendatavad objektid tähistavad kohalikke toidupoode, millel on näiteks atribuut aastane koguläbimüük. Objektide ühendamise tööriista abil leiame, et viis toidupoodi vastavad sellele kriteeriumile. Kui kasutaksime ühendamistoimingut Ühenda üks mitmele, saaksime tulemuseks viis objekti, kus iga rida tähistab turgu ja kaubamaja. Kui kasutaksime toimingut Ühenda üks ühele, saaksime tulemuseks ühe objekti, mis tähistab turgu ja sisaldab kaubamajade teabe kokkuvõtet (nt arv 2) ning muud statistikat (nt aastast koguläbimüüki).

## Vali üks või mitu ühendust

Kasutada saab ühte, kahte või kolme ühendustüüpi. Ühendustüübid on järgmised.

- Ruumiline – kasutab objektide ühendamiseks määratletud ruumilist seost. See nõuab, et mõlemad kihid sisaldaksid geomeetriat.
- Ajaline – kasutab objektide ühendamiseks ajalist seost. See nõuab, et mõlemas kihis oleks aeg lubatud.
- Atribuut – kasutab objektide ühendamiseks ühesuguseid välju.

## Vali ruumiline seos

Ruumiline seos, mis määrab, kas objektid liidetakse. Saadaolevad seosed olenevad sellest, mis tüüpi geomeetriat (punkt, murdjoon, polügoon) sisendobjektide jaoks kasutatakse. Saadaolevate seoste hulka kuuluvad järgmised seosed.

- Lõikub – objektid vastendatakse, kui need lõikuvad omavahel.
- Võrdub – objektid vastendatakse, kui neil on ühesugune geomeetria.
- Lähedal – objektid vastendatakse, kui need on üksteisest määratud kaugusel. Sihtkiht peab olema tasapinnalises ristkoordinaatide süsteemis. Ruumilise lähiseose rakendamise korral peab tasapinnaliseks ristkoordinaatide süsteemiks olema funktsiooni Analüüsikeskkonnad abil määratud töötlev koordinaatsüsteem.
- Sisaldab – objektid vastendatakse, kui kiht, millega ühendatakse, sisaldub ühendatavates objektides.
- Sees – objektid vastendatakse, kui kiht, millega ühendatakse, on ühendatavate objektide sees.
- Puudutab – objektid vastendatakse, kui nende piir puutub kokku objektiga, millega neid ühendatakse.
- Ristub – objektid vastendatakse, kui nende piirjooned ristuvad.
- Kattub – objektid vastendatakse, kui need kattuvad.

##

See vahemaa määrab raadiuse, mida rakendatakse ruumilise lähiseose korral.

Oletame, et teil on andmestik, mis tähistab tuumaelektrijaama ja andmestik, mis tähistab elumajasid. Saaksite määrata läheduse jaoks ühekilomeetrise kauguse, et leida tuumaelektrijaamast 1 km raadiuses olevad majad.

## Vali ajaline seos

Ajaline seos, mis määrab, kas objektid ühendatakse. See suvand on saadaval ainult siis, kui mõlemas kihis on aeg lubatud ja saadaolevad seosed sõltuvad sisendobjektide jaoks kasutusel olevast aja tüübist (jooksev või intervall). Saadaolevate seoste hulka kuuluvad järgmised seosed.

- Vastab – objektid vastendatakse, kui esimene objekt vastab teisele.
- Vastab: – objektid vastendatakse, kui teine objekt vastab esimestele.
- Kattub – objektid vastendatakse, kui esimene objekt kattub teisega.
- Kaetud: – objektid vastendatakse, kui teine objekt kattub esimestega.
- Jooksul – objektid vastendatakse, kui esimesed objektid toimuvad teise jooksul.
- Sisaldab – objektid vastendatakse, kui esimene objekt sisaldab teist.
- Võrdub – objektid vastendatakse, kui esimene ja teine objekt on võrdsed.
- Lõpeb – objektid vastendatakse, kui esimene objekt lõpetab teise.
- Lõpetas: – objektid vastendatakse, kui teine objekt lõpetab esimesed.
- Käivitub – objektid vastendatakse, kui esimene objekt käivitab teise.
- Käivitaja: – objektid vastendatakse, kui teine objekt käivitab esimesed.
- Lõikub – objektid vastendatakse, kui nende ajad lõikuvad.
- Lähedal – objektid ühendatakse, kui need on määratud ajal üksteise lähedal.

##

See ajaline vahemaa määrab raadiuse, mida rakendatakse ajalise lähiseose korral.

Oletame, et teil on paadiõnnetuste kiht ja orkaani GPS-radade kiht. Võite otsida paadiõnnetusi, mis jäävad orkaani radadest kindla ruumilise (1 kilomeeter) ja ajalise (5 tundi) vahemaa kaugusele. Selle tulemusena ühendatakse paadiõnnetused orkaanidega, mis leidsid aset ruumiliselt ja ajaliselt lähestikku.

## Vali vastenduvad väljad

See seos vastendab ühe kihi välja väärtused teise kihi välja väärtustega.

Näiteks teil on üleriigiline geograafiline elumajade aadresside kiht (sh väli SIHTNUMBER) ja tabeli kujul andmestik demograafiliste terviseandmetega vastavalt sihtnumbrile (väli nimega TERVISSIHTNUMBER). Saate ühendada tervise andmestiku elumajade andmetega, vastendades välja SIHTNUMBER väljaga TERVISSIHTNUMBER. Tulemuseks on vastavate terviseandmetega elumajade kiht.

## Lisa statistika (valikuline)

Toiming Ühenda üks ühele võimaldab arvutada liidetud objektide statistika. Vaikimisi arvutatakse kogu statistika.

Saate arvutada summeeritud objektide statistika. Numbriväljadel saab arvutada järgmised statistikud.

- Koguarv – arvutatakse väärtuste, mis pole nullväärtused, hulk. See funktsioon on kasutatav numbriväljade või stringide korral. Väärtuste [null, 0 ja 2] koguarv on 2.
- Summa – väljal olevate arvväärtuste summa. Väärtuste [null, null ja 3] summa on 3.
- Keskmine – arvväärtuste keskmine. Väärtuste [0; 2 ja null] keskmine on 1.
- Miinimum – numbrivälja miinimumväärtus. Väärtuste [0; 2 ja null] miinimum on 0.
- Maksimum – numbrivälja maksimumväärtus. Väärtuste [0; 2 ja null] maksimum on 2.
- Vahemik – numbrivälja vahemik. Selle arvutamiseks lahutatakse maksimumväärtusest miinimumväärtus. Väärtuste [0, null ja 1] vahemik on 1. Väärtuste [null ja 4] vahemik on 0.
- Dispersioon – raja numbrivälja dispersioon. Väärtuse [1] dispersiooni on null. Väärtuste [null, 1;1 ja 1] dispersioon on 1.
- Standardhälve – numbrivälja standardhälve. Väärtuse [1] standardhälve on null. Väärtuste [null, 1;1 ja 1] standardhälve on 1.

Tekstiväljadel saab arvutada järgmised statistikud:

- Koguarv – stringide, mis pole nullväärtused, hulk.
- Mõni – see statistik on juhuslik valim tekstistringi väärtusest vastaval väljal.

Kõik statistikud arvutatakse väärtustega, mis ei ole nullväärtus. Tulemkiht sisaldab uut välja iga arvutatud statistiku kohta. Soovitud statistika lisamiseks valige uus atribuut ja statistik.

Kõik statistikud arvutatakse väärtustega, mis ei ole nullväärtus. Tulemkiht sisaldab uusi välju iga arvutatud statistiku kohta. Soovitud statistika lisamiseks valige uus atribuut ja statistik.

## Sisestage tingimuslause, mille alusel objekte ühendada (valikuline)

Rakendab määratud väljadele tingimuse. Ühendatakse ainult nende väljadega objektid, mis vastavad tingimustele.

Oletame näiteks, et soovime andmestikus ühendada ainult need objektid, mille puhul on välja health_spending väärtus suurem kui 20% välja income väärtusest. Selleks rakendame ühendamistingimuse `$target["health_spending"] > ($join["income"] * .20)` esimese andmestiku (andmestik, millega objekte ühendatakse) väljale health_spending ja teise andmestiku (andmestik, mida ühendatakse) väljale income.

Ühendamistingimusi saab rakendada tingimuste kalkulaatori abil.

## Vali andmeladu

GeoAnalyticsi tulemeid käsitletakse ArcGIS-i andmelaos salvedena ning need kuvatakse asjakohaste Portal for ArcGIS objektikihtidena. Üldjuhul salvestatakse tulemid ajalisruumilisse andmelattu – see on vaikimisi valitud. Mõnel juhul on tulemid mõistlik salvestada relatsioonilisse andmelattu. Allpool on toodud mõned põhjused, miks oleks soovitatav tulemid salvestada relatsioonilisse andmelattu.

- Saate tulemeid kasutada portaalidevahelises koostöös.
- Saate tulemustega sünkroniseerida.

Relatsioonilist andmeladu pole otstarbekas kasutada, kui GeoAnalyticsi tulemite arv suureneb. Sel juhul peaksite kasutama suurt ajalisruumilist andmeladu, mis võimaldab hallata suurt andmemahtu.

## Tulemkihi nimi

See on selle kihi nimi, mis luuakse jaotises Minu sisu ja lisatakse kaardile. Vaikimisi nimi põhineb tööriista nimel ja sisendkihi nimel. Kui see kiht on juba olemas, siis töötlemine nurjub.

Kasutades rippmenüüd Salvesta tulemused, saate jaotises Minu sisu määrata selle kausta nime, kuhu tulemused salvestatakse.