點陣分析可讓您使用 ArcGIS Image Server 來執行大點陣資料集分析。這能讓您運用伺服器的功能以更快地分析更多資料。目前可透過 Portal for ArcGIS Web 使用者使用的工具集為摘要資料、 分析模式、 分析圖片、 分析地形和 管理資料。

## 摘要資料

此工具集包含一個工具，可用於計算您定義的區域邊界內的點陣圖層的部分統計資料。

- 摘要點陣範圍可計算定義的區域邊界內之點陣儲存格的統計資料。

## 摘要光欄範圍 |

計算定義的區域內之點陣儲存格的部分摘要統計資料。

以下是部分應用程式範例：

- 假設有一個流域區域圖層和一個高程點陣圖層，計算每一個流域內的高程範圍以判定何者具有最高的能源流量。
- 假設有一個系統管理單元的圖層和一個陸地使用類別的點陣圖層，計算每個管理區域內的各種陸地使用值來識別何者需要執行大量工作，以決定管理計劃。

## 分析模式

這些工具可幫助您辨識、量化並可視化數據的空間模式。

- 計算密度取某一現象的已知數量，並將這些量散佈到整個地圖以建立密度地圖。
- 插值點工具可根據一組點的測量結果預測新位置上的值。

## 計算密度 |

密度分析取某一現象的已知數量，並將這些量散佈到整個地圖以建立密度地圖。例如，您可以使用此工具顯示發生雷擊或龍捲風的機率、醫療設施的利用率以及人口密度。

## 插值點 |

該工具用於根據一組點的測量結果預測新位置上的值。該工具對具有數值的點資料進行處理，並傳回按預測值分類的區域。例如，借助該工具，您可以根據各個雨量計的測量結果預測某一分水嶺內的降雨量級別。

## 分析圖片

下列工具可協助您分析圖片。

- 套用點陣函數樣板會使用點陣函數樣板指定的函數或函數鏈結來處理您的影像。
- 監控植被可根據頻段上的算術運算來偵測圖片內的植被。

## 套用點陣函數樣板 |

使用點陣函數樣板指定的函數鏈結來處理您的影像。

## 監控植被 |

在多頻段點陣圖層的頻段上執行算術運算，以透露研究區域的植被涵蓋範圍資訊。

## 分析地形

這些工具可協助您分析點陣表面。

- 計算坡度可計算地形的陡度。
- 衍生部分可計算每個位置最陡峭的坡度方向。
- 建立視域可識別從景觀上的任何點可看到的景物。

## 計算坡度 |

識別表面，其顯示輸入高程資料的坡度。坡度表示每一個數值高程模型 (DEM) 儲存格的高程變更比率。

## 衍生部份 |

識別每個儲存格至其鄰里值的最大變動比率的下波方向。可將「部份」想像成波度方向。

## 建立視域 |

決定一組觀察者可看見的點陣表面上位置。

## 管理數據

這些工具用於地理資料的日常管理，以及在分析之前合併資料。

- 擷取點陣可裁掉點陣資料集的部分以進一步分析。
- 重新製圖值可將不同值指派給點陣儲存格。
- 將圖徵轉換為點陣可點陣化向量資料。
- 將點陣轉換為圖徵可向量化點陣資料。

## 擷取光柵 |

根據值、形狀，或不同資料集的範圍來擷取儲存格。

## 重新製圖值 |

將個別儲存格值或儲存格值範圍儲存為新值。

## 將圖徵轉換為光柵 |

從現有的圖徵資料集建立新的點陣資料集。

## 將光柵轉換為圖徵 |

從現有的點陣資料集建立新的圖徵資料集。