## Eğimi Hesapla

##

Bu araç, girdi yükselti verilerinin eğimini gösteren bir yüzey oluşturur. Eğim, her dijital yükselti modeli (DEM) hücresi için yükselti değişim hızını gösterir.

## Eğimi hesaplamak için girdi verilerini seçin

Eğimin hesaplanacağı yükselti katmanıdır.

## Yükselti için ölçeklendirme faktörünü belirtin

Bir z faktörü girin.

Z faktörü yükselti değerlerini dönüştürmek için iki amaçlı olarak kullanılan bir ölçeklendirme faktörüdür:

- Yükselti birimlerini (metre ya da fit gibi); fit, metre veya derece gibi katman yatay koordinat birimlerine dönüştürmek
- Görsel efekt amacıyla dikey büyütme eklemek

| Fit biriminden | Metre biriminden
Fit biriminden | 1 | 0.3048
Metre biriminden | 3.28084 | 1

## Sonuç katmanı adı

İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adı. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.