## إنشاء طريقة العرض

##

تقوم أداة إنشاء طريقة العرض بإنشاء الأماكن حيث يُمكن للمُلاحظ رؤية الكائنات على الأرض. يُمكن لنقاط الملاحظ المُدخلة تمثيل إما الملاحظين (مثل الأشخاص على الأرض أو الحرّاس في أبراج الحريق) أو الكائنات الملحوظة (مثل المركبات أو أبراج المياه وتربينات الرياح أو الأشخاص الآخرين). المناطق الناتجة هي المناطق حيث يُمكن للملاحظين رؤية الكائنات الملحوظة والعكس صحيح: يُمكن للكائنات الملحوظة رؤية الملاحظين.

يُمكن أن يكون لكلا من الملاحظين والكائنات الملحوظة ارتفاع عن الأرض، ويُمكن استخدام هذه الارتفاعات في تحديد الرؤية.على سبيل المثال، سيصبح حساب طريقة العرض لتربينات الرياح على ارتفاع 400 قدم وأشخاص يقفون على الأرض على بُعد 6 قدم نموذجيًا أكبر من طريق العرض المحسوبة للتربينات على بُعد 200 قدم وأشخاص على بُعد 6 قدم.

لاحظ أن حساب طريقة العرض لا يحسب العوائق مثل الأشجار أو المباني.يمكن للمستخدم اعتبار العملية الحسابية كالتي تحدث على الأرض الجرداء الخالية من أي شيء باستثناء الكائنات المرصودة.

تتضمن طبقة النتيجة معالم المنطقة التي تُمثل المناطق المرئية.يُسجل حقل التردد عدد نقاط الملاحظة التي يُمكن رؤيتها في كل منطقة. مثال،إذا حصلت على 5 نقاط مُدخلة، تُمثل كل منها برج ملاحظة الحرائق، سيحصل حقل التردد على القيم التي تتراوح من 1 و5، ويُمكن رؤية المناطق ذات القيمة الواحدة فقط من قِبل برج واحد والمناطق ذات القيم الخمسة من قِبل جميع الأبراج. تتضمن طبقة النتيجة أيضًا حقل DEMResolution الذي يُسجل دقة نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) والمُستخدم في إنشاء طرق العرض.

إذا تم التأشير على استخدام نطاق الخريطة الحالي ، سيتم فقط تحليل نقاط الملاحظة داخل نطاق الخريطة الحالي. إذا لم يتم التأشير عليها، سيتم تحليل جميع نقاط الملاحظة في الطبقة المدخلة حتى إذا كانت خارج نطاق الخريطة الحالي.

## المعالم النقطية التي تُمثل مواقع الملاحظة

المعالم النقطية لاستخدامها كمواقع ملاحظة.

بالإضافة إلى اختيار الطبقة من الخريطة، يمكنك تحديد اختيار طبقة تحليل أطلس الحي أو اختيار طبقة التحليل الموجودة أسفل القائمة المنسدلة. يفتح المعرض الحالي الذي يحتوي على مجموعة من الطبقات المفيدة للعديد من عمليات التحليل.

## ارتفاع مواقع الملاحظة

يكون هذا الارتفاع أعلى مواقع الملاحظة. الوضع الافتراضي هو متوسط قيمة الارتفاع للشخص.

## ارتفاع الكائنات الأخرى على الأرض

هذا هو ارتفاع البنيات أو الأشخاص على الأرض المُستخدم لإنشاء الرؤية.طرق العرض الناتجة هي المناطق حيث يُمكن لنقاط الملاحظة رؤية الكائنات الأخرى. تكون العلاقة المعكوسة صحيحة أيضًا، يُمكن للكائنات الاخرى رؤية نقاط الملاحظة.

- إذا كانت نقاط المراقب تُمثل تربينات الرياح وكنت ترغب في تحديد الأشخاص المنتظرين على الأرض ورؤيتهم للتربينات، أدخل متوسط ارتفاع الشخص (تقريبًا 6 قدم). تكمن النتيجة في المناطق حيث يُمكن للشخص الواقف على الأرض رؤية تربينات الرياح.
- إذا قامت نقاط المراقب بتمثيل أبراج مراقبة الحرائق وترغب في تحديد أي أبراج المراقبة يُمكنها رؤية الدخان على ارتفاع 20 قدم أو أعلى، أدخل 20 قدم للارتفاع. تكمن النتيجة في المناطق حيث يُمكن لأبراج مراقبة الحرائق رؤية الدخان على ارتفاع 20 قدم على الأقل.
- إذا قامت نقاط المراقب بتمثيل المناظر الطبيعية بطول الطرق والمسارات وترغب في تحديد مكان رؤية تربينات الرياح على ارتفاع 400 قدم أو أعلى، ادخل 400 قدم أو أعلى للارتفاع. تكمن النتيجة في المناطق حيث يُمكن للشخص الواقف بطول المناظر الطبيعية رؤية تربينات الرياح بارتفاع 400 قدم على الأقل.
- إذا كانت نقاط المراقب تُمثل المناظر الطبيعية وترغب في تحديد عدد المناطق التي يُمكن رؤيتها، أدخل صفر. تكمن النتيجة في هذه المناطق التي يُمكن رؤيتها من المناظر الطبيعية.

## الحد الأقصى لمسافة العرض

هذا هو حد المسافة حيث يتم حساب النقاط المرئية.خلف هذه المسافة، يكون من المعروف ما إذا أمكن لنقاط المراقب والكائنات الأخرى رؤية بعضها البعض. تُزيد القيم الكبيرة وقت العملية الحسابية.الحد الأقصى المسموح به للقيمة هو 31 ميل (50 كيلومتر).

## اسم طبقة النتيجة

هذا هو اسم الطبقة الذي سيتم إنشاؤه في محتوياتي وإضافتها للخريطة. يستند الاسم الافتراضي إلى اسم الأداة واسم الطبقة المدخلة. إذا وُجدت الطبقة بالفعل، سيطلب منك كتابة اسم آخر.

عند استخدام مربع السهم المنسدل حفظ النتائج في يمكن تحديد اسم المجلد في المحتويات حيث يتم حفظ النتائج.