## Prati nizvodno

##

Ovaj alat određuje trag ili putanju protoka nizvodno od točaka u sloju unosa.

Na primjer, pretpostavimo da imate točkaste geoobjekte koji predstavljaju izvore onečišćenja i vi želite otkriti gdje će teći zagađena voda u području proučavanja. Možete upotrijebiti opciju Prati nizvodno da biste identificirali putanju zagađene vode. Ovo se praćenje može i podijeliti u pojedine linijske segmente određivanjem vrijednosti i jedinica udaljenosti. Dobivena linija može biti linija ukupne duljine putanje toka, određena maksimalna duljina praćenja ili dio izrezan na poligonalne geoobjekte kao što je područje proučavanja. U mnogo slučajeva ako se dobije ukupna duljina putanje traga, bit će od izvora sve do oceana.

Rezultat je linija koja predstavlja nizvodni trag. Ako je udaljenost određena za opciju Podijeli trag u segmente linije, linijski trag podijelit će se u više linija gdje je svaka linija određene duljine. Primjerice, ako vaša točka unosa predstavlja zagađeni izljev i rijeka u koju utiječe kreće se brzinom od 0,6 milja po satu ili 15 milja po danu, možda ćete htjeti podijeliti rijeku u segmente od 15 milja. Dijeljenje traga u intervale od 15 milja otprilike će pokazivati gdje će izljev putovati svaki dan. Linija će se simbolizirati pomoću gradiranih boja na temelju udaljenosti i označit će se s udaljenosti od početka praćenja.

Dobiveni trag imat će sve atribute svih unesenih točaka, kao i sljedeće dodatne atribute.

- PointID – sadrži vrijednost ID-ja od unosne točke.
- LengthKm – sadrži duljinu u kilometrima za ukupni nizvodni trag.
- Opis i DataResolution – sadrži informacije koje se odnose na hidrološke podatke za izračun traga.
- FromDistance i ToDistance – sadrži udaljenosti od i do svakog segmenta linije. Ovi se atributi pišu ako se upotrebljava opcija Podijeli trag u segmente linije.

Ako je označena opcija Upotrijebi trenutačni obuhvat karte, analizirat će se samo geoobjekti točke u sloju unosa koji su vidljivi unutar trenutačnog obuhvata karte. Ako opcija nije označena, svi će se geoobjekti u sloju unosa upotrijebiti, čak i ako se nalaze izvan trenutačnog obuhvata karte.

## Točkasti geoobjekti koji se upotrebljavaju kao početne lokacije za svaki nizvodni trag

Točkasti geoobjekti koji se upotrebljavaju kao početne lokacije za nizvodni trag. Izlazni rezultat sadržavat će liniju za svaku točku unosa.

Osim odabira sloja iz karte, možete odabrati opciju Izaberi sloj za analizu Living Atlasa ili Izaberi sloj za analizu s dna popisa padajućeg izbornika. Time se otvara galerija koja sadrži zbirku slojeva korisnu za mnogo analiza.

## Podijeli trag u segmente linije

Linijski trag podijelit će se u više linija gdje je svaka linija određene duljine. Primjerice, ako vaša točka unosa predstavlja zagađeni izljev i rijeka u koju tiječe kreće se brzinom od 0,6 milja po satu ili 15 milja po danu, možda ćete htjeti podijeliti rijeku u segmente od 15 milja. Dijeljenje traga u intervale od 15 milja otprilike će pokazivati gdje će izljev putovati svaki dan. Linija će se simbolizirati pomoću gradiranih boja na temelju udaljenosti i označit će se s udaljenosti od početka praćenja. Dobiveni trag imat će više segmenata linije, svaki s poljima FromDistance i ToDistance.

## Maksimalna udaljenost traga

Utvrđuje ukupnu duljinu linije koja će se dobiti. Ako pružite poligonalne geoobjekte za izrezivanje traga, rezultat će se izrezati na poligonalni geoobjekt, neovisno o udaljenosti koju ovdje unesete.

## Izreži izvoz do

Nacrtajte ili omogućite poligonalni sloj gdje želite da se izreže trag. Primjerice, ako želite da rezultat traga bude unutar područja proučavanja, kao što je okrug, upotrijebite geoobjekt okruga kao unos tako da trag stane na granici okruga.

## Naziv sloja rezultata

Ovo je naziv sloja koji će se stvoriti u dijelu Moj sadržaj i dodati karti. Zadani naziv temelji se na nazivu alata i nazivu sloja unosa. Ako sloj već postoji, od vas će se zatražiti da unesete drugi naziv.

Upotrebom padajućeg izbornika Spremi rezultat u možete odrediti naziv mape u dijelu Moj sadržaj gdje će se spremiti rezultat.