## Calcul densitate

##

Instrumentul Calcul densitate creează o hartă de densitate din obiecte spaţiale punctuale sau liniare, răspândind cantităţi cunoscute ale unui anumit fenomen (reprezentate ca atribute ale punctelor sau liniilor) în hartăRezultatul este un strat tematic de suprafeţe clasificate de la cea mai puţin densă la cea mai densă.

Pentru introducerea punctelor, fiecare punct trebuie să reprezinte locaţia unui eveniment sau incident, iar stratul tematic rezultat reprezintă un număr de incidente pe suprafaţă unitară. O valoare mai are a densităţii într-o locaţie nouă denotă faptul că există mai multe puncte în apropierea acelei locaţii. În multe cazuri, stratul tematic rezultat poate fi interpretat drept o suprafaţă de risc pentru evenimente viitoare. De exemplu, dacă punctele introduse reprezintă locaţii ale loviturilor de fulgere, stratul tematic rezultat poate fi interpretat drept o suprafaţă de risc pentru viitoare lovituri de fulgere.

Pentru introducerea liniilor, suprafaţă de densitate a liniilor reprezintă suma totală a liniilor care se află în apropiere de fiecare locaţie. Unităţile valorilor de densitate calculate sunt lungimea liniei pe suprafaţă unitară. De exemplu, dacă liniile reprezintă râuri, stratul tematic rezultat va reprezenta lungimea totală a râurilor care se află în raza de căutare. Acest rezultat poate fi utilizat pentru identificarea zonelor favorabile ducerii animalelor la păscut.

Printre posibilităţile de utilizare ale acestui instrument se numără:

- Crearea unor hărţi de densitate pentru criminalitate în vederea ajutării secţiilor de poliţie să aloce resurse adecvate zonelor cu criminalitate ridicată.
- Calculul densităţii spitalelor dintr-un judeţ. Stratul tematic rezultat va prezenta zone cu accesibilitate ridicată şi scăzută la spitale, iar aceste informaţii pot fi utilizate pentru a decide dacă să se construiască noi spitale.
- Identificarea zonelor cu risc ridicat de incendii forestiere pe baza locaţiilor istorice de incendii forestiere.
- Localizarea comunităţilor aflate departe de artere rutiere majore, pentru a planifica unde trebuie construite noi drumuri.

## Alegeţi un strat tematic de puncte sau linii din care să calculaţi densitatea

Stratul tematic de puncte sau linii din care va fi calculată densitatea.

În afară de a alege un strat tematic din harta dvs., puteţi selecta opţiunile Alegere strat tematic de analiză din atlasul actualizat sau Alegere strat tematic de analiză care se găsesc în partea inferioară a listei verticale. Această acţiune deschide o galerie care conţine o colecţie de straturi tematice utile pentru numeroase analize.

## Utilizaţi un câmp de numărare

Furnizaţi un câmp, specificând numărul de incidente din fiecare locaţie. De exemplu, dacă aveţi puncte ce reprezintă oraşe, puteţi utiliza un câmp care reprezintă populaţia oraşului drept câmp de numărare, iar stratul tematic de densitate a populaţiei va calcula densităţile mai mari de populaţie din apropierea oraşelor cu populaţii mai mari.

Dacă selecţia implicită utilizată este Niciuna, fiecare locaţie va fi considerată ca reprezentând un singur număr.

## Căutare distanţă

Introduceţi o distanţă, specificând când de departe să se caute în vederea găsirii obiectelor spaţiale punctuale sau liniare la calculul valorilor pentru densitate. De exemplu, dacă furnizaţi o distanţă de căutare de 10.000 de metri, densitatea fiecărei locaţii din stratul tematic de ieşire este calculată pe baza obiectelor spaţiale aflate la cel mult 10.000 de metri de locaţie. Orice locaţie care nu are niciun incident pe o rază de 10.000 de metri va primi valoarea zero pentru densitate.

Dacă nu este furnizată nicio distanţă, se va calcula o distanţă implicită, pe baza locaţiilor obiectelor spaţiale introduse şi a valorilor din câmpul de numărare (dacă este furnizat un câmp de numărare).

## Decupare rezultat la

trasaţi sau furnizaţi un strat tematic, care să specifice suprafaţa în care doriţi să fie calculate densităţi. De exemplu, dacă calculaţi densităţi pentru peştii dintr-un lac, puteţi utiliza limitele lacului în acest parametru, iar rezultatul va fi trasat numai pe suprafaţa lacului.

## Clasificare după

Alegeţi cum vor fi clasificate valorile pentru densitate în suprafeţe.

- Interval egal—Sunt create suprafeţe astfel încât intervalul valorilor pentru densitate să fie egal pentru fiecare suprafaţă.
- Interval geometric—Suprafeţele sunt bazate pe intervale de clase, care au o serie geometrică. Această metodă asigură că fiecare interval de clasă are aproximativ acelaşi număr de valori în fiecare clasă şi că modificarea de la un interval la altul este consecventă.
- Obstacole naturale—Intervalele de clase pentru suprafeţe se bazează pe grupări naturale ale datelor. Valorile limită ale claselor sunt identificate astfel încât să grupeze optim valori similare şi să maximizeze diferenţele dintre clase.
- Suprafaţă egală—Suprafeţe sunt create astfel încât dimensiunea fiecărei suprafeţe să fie egală cu ale celorlalte. De exemplu, dacă stratul tematic rezultat are mai multe valori ridicate pentru densitate decât valori scăzute pentru densitate, se vor crea mai multe suprafeţe pentru densităţi mari.
- Deviaţie standard—Suprafeţele sunt create pe baza deviaţiei standard a valorilor anticipate pentru densitate.

## Număr de clase

Specifică numărul de clase (interval sau valori anticipate) în stratul tematic rezultat. Fiecare clasă defineşte limitele suprafeţelor. Valorile acestor clase vor fi determinate de parametrul Clasificare după de mai sus.

## Unităţi de suprafaţă rezultat

Specificaţi unitatea suprafeţei rezultate. Densitatea este un număr împărţit la suprafaţă, iar acest parametru specifică unitatea de suprafaţă din calculul densităţii.

## Nume strat tematic rezultat

Acesta este numele stratului tematic care va fi creat în Resursele mele şi adăugat în hartă. Numele implicit se bazează pe numele instrumentului şi numele stratului tematic de intrare. Dacă stratul tematic rezultat există deja, vi se va solicita să furnizaţi un alt nume.

Utilizând caseta derulantă Salvare rezultat în, puteţi specifica numele unui director din Resursele mele în care va fi salvat rezultatul.