## Praćenje vegetacije

##

Ovaj alat izvršava računske operacije nad pojasima u sloju višepojasnog rastera kako bi se otkrile informacije o pokrivenosti vegetacije na radnom području.

## Odaberi ulazne podatke

Odaberite sloj višepojasnog rastera. Provjerite ima li ulazni raster dostupne odgovarajuće pojase.

## Odaberite metodu praćenja vegetacije

Odaberite metodu korištenu za izradu sloja indeksa vegetacije. Različiti indeksi vegetacije mogu pomoći istaknuti određene geoobjekte ili pomoći smanjiti razne smetnje.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI je nelinearni indeks vegetacije za globalno praćenje okoliša putem satelitskih snimki. Sličan je NDVI-ju, ali je manje osjetljiv na atmosferske uvjete. Osjetljiv je na golo tlo, stoga se ne preporučuje za upotrebu u područjima rijetke ili umjereno guste vegetacije.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — GVI je izvorno osmišljen od snimki satelita za snimanje zemljine površine Landsat MSS, ali je izmijenjen za upotrebu sa snimkama satelita Landsat TM. Također je poznat pod nazivom Landsat TM Tasseled Cap indeks zelene vegetacije. Ovaj indeks praćenja može se također upotrijebiti sa snimkama čiji pojasi dijele iste karakteristike spektra.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 je indeks vegetacije koji nastoji smanjiti utjecaj golog tla na metodu SAVI.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI je standardizirani indeks koji vam omogućuje da generirate snimku s prikazom zelenila, relativne biomase. Ovaj indeks koristi kontrast karakteristika dvaju kanala iz skupa podataka višespektarskog rastera; upijanje pigmenta klorofila u crvenom knalu i visoka reflektivnost biljnih materijala u blisko crvenom kanalu (NIR).
- Perpendicular Vegetation Index — PVI je sličan razlikovnom indeksu vegetacije; međutim, osjetljiv je na atmosferske promjene. Kada upotrebljavate ovu metodu usporedbe različitih slika, treba se upotrebljavati samo na slikama koje su atmosferski ispravljene. Ove vam informacije može pružiti vaš dobavljač podataka.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI je indeks vegetacije koji nastoji umanjiti utjecaje svjetline tla s pomoću faktora korekcije svjetline tla. Često se koristi u sušnim područjima gdje je vegetacijski pokrov nizak.
- Sultan's Formula — Postupku Sultan's Formula potrebna je 8-bitna slika i šest pojasa te primjena specifičnog algoritma za proizvodnju 8-bitne slike s tri kanala. Dobivena slika naglašava formacije stijena nazvane o fioliti na obalama. Ova je formula osmišljena na temelju kanala TM i ETM scena satelita Landsat 5 ili 7.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — Transformed-SAVI je indeks vegetacije koji nastoji smanjiti utjecaje svjetline tla pretpostavljajući da linija tla ima proizvoljan nagib i praćenje.

## Odredite indekse kanala NIR i kanala Crvena

Vrsta indeksa za blisko crveni kanal (NIR) i crveni kanal.

Svaki satelitski senzor i kamera antene snimaju podatke koji se dijele u indeks kanala. Svaki indeks kanala sadrži informacije za određeni dio elektromagnetskog spektra. Ova metoda praćenja vegetacije zahtijeva da odredite indeks kanala koji hvata NIR i crvene valne duljine.

## Nagib linije tla

Nagib linije tla. Nagib je približna linearna relacija između NIR-a i crvenih kanala na raspršenom zemljištu.

Ovaj je parametar važeći samo za indeks Transformed-SAVI.

## Presijecanje

Ovo je vrijednost NIR-a kad je vrijednost refleksije crvenog kanala0 za određene linije tla.

`(a = NIR - sRed)` , kad je crveno 0.

Ovaj je parametar važeći samo za indeks Transformed-SAVI.

## Količina zelenog pokrova vegetacije

Metoda SAVI zahtijeva određivanje količine pokrova vegetacije.

Upišite vrijednost između 0,0 i 1,0, gdje vrijedi

- 1 = područja bez zelenog pokrova vegetacije
- 0,5 = područja s umjerenim zelenim pokrovom vegetacije
- 0 = područja s velikom količinom zelenog pokrova vegetacije

## Faktor podešavanja

Metoda Transformed-SAVI zahtijeva postavljanje faktora podešenja kako bi se umanjio učinak tla. Zadana vrijednost je 0,08.

Niža vrijednost znači da zanemarujete učinak tla. Visoka vrijednost znači da će tlo utjecati na vaš rezultat.

## Naziv sloja rezultata

Naziv sloja koji će se stvoriti u stavci Moj sadržaj i dodati karti. Zadani naziv temelji se na nazivu alata i nazivu sloja unosa. Ako sloj već postoji, od vas će se zatražiti da unesete drugi naziv.

Upotrebom padajućeg izbornika Spremi rezultat u možete odrediti naziv mape u dijelu Moj sadržaj gdje će se spremiti rezultat.