## Değerleri Yeniden Haritalandır

##

Bu araç, raster verilerinin piksel değerlerini değiştirmenize veya yeniden sınıflandırmanıza olanak tanır. Çıktı piksel değeri haritalamak üzere bir piksel değeri aralığı belirtilerek piksel değerleri yeniden haritalandı. Çıktı piksel değeri; geçerli bir değer veya kendisiyle ilişkilendirilmiş bilinen değeri olmayan pikseller olan NoData değeri olabilir.

Geçerli harita yayılımını kullan seçeneği işaretliyse, yalnızca geçerli harita yayılımında görünür olan hücreler yeniden haritalanır. İşaretli değilse, rasterdaki tüm hücreler geçerli harita yayılımının dışında bile olsa işlenir.

## Girdi Verileri

Kendi değerlerinin yeniden haritalanacağı girdi verileri.

## Yeni değerlerin piksel değerlerini yeniden haritala

Bir minimum ve maksimum değer belirterek değer aralığı girersiniz, ardından bir çıktı veya NoData değerini belirtilen aralığa atarsınız.

Yeni bir değer aralığını yeniden haritalamak için bir satır ekleyen Ekle öğesine tıklayın. Tabloyu istediğiniz aralıklara ve yeniden haritalanan değere göre düzenlemek için her değere tıklayın. Değer aralıklarını belirtirken kullanılan iki önemli kural vardır:

- Aralıktaki minimum değer dahil, maksimum değer hariçtir.
- Tablodaki satırlar yukarıdan aşağıya doğru işlenir.

Aşağıdaki tablo minimum değerin çıktıya eklendiğini, ancak maksimum değerin çıktıya dahil edilmediğini göstermektedir.

1 | 10 | 1–9
10 | 20 | 10–19
50 | 51 | 50

Tabloda belirtilen aralıkların sırası da önemlidir Tablonun en üst satırı önce işlenir, ardından altındaki satır işlenir. Aşağıdaki iki tabloda, tablo satırlarının sırasına bağlı olarak aynı değer aralıklarının nasıl farklı sonuçlar verebileceği gösterilmektedir.

1 | 15 | 1–14
10 | 30 | 15–29
30 | 40 | 30–39

10 | 30 | 10–29
1 | 15 | 1–9
30 | 40 | 30–39

Her iki kural da değerleri yeniden sıralamak için kullanılır. Her satır yukarıdan aşağıya doğru işlendiğinden, söz konusu değerler aynı aralıklar kullanılsa bile, çıktının belirlenmesinde farklı öncelikler uygulanır.

## Sonuç katmanı adı

İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adı. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.