## Podsumuj raster w ramach

##

To narzędzie podsumowuje raster na podstawie obszarów (stref) zdefiniowanych przez pierwszą warstwę wejściową.

Poniżej przedstawiono następujące przykładowe zastosowania:

- Mając warstwę zlewni i warstwę granic użytkowania terenu według typu użytkowania terenu, oblicz całkowity areał typów użytkowania terenu dla każdej zlewni.
- Uwzględniając warstwę działek w powiecie i warstwę granic miast, podsumuj średnią wartość działek wystawionych na sprzedaż w granicach każdego miasta.

Jeśli jest zaznaczona opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy, przeanalizowane zostaną tylko obiekty w warstwie wejściowej i warstwie sumowania widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, analizowane będą wszystkie obiekty w warstwie wejściowej i warstwie sumowania, nawet jeśli znajdują się poza bieżącym zasięgiem mapy.

## Wybierz warstwę powierzchniową do zsumowania warstwy rastrowej w obrębie zdefiniowanych granic

Warstwa definiująca granice obszarów lub stref, które zostaną podsumowane.

Warstwa może zawierać dane rastrowe lub obiektowe. W przypadku rastrów strefy są definiowane przez wszystkie lokalizacje w danych wejściowych, które mają tą samą wartość komórki. Obszary nie muszą być ciągłe.

## Wybierz pole do zdefiniowania granic

Jest to atrybut warstwy, który będzie używany do definiowania granic obszarów.

Załóżmy na przykład, że pierwsza warstwa wejściowa definiuje granice jednostki administracyjnej i zawiera atrybuty definiujące region, okręg i identyfikator działki każdej jednostki. Istnieje także warstwa rastrowa definiująca indeks bioróżnorodności dla każdej lokalizacji. Wybierając odpowiednie pole, można zdecydować, czy obliczyć średnią bioróżnorodność na poziomie lokalnym, poziomie okręgu czy poziomie regionalnym.

## Wybierz warstwę rastrową do sumowania

Komórki rastrowe w tej warstwie zostaną zsumowane według obszarów (stref), do których należą.

## Wybierz statystykę do obliczenia

Po wybraniu warstwy do zsumowania można także obliczyć dane statystyczne dowolnych atrybutów liczbowych punktów, linii lub obszarów znajdujących się w wejściowej warstwie powierzchniowej.

W przypadku wybrania pola typu całkowitego dostępne są następujące typy obliczeń statystycznych: średnia, maksimum, mediana, minimum, mniejszość, zakres, odchylenie standardowe, suma i zróżnicowanie.

W przypadku pola zmiennoprzecinkowego dostępne opcje to: średnia, maksimum, minimum, zakres, odchylenie standardowe i suma.

## W obliczeniach ignoruj brakujące wartości

Jeśli zostanie wybrana opcja ignorowania brakujących wartości, podczas ustalania wartości wynikowej dla tego obszaru będą używane tylko te komórki, które mają wartość w warstwie do zsumowania. W przeciwnym razie, jeśli gdziekolwiek w obszarze brakuje wartości, uznaje się, że nie ma wystarczających informacji do przeprowadzenia obliczeń statystycznych dla wszystkich komórek w tej strefie, a w danych wynikowych temu obszarowi zostanie przypisana wartość pusta (NoData).

## Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o podanie innej nazwy.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.