## Criar Watersheds

##

Esta ferramenta determina a bacia hidrográfica, ou área de contribuição a montante, para cada ponto na sua camada de entrada.

Por exemplo, suponha que tem pontos de elementos que representam locais de contaminação pela água e quer encontrar as prováveis fontes de contaminação. Uma vez que a fonte da contaminação deve estar em algum lugar dentro do montante da bacia hidrográfica do ponto, teria de usar esta ferramenta para definir as Watersheds que contêm as fontes de contaminantes.

A localização dos seus pontos de entrada é importante. Se eles não estão localizados exactamente numa linha de drenagem, as Watersheds resultantes podem ser muito pequenas e não são úteis para a sua análiseA Distância de pesquisa até à drenagem mais próxima pode ser utilizada para ajustar a localização dos seus dados de entrada de forma a que estes se localizem numa linha de drenagem e assim encontrar a bacia hidrográfica que flui para o ponto localizado na linha de drenagem. As localizações ajustadas utilizadas para encontrar as bacias hidrográficas são escritas na camada de saída - os seus pontos de entrada não são modificados.

O resultado é uma camada de grupo que contém duas camadas: as Watersheds e os pontos ajustados usados para calcular as Watersheds.

As bacias hidrográficas resultantes terão todos os atributos dos seus pontos de entrada assim como estes atributos adicionais.

- PourIDPonto—Contém o valor ID do ponto de entrada.
- AreaKm2—Contém a área em quilómetros quadrados da bacia hidrográfica a montante
- Descricao e DataResolucao—Contém informação pertencente aos dados hidrológicos utilizados para calcular o traço

Se a opção Utilizar a extensão de mapa actual estiver validada, apenas os elementos que estão visíveis na actual extensão do mapa serão usados para computar watersheds. Se não marcar a opção, serão analisados todos os elementos na camada de entrada, mesmo que estejam fora da extensão atual do mapa.

## Elementos pontos a utilizar no cálculo de bacias hidrográficas

Uma bacia hidrográfica (a área de contribuição a montante) será calculada para cada ponto.

Além de escolher uma camada para o seu mapa, pode selecionar Escolher Camada de Análise do Living Atlas ou Escolher Camada de Análise que se encontra no final da lista. Esta abre uma galeria contendo um conjunto de camadas úteis para várias análises.

## Pesquisa drenagem mais próxima

Se os seus dados de entrada estiverem localizados longe de uma linha de drenagem, as bacias hidrográficas resultantes provavelmente serão muito pequenas e sem grande utilidade para efetuar análises, como por exemplo determinar a fonte de contaminação a montante. Na maioria dos casos, você pretende que os seus pontos de entrada se ajustem automaticamente à linha de drenagem mais próxima por forma a encontrar as bacias hidrográficas que fluem para um ponto localizado na linha de drenagem. Para encontrar a linha de drenagem mais próxima, especificar uma distância de busca. Se não especificar um raio de busca, a ferramenta irá calcular e usar uma distância de pesquisa conservadora.

Para usar a localização exacta de seu ponto de entrada, especifique uma distância de busca de zero.

Para fins de análise, as linhas de drenagem foram pré-calculados pela Esri utilizando modelos hidrológicos por omissão. Se não houver nenhum tubo de drenagem dentro da distância de busca, o local que contém a maior acumulação de fluxo dentro da distância de busca é utilizado.

## Nome da camada resultante

Este é o nome da camada que será criada em O Meu Conteúdo e adicionada ao mapa. O nome padrão é baseado no nome da ferramenta e do nome da camada de entrada. Se a camada já existir, ser-lhe-á pedido que forneça outro nome.

Ao utilizar a caixa suspensa Guardar resultado em pode definir o nome da pasta em O Meu Conteúdo onde o resultado será guardado.