## Grupiši tačke

##

Ovaj alat radi sa slojem tačkastih geoobjekata i slojem geoobjekata oblasti. Ulazni geoobjekti oblasti mogu da budu iz sloja poligona ili mogu biti kvadratni ili šestougaoni blokovi koji se izračunavaju pokretanjem alata. Alatka prvo određuje koje tačke spadaju u svaku navedenu oblast. Nakon određivanja ove prostorne veze tačaka-u-oblasti, izračunavaju se statistika o svim tačkama u oblasti i vrednost se dodeljuje oblasti. Najosnovnija statistika jeste broj tačaka unutar oblasti, ali možete da dobijete i druge statističke podatke.

Na primer, pretpostavimo da imate tačkaste geoobjekte lokacija kafeterija i geoobjekte oblasti okruga, a želite da sumirate prodaju kafe po okrugu. Pretpostavljajući da kafeterije imaju atribut TOTAL_SALES, možete da dobijete zbir svih TOTAL_SALES unutar svakog okruga, minimalnu i maksimalnu vrednost za TOTAL_SALES unutar svakog okruga ili druge statističke podatke kao što su broj, opseg, standardna devijacija i odstupanje.

Ovaj alat takođe može da radi sa vremenski omogućenim podacima. Ako je vreme omogućeno na ulaznim tačkama, onda je dostupna opcija sečenja vremena. Sečenje vremena vam omogućava da izračunate odnos tačke-u-oblasti posmatrajući određeni odsečak u vremenu. Na primer, možete posmatrati časovne intervale, što bi rezultiralo izlaznim rezultatima za svaki sat.

Na primer sa vremenom, pretpostavite da imate tačkaste geoobjekte svake transakcije obavljene na različitim lokacijama kafeterija i bez sloja oblasti. Podaci su zabeleženi za više od godinu dana i svaka transakcija ima lokaciju i vremensku oznaku. Pretpostavljajući da svaka transakcija ima atribut TOTAL_SALES, možete da dobijete zbir svih TOTAL_SALES u okviru prostora i vremena interesovanja. Ako su ove transakcija za pojedinačni grad, mogli bismo generisati oblasti koje predstavljanju mreže od 1 kilometra i da posmatramo nedeljne odsečke vremena kako bismo sumirali transakcije u prostoru i u vremenu.

## Odaberite sloj koji sadrži tačke za grupisanje u oblasti

Tačkasti sloj koji će se grupisati u oblasti. Tačkasti slojevi koji se grupišu u kvadratne ili šestougaone blokove moraju da imaju prostornu referencu obrade postavljenu na projektovani koordinatni sistem korišćenjem Okruženja analize.

Kao dodatak odabiru sloja iz mape, možete da odaberete Pregledaj slojeve na dnu padajuće liste da biste potražili deljeni skup podataka za datoteke sa velikim podacima ili sloj geoobjekta u svojim sadržajima.

## Odaberite sloj površine u kojem ćete da grupišete

Oblasti u koje će tačkasti sloj biti grupisan. Možete da birate između sloja oblasti koji ćete vi obezbediti ili blokova koji se generišu kada je pokrenut alat. Pri pravljenju blokova, za Kvadrat, navedeni broj i jedinice određuju visinu i dužinu kvadrata. Za Šestougao, navedeni broj i jedinice određuju rastojanje između paralelnih stranica.

Analiziranje pomoću kvadratnih ili šestougaonih blokova zahteva projektovani koordinatni sistem. Koordinatni sistem obrade možete da podesite u Okruženja analize. Ako koordinatni sistem obrade nije podešen na projektovani koordinatni sistem, od vas će se tražiti da ga podesite prilikom pokretanja analize.

## Odaberite sloj oblasti u koji ćete da grupišete

Sloj oblasti u koji će tačke biti grupisane. Sve tačke koje upadnu unutar granica oblasti u ovom sloju biće uračunate i opciono sumirane koristeći statistiku po vašem izboru.

Bilo Veličina bloka za blokove ili Sloj oblasti treba da budu podešeni.

## Izaberite rastojanje da biste napravili blokove i grupisali u

Rastojanje koje se koristi za generisanje blokova u koje ćete grupisati svoje ulazne tačke. Za kvadratni blok, veličina predstavlja visinu kvadrata. Za šestougao, veličina prestavlja visinu šestougla (od paralelnih stranica).

Bilo Veličina bloka za blokove ili Sloj oblasti treba da budu podešeni.

## Grupiši pomoću vremenskih koraka (opciono)

Ako je vreme omogućeno na ulaznom tačkastom sloju i u pitanju je trenutak, možete da analizirate koristeći praćenje vremena po koracima. Postoje tri parametra koje možete da podesite kada koristite vreme:

- Interval vremenskih koraka
- Koliko često ponavljati vremenski korak
- Vreme za poravnavanje vremenskih koraka

Zamislite da ste imali podatke koji su predstavljali godinu u vremenu i da ste želeli da analizirate koristeći nedeljne korake. Da biste to uradili, podesili biste Interval vremenskih koraka na `1 nedelju`.

Zamislite da ste imali podatke koji su predstavljali godinu u vremenu i da ste želeli da analizirate koristeći prvu nedelju u mesecu. Da biste to uradili, podesili biste Interval vremenskih koraka na `1 nedelju`, Koliko često da se vremenski korak ponovi na `1 mesec`, a Vreme za poravnanje vremenskih koraka na `1. januar, u 12:00`.

## Interval vremenskih koraka

Interval vremena koji se koristi za generisanje vremenskih koraka. Interval vremenskih koraka može da bude korišćen samostalno ili uz parametre Koliko često da se vremenski korak ponovi ili Vreme za poravnanje vremenskih koraka.

Ako ste želeli da kreirate vremenske odsečke koji se dešavaju svakog ponedeljka od 9:00 do 10:00, Interval vremenskih koraka bi iznosio `1 sat`, Koliko često da se vremenski korak ponovi bi bio `1 nedelja`, a Vreme za poravnanje vremenskih koraka bi iznosilo `9:00:00 ponedeljkom`.

## Koliko često ponavljati vremenski korak

Korak koji se koristi za izračunavanje vremenskog odsečka. Koliko često da se vremenski korak ponovi može da se koristi samostalno ili Interval vremenskih koraka, iz Referentno vreme, ili uz oba parametra Interval vremenskih koraka i Vreme za poravnanje vremenskih koraka.

Ako ste želeli da kreirate vremenske odsečke koji se dešavaju svakog ponedeljka od 9:00 do 10:00, Interval vremenskih koraka bi iznosio `1 sat`, Koliko često da se vremenski korak ponovi bi bio `1 nedelja`, a Vreme za poravnanje vremenskih koraka bi iznosilo `9:00:00 ponedeljkom`.

## Vreme za poravnavanje vremenskih koraka

Datum i vreme koji se koriste za poravnavanje sečenja vremena. Praćenje vremena po koracima će se pokrenuti od i nastaviti unazad u odnosu na ovo vreme. Ako referentno vreme nije odabrano, praćenje vremenskih koraka će poravnati praćenje vremenskih koraka prema 1. januaru 1970. godine.

Ako ste želeli da kreirate vremenske odsečke koji se dešavaju svakog ponedeljka od 9:00 do 10:00, Interval vremenskih koraka bi iznosio `1 sat`, Koliko često da se vremenski korak ponovi bi bio `1 nedelja`, a Vreme za poravnanje vremenskih koraka bi iznosilo `9:00:00 ponedeljkom`.

## Dodaj statistiku (opciono)

Možete da izračunate statistiku na geoobjektima koji su sumirani. U numeričkim poljima možete da izračunate sledeće:

- Brojač—izračunava broj vrednosti koje nisu null (bez vrednosti). Može da bude korišćen u numeričkim poljima ili niskama. Brojač od [null, 0, 2] je 2.
- Zbir—zbir numeričkih vrednosti u polju. Zbir od [null, null, 3] je 3.
- Značenje—značenje numeričkih vrednosti. Značenje od [0, 2, null] je 1.
- Min—minimalna vrednost numeričkog polja. Minimum od [0, 2, null] je 0.
- Maks—maksimalna vrednost numeričkog polja. Maksimalna vrednost od [0, 2, null] je 2.
- Opseg—opseg numeričkog polja. Ovo se izračunava kada se minimalna vrednost oduzme od maksimalne vrednosti. Opseg od [0, null, 1] je 1. Opseg od [null, 4] je 0.
- Varijansa—varijansa numeričkog polja u stazi. Varijansa od [1] je null. Varijansa od [null, 1,1,1] je 1.
- Standardna devijacija—standardna devijacija numeričkog polja. Standardna devijacija od [1] je null. Standardna devijacija od [null, 1,1,1] je 1.

U poljima niske možete da izračunate sledeće:

- Brojač—broj vrednosti koje nisu null.
- Bilo koji—ova statistika je nasumični uzorak vrednosti niske u navedenom polju.

Sva statistika se izračunava na vrednostima koje nisu null (bez vrednosti). Rezultujući sloj će sadržati novo polje za svaku izračunatu statistiku. Svaki broj statistike može da se doda odabirom atributa i statistike.

## Prostorna referenca (wkid)

Ovo je privremen parametar za preliminarnu verziju da bi se podesila prostorna referenca obrade. Mnoge alatke za velike podatke zahtevaju korišćenje projektovanog koordinatnog sistema kao prostorne reference za obradu. Podrazumevano, alatka će koristiti ulazni koordinatni sistem, ali će otkazati ako je u pitanju geografski koordinatni sistem. Da biste podesili projektovani koordinate sistem, unesite WKID. Na primer, Web Mercator bi bilo uneto kao `3857`.

## Odaberite ArcGIS skladište podataka u koje će se čuvati rezultati

Rezultati geoanalize se skladište u ArcGIS skladištu podataka i izloženi su kao sloj geoobjekata u Portal for ArcGIS. U većini slučajeva, rezultati bi trebali da budu skladišteni u u skladište prostorno-vremenskih podataka i ovo je podrazumevano. U nekim slučajevima čuvanje rezultata u skladište relacionih podataka je dobar izbor. Slede razlozi zbog kojih ćete želeti da skladištite rezultate u skladištu relacionih podataka:

- Da biste koristili vaše rezultate u portal-ka-portalu kolaboraciji.
- Da biste omogućili mogućnosti sinhronizacije sa rezultatima.

Ne treba da koristite skladište relacionih podataka ako očekujete da se geoanalitički podaci povećaju i treba da iskoristite mogućnosti prostorno-vremenskog skladišta velikih podataka kako biste upravljali velikim količinama podataka.

## Naziv sloja sa rezultatima

Ovo je naziv sloja koji će biti kreiran u Mom sadržaju i dodat na mapu. Podrazumevani naziv je zasnovan na nazivu alatke i nazivu ulaznog sloja. Ako sloj već postoji, alatka će otkazati.

Koristeći Sačuvaj rezultat u padajućem polju, možete da navedete ime fascikle u Mom sadržaju u kojoj će rezultat biti sačuvan.