## Sumuj w obrębie

##

Narzędzie wyszukuje obiekty (i części obiektów), które znajdują się w granicach obszarów w pierwszej warstwie wejściowej.

- Dysponując warstwą granic zlewni i warstwą granic użytkowania terenu, oblicz całkowity areał typów użytkowania terenu dla każdej zlewni.
- Uwzględniając warstwę działek w powiecie i warstwę granic miast, podsumuj średnią wartość działek wystawionych na sprzedaż w granicach każdego miasta.

Jeśli jest zaznaczona opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy, przeanalizowane zostaną tylko obiekty w warstwie wejściowej i warstwie sumowania widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, analizowane będą wszystkie obiekty w warstwie wejściowej i warstwie sumowania, nawet jeśli znajdują się poza bieżącym zasięgiem mapy.

## Wybierz warstwę powierzchniową do zsumowania innych obiektów w ramach jej granic

Warstwa obszaru, która zostanie użyta do zsumowania obiektów znajdujących się w jej granicach. Można wybrać sumowanie w obrębie podanej warstwy poligonowej lub koszy kwadratowych albo sześciokątnych wygenerowanych podczas działania narzędzia. Podczas generowania koszy kwadratowych podana liczba i jednostki decydują o wysokości i długości kwadratu. W przypadku koszy sześciokątnych podana liczba i jednostki decydują o odległości między równoległymi bokami sześciokąta.

Analiza wykonywana przy użyciu koszy kwadratowych lub sześciokątnych wymaga układu współrzędnych odwzorowanych. Układ współrzędnych przetwarzania można skonfigurować w oknie Środowiska analizy. Jeśli układ współrzędnych przetwarzania nie zostanie skonfigurowany jako układ współrzędnych odwzorowanych, podczas uruchamiania analizy zostanie wyświetlony monit informujący o konieczności wykonania tej czynności.

Oprócz wybrania warstwy z mapy, można wybrać opcję Przeglądaj warstwy znajdującą się w dolnej części listy rozwijanej, aby przejść do zasobów zestawu danych udostępnionych plików dużych zbiorów danych lub warstwy obiektowej.

## Wybierz warstwę do sumowania

Zsumowane zostaną obiekty w tej warstwie, które mieszczą się w granicach obiektów powyższej warstwy wejściowej lub podanych powyżej koszy.

Oprócz wybrania warstwy z mapy, można wybrać opcję Przeglądaj warstwy znajdującą się w dolnej części listy rozwijanej, aby przejść do zasobów zestawu danych udostępnionych plików dużych zbiorów danych lub warstwy obiektowej.

## Wybierz odległość, aby wygenerować kosze i agregować w

Odległość służąca do generowania koszy.

Należy ustawić wielkość kosza dla koszy lub warstwę powierzchniową.

## Agreguj za pomocą okien czasowych (opcjonalnie)

Jeśli dla wejściowej warstwy punktowej włączono czas (typu Moment), można przeprowadzić analizę przy użyciu etapów czasowych. Jeśli używany jest czas, można ustawić trzy parametry:

- Przedział etapu czasowego
- Częstotliwość powtarzania etapu czasowego
- Czas do wyrównania etapów czasowych

Wyobraź sobie, że masz dane reprezentujące rok, które chcesz przeanalizować przy użyciu tygodniowych etapów czasowych. W tym celu należy ustawić w polu Przedział etapu czasowego wartość `1 tydzień`.

Wyobraź sobie, że masz dane reprezentujące rok, które chcesz przeanalizować przy użyciu pierwszego tygodnia miesiąca. W tym celu należy ustawić w polu Przedział etapu czasowego wartość `1 tydzień`, w polu Częstotliwość powtarzania etapu czasowego wartość `1 miesiąc`, a w polu Czas do wyrównania etapów czasowych wartość `1 stycznia, 24:00`.

## Interwał czasu do agregowania w

Interwał czasu używany do tworzenia etapów czasowych. Można używać samej wartości pola Przedział etapu czasowego lub zastosować także parametr Częstotliwość powtarzania etapu czasowego lub Czas do wyrównania etapów czasowych.

Jeśli chcesz utworzyć okna czasowe występujące w każdy poniedziałek między 9:00 a 10:00, w polu Przedział etapu czasowego ustaw wartość `1 godzina`, w polu Częstotliwość powtarzania etapu czasowego wartość `1 tydzień`, a w polu Czas do wyrównania etapów czasowych wartość `9:00:00 w poniedziałek`.

## Etap czasowy do agregowania w

Etap używany do obliczania okna czasowego. Wartość w polu Częstotliwość powtarzania etapu czasowego może być używana sama, z parametrem Przedział etapu czasowego, z parametrem Czas referencyjny lub z parametrami Przedział etapu czasowego i Czas do wyrównania etapów czasowych.

Jeśli chcesz utworzyć okna czasowe występujące w każdy poniedziałek między 9:00 a 10:00, w polu Przedział etapu czasowego ustaw wartość `1 godzina`, w polu Częstotliwość powtarzania etapu czasowego wartość `1 tydzień`, a w polu Czas do wyrównania etapów czasowych wartość `9:00:00 w poniedziałek`.

## Czas referencyjny użyty do wyrównania okien czasowych

Data i czas używane do wyrównywania okien czasowych. Etap czasowy rozpocznie się od tego czasu i będzie trwał wstecz. Jeśli nie zostanie wybrany czas referencyjny, etap czasowy zostanie wyrównany względem 1 stycznia 1970 roku.

Jeśli chcesz utworzyć okna czasowe występujące w każdy poniedziałek między 9:00 a 10:00, w polu Przedział etapu czasowego ustaw wartość `1 godzina`, w polu Częstotliwość powtarzania etapu czasowego wartość `1 tydzień`, a w polu Czas do wyrównania etapów czasowych wartość `9:00:00 w poniedziałek`.

## Dodaj statystyki (opcjonalnie)

Można obliczyć statystyki dla zsumowanych obiektów. W polach liczbowych można obliczyć następujące wartości:

- Liczba — zlicza wartości inne niż null. Może być używane w polach liczbowych lub znakowych. Liczba dla wartości [null, 0, 2] wynosi 2.
- Suma — suma wartości liczbowych w polu. Suma dla wartości [null, null, 3] wynosi 3.
- Średnia — średnia wartości liczbowych. Średnia dla wartości [0, 2, null] wynosi 1.
- Min — wartość minimalna w polu liczbowym. Wartość minimalna dla wartości [0, 2, null] wynosi 0.
- Maks — wartość maksymalna w polu liczbowym. Wartość maksymalna dla wartości [0, 2, null] wynosi 2.
- Zakres — zakres pola liczbowego. Zakres jest obliczany przez odjęcie wartości minimalnych od wartości maksymalnej. Zakres dla wartości [0, null, 1] wynosi 1. Zakres dla wartości [null, 4] wynosi 0.
- Wariancja — wariancja pola liczbowego w ścieżce. Wariancja dla wartości [1] wynosi null. Wariancja dla wartości [null, 1, 1 ,1] wynosi 1.
- Odchylenie standardowe — odchylenie standardowe pola liczbowego. Odchylenie standardowe dla wartości [1] wynosi null. Odchylenie standardowe dla wartości [null, 1, 1 ,1] wynosi 1.

W polach ciągów znakowych można obliczyć następujące wartości:

- Liczba — liczba ciągów znakowych innych niż null.
- Dowolne — ta statystyka to losowy przykład wartości znakowej w podanym polu.

Wszystkie statystyki są obliczane na podstawie wartości niepustych. Warstwa wynikowa zawiera nowe pole dla każdego wykonanego obliczenia statystycznego. Dodać można dowolną liczbę statystyk poprzez wybranie atrybutu oraz właściwej operacji statystycznej.

Oprócz tych statystyk zostaną obliczone statystyki proporcjonalne przy użyciu wszystkich pól liczbowych:

- Liczba — liczba poszczególnych pól pomnożona przez proporcję warstwy podsumowania w obrębie poligonów.
- Suma — suma wartości ważonych ze wszystkich pól. Gdzie zastosowana waga jest proporcją warstwy podsumowania w poligonach.
- Średnia — średnia ważona wartości ze wszystkich pól. Gdzie zastosowana waga jest proporcją warstwy podsumowania w poligonach.
- Min — wartość minimalna wartości ważonych ze wszystkich pól. Gdzie zastosowana waga jest proporcją warstwy podsumowania w poligonach.
- Maks — wartość maksymalna wartości ważonych ze wszystkich pól. Gdzie zastosowana waga jest proporcją warstwy podsumowania w poligonach.
- Zakres — różnica między maksymalnymi a minimalnymi wartościami ważonymi.

W zależności od rodzaju sumowanych obiektów zostaną obliczone całkowita liczba pobliskich punktów, całkowita długość linii lub całkowita powierzchnia obszaru.

## Odniesienie przestrzenne (wkid)

Jest to parametr tymczasowy używany w wersji wstępnej do ustawiania odniesienia przestrzennego przetwarzania. Wiele narzędzi do obsługi dużych zbiorów danych wymaga użycia układu współrzędnych odwzorowanych jako odniesienia przestrzennego przetwarzania. Domyślnie narzędzie użyje wejściowego układu współrzędnych, ale operacja nie powiedzie się, jeśli będzie to układ współrzędnych geograficznych. Aby ustawić układ współrzędnych odwzorowanych, wprowadź wartość WKID. Na przykład Web Mercator zostanie wprowadzony jako `3857`.

## Wybierz magazyn danych

Wyniki analiz geoprzestrzennych są przechowywane w aplikacji ArcGIS Data Store i udostępniane jako warstwa obiektowa w witrynie Portal for ArcGIS. W większości przypadków wyniki powinny być przechowywane w magazynie danych czasowo-przestrzennych i jest to ustawienie domyślne. W niektórych przypadkach dobrym rozwiązanie jest zapisanie wyników w relacyjnym magazynie danych. Poniżej podano sytuacje, które mogą uzasadniać przechowywanie wyników w relacyjnym magazynie danych:

- Używanie wyników w ramach kooperacji między portalami.
- Włączanie możliwości synchronizacji dla wyników.

Nie należy używać relacyjnego magazynu danych, jeśli liczba wyników analiz geoprzestrzennych może się zwiększyć i może być konieczne zastosowanie magazynu dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych w celu obsłużenia dużych ilości danych.

## Nazwa warstwy wynikowej

Jest to nazwa warstwy, która zostanie utworzona w zakładce Moje zasoby i zostanie dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, działanie narzędzia nie powiedzie się.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.