Das Werkzeug "Raster-Analyse" ermöglicht Ihnen die Durchführung großer Raster-Datasets mit ArcGIS Image Server. Dadurch können größere Datenmengen schneller analysiert werden, indem das Potenzial des Servers genutzt wird. Zu den Toolsets, die derzeit über die Web-Benutzeroberfläche von Portal for ArcGIS verfügbar sind, gehören Daten zusammenfassen, Muster analysieren, Bild analysieren, Terrain analysieren und Daten verwalten.

## Daten zusammenfassen

Dieses Toolset enthält ein Werkzeug zum Berechnen einiger Statistiken für einen Raster-Layer innerhalb von Flächengrenzen, die Sie definieren.

- Zusammenfassen (innerhalb) berechnet Statistiken für Raster-Zellen, die in definierten Flächengrenzen liegen.

## Zusammenfassen (innerhalb) |

Berechnet einige Summenstatistiken für Raster-Zellen, die sich innerhalb definierter Flächen befinden.

Folgende Beispielanwendungen sind verfügbar:

- Berechnen Sie anhand eines Abflussgebiet-Layers und eines Höhen-Raster-Layers den Höhenbereich in jedem Abflussgebiet, um zu ermitteln, welche den höchsten Energiestrom aufweisen.
- Berechnen Sie anhand eines Layers mit Verwaltungseinheiten und eines Raster-Layers mit Landnutzungskategorien die verschiedenen Landnutzungswerte in jedem Verwaltungsbereich, um herauszufinden, welche den größten Arbeitsaufwand zur Bestimmung eines Verwaltungsplans fordern.

## Muster analysieren

Mit diesen Werkzeugen können Sie räumliche Muster in Daten identifizieren, quantifizieren und visualisieren.

- Das Werkzeug Dichte berechnen stellt bekannte Mengen eines Phänomens als Dichtekarte auf der Karte dar. Hierzu werden die Mengen auf der Karte verteilt.
- Mit dem Werkzeug Punkte interpolieren können Sie Werte an neuen Positionen basierend auf Messwerten aus einer Sammlung von Punkten vorhersagen.

## Dichte berechnen |

Bei der Dichteanalyse werden bekannte Mengen eines Phänomens als Dichtekarte auf der Karte dargestellt. Hierzu werden die Mengen auf der Karte verteilt. Mit diesem Werkzeug können beispielsweise Konzentrationen von Blitzeinschlägen oder Tornados, die Erreichbarkeit von Gesundheitseinrichtungen und Bevölkerungsdichten angezeigt werden.

## Punkte interpolieren |

Mit dem Werkzeug können Sie Werte an neuen Positionen basierend auf Messwerten aus einer Sammlung von Punkten vorhersagen. Das Werkzeug verwendet Punktdaten mit Werten an jedem Punkt und gibt Flächen zurück, die nach vorhergesagten Werten klassifiziert werden. Mit diesem Werkzeug können Sie beispielsweise Niederschlagsmengen in einem Abflussgebiet basierend auf den Messwerten einzelner Niederschlagsmesser vorhersagen.

## Bild analysieren

Das folgende Werkzeug unterstützt Sie bei der Analyse von Bildern.

- Vorlage für Raster-Funktionen anwenden bearbeitet Ihre Bilddaten mit der Funktionskette, die in der Vorlage für Raster-Funktionen angegeben wurde.
- Vegetation überwachen erkennt Vegetation in einem Bild basierend auf arithmetischen Operationen für die Bänder.

## Vorlage für Raster-Funktionen anwenden |

Bearbeitet Ihre Bilddaten mit der Funktionskette, die in der Vorlage für Raster-Funktionen angegeben wurde.

## Vegetation überwachen |

Führt eine arithmetische Operation für die Bänder eines Multiband-Raster-Layers durch, um die Informationen zur Vegetationsabdeckung des Einzugsgebiets aufzudecken.

## Terrain analysieren

Diese Werkzeuge unterstützen Sie beim Analysieren von Raster-Oberflächen.

- Mit dem Werkzeug Neigung berechnen können Sie die Steilheit des Terrains berechnen.
- Das Werkzeug Ausrichtung ableiten berechnet die Richtung der steilsten Neigung für jede Position.
- Das Werkzeug Sichtfelder erstellen identifiziert, was von einem gegebenen Punkt in der Landschaft aus sichtbar ist.

## Neigung berechnen |

Identifiziert eine Oberfläche, die die Neigung der Eingabehöhendaten anzeigt. Mit der Funktion "Neigung" wird die Änderungsrate der Höhe für jede digitale Höhenmodell (DEM)-Zelle dargestellt.

## Ausrichtung ableiten |

Bestimmt die Neigungsrichtung der maximalen Änderungsrate des Wertes jeder einzelnen Zelle zur jeweiligen Nachbarzelle. Sie können sich die Ausrichtung also als Neigungsrichtung vorstellen.

## Sichtfelder erstellen |

Bestimmt die Positionen auf einer Raster-Oberfläche, die für verschiedene Beobachter sichtbar sind.

## Daten verwalten

Diese Werkzeuge werden für die tägliche Verwaltung geographischer Daten und zum Kombinieren von Daten vor Analysen herangezogen.

- Raster extrahieren schneidet Teile aus einem Raster-Dataset zur späteren Analyse heraus.
- Neuzuordnungswerte weist Raster-Zellen verschiedene Werte zu.
- Feature in Raster konvertieren rastert Vektordaten.
- Raster in Feature konvertieren vektorisiert Raster-Daten.

## Raster extrahieren |

Extrahiert Zellen aus einem Raster basierend auf dem Wert, der Form oder der Ausdehnung eines anderen Datasets.

## Neuzuordnungswerte |

Ändert die einzelnen oder Bereiche von Zellenwerten in neue Werte.

## Feature in Raster konvertieren |

Erstellt ein neues Raster-Dataset aus einem vorhandenen Feature-Dataset.

## Raster in Feature konvertieren |

Erstellt ein neues Feature-Dataset aus einem vorhandenen Raster-Dataset.