## Raster Özetleme Aralığı

##

Bu araç, ilk girdi katmanı tarafından tanımlanan alanlara (bölgelere) dayanan bir rasterı özetler.

Bazı örnek uygulamalar aşağıda verilmiştir:

- Boşaltma havzası sınırları katmanı ve arazi kullanım türüne göre bir arazi kullanım sınırları katmanı verildiğinde, her boşaltma havzası için arazi kullanım türünün toplam yüz ölçümünü hesaplayın.
- Bir ilçedeki parsellerin bir katmanı ve şehir sınırlarının bir katmanı verildiğinde, her bir şehir sınırı dahilindeki boş parsellerin ortalama değerini özetleyin.

Geçerli harita yayılımını kullan işaretli ise, yalnızca geçerli harita yayılımında görünür olan girdi katmanındaki ve özetlenecek katmandaki ilgili detaylar analiz edilir. İşaretli değilse, hem girdi katmanı hem de özetlenecek katmandaki tüm detaylar, geçerli harita yayılımının dışında olsa bile analiz edilir.

## Bir raster katmanını tanımlı sınırları içinde özetlemek için alan katmanı seçin

Özetlenecek alanların sınırlarını veya bölgeleri tanımlayan katman.

Katman bir raster veya detay verisi olabilir. Rasterlar söz konusu olduğunda bölgeler, girdi içinde aynı hücre değerine sahip olan tüm konumlar tarafından tanımlanır. Alanların sürekli olması gerekmez.

## Sınırları tanımlamak için alan seçin

Bu, alanların sınırlarını tanımlamak için kullanılacak katmanın özniteliğidir.

Örneğin, ilk girdi katmanının her birimin bölgesini, üst bölgesini ve parsel kimliğini tanımlayan özniteliklerle yönetim birimi sınırlarını tanımladığını varsayalım. Ayrıca her konum için bir biyoçeşitlilik indeksi tanımlayan bir raster katmanınız olsun. Seçtiğiniz alanla birlikte; yerel ve bölgesel düzeyde ortalama biyoçeşitliliği hesaplamak isteyebilirsiniz.

## Özetlenecek raster katmanını seçin

Bu katmandaki raster hücreleri, dahil oldukları alanlar (bölgeler) tarafından özetlenir.

## Hesaplanacak istatistiği seçin

Özetlenecek bir katman seçtikten sonra, girdi alanı katmanı içinde kalan noktaların, çizgilerin veya alanların sayısal özniteliğine ait istatistikleri isteğe bağlı olarak hesaplayabilirsiniz.

Seçilen alan tamsayı olduğunda kullanılabilir istatistik türleri Ortalama, Maksimum, Orta Değer, Minimum, Azınlık, Aralık, Standart sapma, Toplam ve Çeşitliliktir.

Alan kayan noktalı ise seçenekler Ortalama, Maksimum, Minimum, Aralık, Standart sapma ve Toplamdır.

## Hesaplamadaki eksik değerleri yoksay

Eksik değerleri yok sayarsanız, yalnızca özetlenecek katmanda bir değer içeren hücreler ilgili alanın çıktı değerinin belirlenmesinde kullanılır. Diğer durumda, bir alanda eksik değerler varsa, söz konusu alandaki tüm hücreler için istatistiksel hesaplama gerçekleştirmeye yetmeyecek bilgi olduğu kabul edilir ve söz konusu alan çıktıda bir null (NoData) değeri alır.

## Sonuç katmanı adı

İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adı. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.